**高频电刀技术参数LS21515**

配置要求：

1、德国bissinger必胜(必辛格)射频电刀主机Compact Coagulator 8070 1台；

2、负极板连线 1条；

3、双级负极板RS25 20O片；

4、单级电极手柄  3个；

5、双脚踏开关塔开关,1个；

6、不沾型双极电凝镊直头11cm （眼整形用）1把；

7、不沾型双极电凝镊枪状16cm （鼻整形用）1把；

8、不沾型双极电凝镊抢状22cm （隆胸整形用）1把；

9、单极电凝镊直头15cm （鼻整形用）1把；

10、双极电凝镊剪刀 18cm （面部除皱）1把；

11、双极电凝镊连线 1条；

12、双极电凝镊剪刀连线1条；

13、单极电凝镊连线1条；

14、针状钨丝电极0.2mm直头/长度20mm 2根；

15、针状钨丝电极0.3mm弯头/长度20mm 2根；

16、针状钨丝电极0.3mm弯头/长度70mm 1根；

17、针状钨丝电极0.3mm弯头/长度105mm 1根；

18、眼袋溶脂电极0.3mm直头/长度70mm 1根；

19、整形陶瓷电极0.5mm直头/长度20mm 1根；

20、隆胸专用整形电极115mm 1根；

21、吸烟器（北京怡能）1台；

22、标准台车（北京怡能）1台；

23、器械消毒盒（北京怡能）1套；

参数要求：

输出模式及输出频率

(1)纯切割模式：输出功率80w

(2)混和切割模式：输出功率70w

(3)接触电凝模式：输出功率70w

(4)喷射电凝模式：输出功率60w

(5)双极电凝模式：输出功率70w

输出频率：

(1)0.92Mhz

(2)1.23Mhz

(3)0.46Mhz

输出频率随不同的手术模式自动切换。欧盟CE.中国CFDA双认证，RF射频输出。