脊柱内镜配套器械技术参数

器械采购表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **型号** | **说明及规格** | **数量** |
| 1 | THF322541 | 勺型活检钳 | 2pc. |
| 2 | THF322041 | 带角度勺型活检钳 | 1pc. |
| 3 | TFG322522H | 半柔性抓钳 | 1pc. |
| 4 | BFS323061 | 尖圆活检钳 | 1pc. |
| 5 | TEC372620 | 骨凿 | 1pc |
| 6 | GRD226315 | 双通道扩张导杆 | 1pc. |

参数：

1.内窥镜下使用的勺型活检钳：直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm

2.内窥镜下使用的带角度勺型活检钳：直径≥2.0mm，钳口上翘角度〉40°，长度≤320mm

3.内窥镜下使用的可随意控制弯曲弧度的半柔性抓钳：直径≥2.5mm，钳口上翘角度〉35°螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≤320mm

4.内窥镜下使用的尖圆活检钳：直径≤3.0mm, ，长度≤320mm

5.骨凿：外径≥2.5mm，长度≤320mm

6.双通道扩张导杆： 长度≥220mm直径≥6.3mm