**总院体检科办公电脑等设备采购需求**

1. **项目名称**

总院体检科办公电脑等设备采购项目

1. **项目概况**

医院业务发展需要，总院体检科即将投入使用，总院体检科位于门诊负一层，建筑面积约1500平米，为了确保科室能按时顺利开科，故需要采购办公电脑等设备一批。

**三、服务商（供应商）资质条件**

1.需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2.三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3.有效的“营业执照”副本复印件。

4.有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、服务内容（物资具体参数）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号或参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 一体机电脑 | 一、基本参数：  1、CPU：英特尔第十一代酷睿处理器I5-11500T或以上。  ★2、主板：英特尔 Q570芯片组或以上；  3、内存：≥8G DDR4 2933MHZ。  4、硬盘：支持固态硬盘、混合硬盘和混合Opal SED FIPS，支持云桌面无盘选项，本次要求256G SSD固态+1TB机械硬盘。  5、光驱：无；  6、显卡：集成英特尔® UHD 750显卡；  7、电源：≥155W节能电源（80 Plus 铜牌认证）；  ★8、接口：≥6个USB口，其中≥4个USB 3.2接口，≥1个DP接口, ≥1个RJ45;  ★9、≥200万摄像头，1000M网卡，无线WIFI及蓝牙，内置立体声扬声器，采用 Waves MaxxAudio® Pro；2 W x 2 = 4 W；  10、显示屏：≥23.8英寸宽屏LED背光液晶显示器，分辨率不低于1920\*1080；  11、窄边框设计，整机重量小于6.7kg；正版Windows11操作系统；  ★13、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能:  采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能；  ★可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯（提供功能截图）；  ★支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。（提供功能截图）  ★windows服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能，包括硬件资产管理，软件资产管理，远程管理，流量管理，外设管理等终端安全管理功能；（提供功能截图）；  产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流，有效节省外网带宽资源；  ★支持病毒报表业务：上级可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名 ；（提供功能截图）；  (7) ★提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。（提供功能截图）；  二、商务资质认证要求：提供产品的3C认证、国家节能和环保认证 | 台 | 35 |
| 2 | 条码打印机 | 一：产品类型 RFID打印机、分辨率 203dpi（8点/毫米）、打印方式 热敏和热转印、打印速度 152mm/s、最大打印宽度 104mm、条形码类型 一维条码： Code11，Code39，Code93，Code128，UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，EAN-14，UPC-E with EAN 2-or5-digit extensions，Plessey，Postnet，Standard 2-of-5，Industrial 2-of-5，Interleaved 2-of-5，Logmars，MSI，Codabar，GS1 DataBar、  二维条码： Codablock，PDF417，MicroPDF-417，Code49，DataMatrix，MaxiCode，QR Code，Aztec  字体/字符集 16种内置可扩展ZPL II  两种内置可伸缩ZPL  支持OpenType字体  通信接口 串口，DB-9，USB V2.0， Centronics并行， 以太网口  存储 内存128MB，闪存256MB  介质规格  介质类型 卷筒纸或折叠纸，模切或连续带有/不带黑标介质，标签纸料，连续收据纸和腕带  介质厚度 0.08-0.1905mm  碳带规格  碳带长度 ≤300m  碳带宽度 33.8-109.2mm  碳带比率 1:1,1:4 | 台 | 5 |
| 3 | 打印机 | 基本参数 产品类型  黑白激光打印机 产品定位商用  最大打印幅面A4 最高分辨率  HQ1200，600×600dpi 黑白打印速度  28ppm 处理器266MHz 内存  标配：32MB，最大：32MB 双面打印自动 网络功能 不支持网络打印 打印性能 预热时间＜9秒 首页打印时间 小于8.5秒  打印语言 GDI 接口类型 USB2.0  耗材 耗材类型 鼓粉分离 墨粉盒型号  LT2451，LT2451H 黑白墨粉盒打印量  1500页，2600页 硒鼓型号LD2451 硒鼓寿命12000页 | 台 | 15 |
| 4 | 扫描枪 | 采用独特的双模式设计,扫描商品条码,（不能扫描二维码，也不能读取手机上的收付款码）主机系统接口:USBRS 232、W  EAS功能:带互锁和集成RF EAS天线的EAS(EAS型号)照度激光:4842Lux;  影像10000ux分辩率:激:5mi激光:1D) 4mil, 2:67mil扫描性能  扫描模式:混合型全向激光(5x 4行)和影像式扫描(640\*480像素）扫描速度  全向:1120行/秒FPS:30  扫描角度(影像扫描头)水平:40.0  垂直:30.5°倾斜和偏转  激光：60°，60°影像式：60°，70°  解码能力：激光：可读取标准 lD码和SS1 DataBar条码  成像仪：可读取标准ID、PDF\和2D码 | 台 | 35 |

**五、服务及相关要求**

1.供应商所供应的所有设备为合格的全新产品

2.供应商对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。

3.供应商应对所提供的产品进行安装、调试直至正常运行。

4.所有产品质保1年。

**六、结算方式**

1.结算方式：验收合格后凭发票一次性付款。

**七、服务商（供应商）遴选方式**

对服务商的服务（供应商商品）质量、及时性及价格进行综合评价。