**柳州市工人医院总院部分电梯增加刷卡机控系统设备**

**一、项目名称**

柳州市工人医院总院部分电梯增加刷卡机控系统设备采购招标文件。

**二、项目概况**

根据医院疫情管控需求，计划采购13套电梯刷卡机控系统设备。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件。

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件。

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）。

**四、供货要求**

1、设备参数需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备参数 | 备注 |
| 智能电梯IC卡 | 1、输入电压：DC12-24V2、最大电流：<0.2A3、使用环境温度 ：-35℃~+70℃4、使用环境相对湿度：20%~90% 不结露5、刷卡操作时间：<200毫秒6、读卡连接线最大长度 ：12米7、刷卡记录存储：循环存储6500条8、可管理乘梯卡数量：10万张9、黑名单：10万个10、电梯编号：1~127号自由设置11、平均无故障时间：>25000小时 |  |

1. 设备功能

刷卡转换功能：通过在读卡区内刷管理卡（系统开关卡），即可实现电梯系统开放与刷卡乘梯间互相切换。

强制管理功能：通过在主控读卡区刷强制管理卡，可以设置禁用或开放对应梯号用户的所有卡片。

丢卡挂失功能：当卡片丢失后，只要做一张同卡号的补卡，在相应电梯的主控读卡区刷卡三次以后，用户所做的补卡就可以代替丢失的卡片在此台电梯上继续使用了，而丢失的卡片已经无效了。

时段限制功能：制作时段卡时通过设定卡片有效时间，卡片只能在有效期内刷卡乘梯，过期不可继续使用电梯，如还需加时使用可到管理部门修改有效使用时间即可。

故障自动检测功能：当电路板上有电路出现故障时，电路会自动检测并开放所有输出，保证电梯正常运行。

输出时间调节功能：可根据需求改变输出端的开放时间。可以在微机软件上制作控制时间响应卡，时间设定范围为1～9秒可调。

记录历史用梯功能：系统可以记录使用者卡号、使用时间、所使用的电梯代号、剩余使用次数（仅为收费卡）等信息（可记录不少于8000条）。

读取用户数据卡读取历史用梯记录功能：由软件制作读取用户数据卡，可方便的读取每部电梯用梯历史记录（每张IC卡单次可读取不少于50条记录）。

支持直达功能：可通过全通卡或普通用户卡设定指定所要到达的楼层，刷卡即可自动开放对应直达楼层，实现直达乘梯。

**五、招标要求**

1、应标方负责项目所有材料的采购及包安装。

2、维保期要求设备材料质量保证期至少三年。

3、设备安装过程中不得影响医院正常运行。

4、材料到场后经院方验收合格后才能进行安装。

5、应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。

6、刷卡设备安装不能影响电梯设备的质保。

7、刷卡设备安装完成必须经过广西壮族自治区特种设备检验研究院进行相关安全检测并出具检测报告，检测费用由乙方负责。

**六、合同工期及报价方式**

1、签订合同后，10天内完成所有设备采购及安装。

2、报价为总价包干报价形式(费用包含运费、税费、检测费等所有费用）。

3、项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之九十五（95%）的款项，交付使用满一年后按甲方财务流程向乙方支付剩余合同总价百分之十（5%）的款项。