**柳州市工人医院总院、西院室外消防通道标识划线**

**采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院总院、西院室外消防通道标识划线项目。

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院总院、西院室外消防通道标识划线，在院区内消防通道设置相应的禁停标线、出入口网格禁停标线等地面标识，消防登高救援场地划线标识。

**三、投标人/供应商资格条件**

1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2.参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3.参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4.由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5.参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6.标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

项目为柳州市工人医院总院、西院室外消防通道标识划线，包含院区内地面消防通道禁停标线、出入口网格禁停标线、消防登高救援场地划标线等内容的热熔反光标线涂料划线。

道路标线设计及施工应满足相关消防通道标识设置规范要求（《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》》(应急消[2019]334号)、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《道路交通标志和标线》(GB5768)）。

道路标线涂、漆料按要求采用热熔反光涂料，满足GB/5768-2009、JT/T279-1995标准，所有路面标线的设置、颜色、形状符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）标准的规定，具体方案见标线平面图。

**热熔反光涂料道路标线清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **院区** | **标线数量** | **单位** |
| 1 | 西院区 | 550 | m² |
| 2 | 总院区 | 1300 | m² |
| 3 | 鱼峰山院区 | 150 | m² |

**路面标线检查项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检查项目 | | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| 1 | 厚度  （mm） | 溶剂型常温涂料 | 0.3~0.4 | 按材料用量计算或抽检10% |
| 溶剂型加热涂料 | 0.3~0.5 |
| 热熔型涂料 | 图纸规定值±0.5 |
| 2 | 标线宽度  （mm） | 400 | 0~15 | 直尺，抽检10% |
| 150 | 0~8 |
| 100 | 0~5 |
| 3 | 标线长度  (mm) | 6000 | 0~30 | 直尺，抽检10% |
| 4000 | 0~20 |
| 3000 | 0~15 |
| 2000 | 0~10 |
| 4 | 纵向间距  （mm） | 900 | ±45 | 直尺，抽检10% |
| 6000 | ±30 |
| 4000 | ±20 |
| 3000 | ±15 |
| 5 | 横向偏位（mm） | | ±30 | 直尺，抽检10% |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有内容的材料采购及现场施工。

2.维保期至少2年。

3.施工过程中不得影响医院正常运行。

4.现场道路标线方案必须由院方确认同意后才能划线。

5.工程现场施工必须符合消防安全规范要求。

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成所有内容施工；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2022年8月30日