**柳州市工人医院西院人行通道闸机采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院人行通道闸机采购。

**二、项目概况**

 因国内疫情防控形势严峻复杂，为了进一步加强我院疫情防控工作，依法依规落实各项防控措施，把好入口关，计划在西院门诊入口处安装三码核查人行通道闸机，实现测温、验证健康码、行程码等功能。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：在西院门诊大门入口处设双通道闸机1套，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三码核查人行通道闸机（双通道） | 材质：201不锈钢，上盖厚度：1.5mm箱体厚度：1.2mm，外尺寸：1200\*300\*980mm通道宽：60cm-120cm可调整人脸核查一体机参数：1、支持访客视频通话、远程开门、动态密码开门。2、支持语音识别，访客无需按键操作，避免由于接触感染病毒。3、工业级外观，防水、防尘设计，稳定可靠，支持人行道闸及挂壁式安装（标准86底盒）。4、采用8寸IPS全视角LCD显示屏。5、支持1W人脸库。识别率99.67%。人脸识别通过速度0.3秒。6、支持在佩戴口罩的情况下完成人脸精准识别比对。7、采用工业级宽动态摄像头，夜间红外、LED双补光。8、支持人体温度检测、温度显示，测温距离0.5-1.5米。0.5米-0.6米测温距离，温度误差在0.2°。支持体温异常自动报警，秒级检测速度，考勤测温数据。9、支持身份证读卡器、IC刷卡器、二维码读卡器等多种外设扩展。10、支持系统级、PP离线级、APP+后台网络级多种API对接，文档完善，支持二次开发。 | 1 | 套 | 西院门诊大门入口 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为一次性采购，签订合同后，5天内完成所有设备供货及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。