**柳州市工人医院鱼峰山院区门诊电子屏采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区门诊电子屏采购。

**二、项目概况**

本项目为鱼峰山院区门诊LED电子条屏采购，规格为户外P5全彩LED显示屏，通过原收费处电脑控制发布内容。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：LED电子条屏，采购清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号、规格** | | | | | | | | | | | **数量** | **单位** |
| 1 | 户外P5全彩LED显示屏 | 显示屏净显示面积： | 长（m） | | 6.17 | | × | 高（m） | 0.41 | = | 2.5297 | ㎡ | 2.5297 | ㎡ |
| 整屏分辨率： | 列（点） | | 608 | | × | 行（点） | 32 | = | 19456 | 点 |
| 1.像素结构：表贴三合一  2.间距规格：P5  3.像素间距：5.0  4.模组尺寸：320×160  5.模组分辨率：64x32  6.像素密度：40000  7.灯板面罩：有  8.信号接口：HUB 75E  9.关键材料：灯珠封装 SMD1921  10.白平衡亮度：≥4500cd/㎡  11.色温：3200-9300K可调  12.可视角：水平160°，垂直160° | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 控制软件 | LED播放软件，可实时发布各项宣传内容，定时开关机，包含切不限于左右移动播出特效。 | | | | | | | | | | | 1 | 套 |
| 3 | 屏体框架/装饰结构 | LED专用铝框材质,吊装/封背安装。 | | | | | | | | | | | 1 | 项 |
| 显示屏含外框面积： | 长（m） | 6.17 | | × | | 高（m） | 0.41 | = | 2.5297 | ㎡ |
| 4 | 辅材及其他 | 若干（包含施工所需所有辅材、人工等全部费用） | | | | | | | | | | | 1 | 批 |

**如需详细了解项目需求，请联系总务科：0772-2561392 林女士**

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，10天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。