**箭盘山社区安装门禁系统及一件报警设备采购的项目需求**

1. **项目名称**

箭盘山社区安装门禁系统及一件报警设备采购项目

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **采购需求**

该项目需对箭盘山街道社区卫生服务中心增加一套门禁系统及一套一键报警系统，详看报价清单。

1. **项目内容及报价方式**

|  |
| --- |
| **一、门禁系统** |
| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |  单价  | 合计 | 品牌产地 | 备注 |
| 1 | 发卡器 | JS-F18/F12 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 门禁管理软件 |  | 1 | 套 |  |  |  | 甲方提供电脑安装软件 |
| 3 | 脱机联网门禁一体机 | JS-2009-ZD2/18F | 6 | 台 |  |  |  | 1 参数说明 工作电压：DC12V(±20%) 静态电流： ＜80mA工作温度：-30°C——60°C 工作频率： 13.56MHz读卡距离：IC 4 -7cm 外形尺寸： 110 x70 x25mm2.脱机联网密码刷卡，电脑管理门禁卡。 |
| 4 | 门禁电源 | JSP33 | 6 | 台 |  |  |  | DC12V，带磁力锁开锁信号，给门口机供电 |
| 5 | 单门磁力锁 | JM-280GD | 6 | 把 |  |  |  |  |
| 6 | 单门L支架 |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 闭门器 |  | 6 | 把 |  |  |  |  |
| 8 | 出门开关 |  | 6 | 个 |  |  |  | 包含底盒及安装 |
| 9 | 电源线 | RVV3\*1 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 电源线 | RVV2\*1 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 线管 |  | 200 | 米 |  |  |  | 含其他接口等辅材 |
| **小计** |  |  |  |  |
| 二、一键报警系统 |
| 13 | IP可视一键报警主机 | YC-IPKS | 1 | 套 |  |  |  | 1、一键呼叫/求助；2、视频、双向对讲功能；3、跨网段、跨路由功能；4、电脑端远程开关闸；5、监视监听功能；6、电子地图显示；7、广播喊话功能；9、录音录像功能 |
| 14 | 云坐席管理主机（7寸) | YC-GL02 | 1 | 套 |  |  |  | 操作系统： Android 7.1 传感器：500 万（可选） 视频压缩： H.264 音频输出 GSM G.711 PCM 压缩标准 GSM G.711 PCM管理主机一品一档 压缩码率 7K—64K 以太网：10M/100M 自适应 网络协议 ：TCP/IP 网口：10/100M 自适应以太网口 电源：DC12V/1A 功耗：<10W 分辨率：1024\*768 操作方式 电容触摸 外观尺寸 宽度:277mm 高度:224mm 厚度:45mm 支架尺寸 高度:80mm 宽度:213mm 厚度:22mm 工作温度 -10°—55°  |
| 15 | 专用电源 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 网桥 | 5.8G | 1 | 套 |  |  |  | 网络传输 |
| 17 | 电源线 | RVV3\*1 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | 电源线 | RVV2\*1 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | 线管、辅材 |  | 50 | 米 |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |
| **总计** |  |  | **包含其他是网络水晶头、电工胶等辅材** |

以上报价含人工费，税费等完成该项目所需所有费用。

1. **服务商遴选方式**

对服务商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务公司。