**柳州市工人医院总院直饮水更换滤芯等耗材采购项目需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院总院直饮水更换滤芯等耗材采购项目

**二、项目概况**

我院机电维保公司巡查发现设备报警，水流量变小，经原厂家检查原因是各种过滤器堵塞，为了避免因长期未更换滤料致饱和导致过滤的纯水品质降低，现需更换滤芯和耗材包括：聚丙烯熔喷滤芯、石英砂滤芯、椰壳颗粒活性炭滤芯、反渗透膜滤芯、聚乙烯阳离子交换树脂、紫外线杀菌灯等。

**三、供应商资质条件**

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
2. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
5. 具有直饮水机组方面维修保养资质（或生产厂家）及相关证书；
6. 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系廖工：13307727932
7. 本项目不接受联合体投标。
8. **耗材采购清单及报价方式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **小计(元)** |
| 1 | 聚丙烯熔喷滤芯 | 40寸 | 支 | 7 |  |  |
| 2 | 石英砂滤芯 | 1-8目/50KG/袋 | 公斤 | 700 |  |  |
| 3 | 椰壳颗粒活性炭滤芯 | 6-40 目/25KG/袋 | 公斤 | 120 |  |  |
| 4 | 反渗透膜滤芯 | 4040/支 | 支 | 8 |  |  |
| 5 | 聚乙烯阳离子交换树脂 | 25L/袋 | 升 | 120 |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | 40W | 盏 | 2 |  |  |
| 7 | 检验费：PH 值、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、铅、镉、总大肠杆菌、菌落总数、总硬度 | 柳州市质量检验检测研究中心/柳州市疾病预防控制中心 | 份 | 1 |  |  |
| **合计金额：** | | | | | | |

**备注：**报价包含材料费、人工费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

**五、项目实施要求**

1. 服务商确保所供应耗材产品必须符合招标要求。
2. 交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，应无条件给予更换。
3. 严格按照《直饮水净水水质标准》 CJ94-2005的相关规定标准和行业规范进行耗材更换和检测等服务项目。
4. 提供详细直饮水处理设备更换滤料操作规程及注意事项等方案
5. 施工更换前应与招标单位做好充分沟通，并做好相应告知事项，避免影响中标单位正常运维。
6. 完成滤芯等耗材更换后按照《直饮水净水水质标准》 CJ94-2005要求，中标单位需委托本市级或以上的检测机构（政府相关部门）对水质进行检测。并保证检测合格的证明报告。如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给招标人。
7. 检测项目：大肠杆菌、耐热大肠杆菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、PH值等不仅限于以上列出的行业最新标准进行检测内容。

**六、服务商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。