**鱼峰院区3号楼二次供水箱更换采购项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰院区3号楼二次供水箱更换采购项目

1. **项目概况**

鱼峰院区3号楼负二层水泵房（二次供水机房)因箱壁多处腐蚀生锈形成沙眼，导致水箱里的水渗漏，需更换水箱。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系廖工：13307727932
7. 本项目不接受联合体投标。
8. **维修采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **总价(元)** | **备注** |
| 1 | 不锈钢冷水箱 | 尺寸：长5m\*宽3m\*高2.5m  容积：≥37m³  材质：304不锈钢  厚度：1.2 | 套 | 1 |  |  | 详细清单附后 |
| 2 | 更换止回阀 | 304不锈钢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 更换不锈钢法兰管件 | 304不锈钢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紫外线消毒器 | 型号：SL-UVC-400  处理量：30T/H  功率：400W  主体材质：304不锈钢  工作模式：过流式  工作压力：≤0.6Mpa  法兰接口：DN50  设备长度：900mm  灯管配置：80W\*5 | 套 | 1 |  |  | 含电缆连接 |
| 5 | 拆卸旧水箱人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| **合计金额：** | | | | | |  | |
| 备注：报价包含材料费、人工费、安装费、拆装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。 | | | | | | | |

**附：组合水箱配置清单（投标供应商需满足或优于一下配置清单）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安装冷水箱（5m\*3m\*2.5m） 数量：1个 | | | | | | | |
| **名称** | **厚度（mm）** | **实际厚度** | **规格** | **单位** | **数量** | **材质** | **备注** |
| 底板 | 2.5mm | 2.12mm | 1000\*2000 | 件 | 7.5 | 304 |  |
| 顶板 | 1.2mm | 1.02mm | 1000\*1000 | 件 | 14 | 304 |  |
| 侧一 | 2.5mm | 2.12mm | 转角500\*2000 | 件 | 4 | 304 |  |
| 2.5mm | 2.12mm | 500\*1000 | 件 | 8 | 304 |  |
| 侧二 | 2.0mm | 1.72mm | 转角1000\*2000 | 件 | 4 | 304 |  |
| 2.0mm | 1.72mm | 1000\*1000 | 件 | 8 | 304 |  |
| 侧三 | 1.5mm | 1.32mm | 转角1000\*2000 | 件 | 4 | 304 |  |
| 1.5mm | 1.32mm | 1000\*1000 | 件 | 8 | 304 |  |
| 人孔 | 1.0mm | 0.82mm | 1000\*1000 | 件 | 1 | 304 |  |
| 立柱 | 1.2mm | 1.02mm | 300\*300\*2100 | 条 | 10 | 304 |  |
| 横拉一 | 2.5mm | 2.12mm | 300\*300\*2100 | 条 | 11 | 304 |  |
| 横拉二 | 2.0mm | 2.12mm | 300\*300\*2100 | 条 | 11 | 304 |  |
| 斜拉一 | 2.5mm | 2.12mm | 300\*300\*500 | 条 | 52 | 304 |  |
| 斜拉二 | 2.0mm | 1.72mm | 300\*300\*500 | 条 | 52 | 304 |  |
| 内外梯子 | 1.0mm | 0.7mm | 25\*25\*2500 | 个 | 2 | 304 |  |
| 液位计 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 通气口 |  |  | 弯头 | 个 | 1 | 201 |  |
| 底部槽钢 |  |  | 10# | 米 | 38 | 槽钢 |  |
| 水口 | 进水口出水口DN50，溢流口DN32，放空口DN50 | | | 个 | 4 | 304 |  |

1. **质量和施工要求**
2. 拆卸旧水箱，按相关《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》等有关规定，安装新水箱。
3. 所有产品必须具有出厂检验合格证。
4. 所有产品必须具有使用维护说明书。
5. 所使用的产品符合设计要求和国家标准。
6. 在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
7. 认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
8. 质保期：项目验收日期起算，质保期2年。
9. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
10. 坚持推行贯彻执行“工完场洁”和“一日一清”的管理标准，树立文明施工形象。
11. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。