02医用手术放大眼镜 （ND23089） 配置参数：

**医用放大镜参数**

1.1采用生理视野镜头设计。

1.2适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足

1.3外观:流线型超轻设计。可选择框架. 满足长时间使用的要求.减少术者头部疲劳感的发生.

1.4结构原理:低倍显微系统

1.5采用防尘防水设计.容易清洗和消毒，日常养护方便

1.6性能特性

1.6.1可根据使用者要求配有带度数镜片.

1.6.2采用覆膜技术，光反射不超过0.3%。

1.6.3按使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合个体要求的放大镜..

1.6.4 具有超宽超深的视野。

1.7放大倍数：应有2.5X、3.0X、3.5X，4.5X、6.0X等倍数可选

1.8 镜片：应采用应光学玻璃材质，具有精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜。

1.9 制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花

1.10镜架：合金材质，表面不反射光线，提供多种镜框供用户选择。

1.11 工作距离：完按照个人要求定制，最大距离≥70CM。

**手术照明灯参数**

1.可固定于手术放大眼镜上或便携头戴上。

2.先进的高清成像技术设计，实现光照区域强度均匀分布。

3.＊两组电池模块，通过智能连接，延长使用时间。

4.一键控制功能，通过手肘触碰，实现完全控制。

5.光照输出：大于或等于100000LUX。

6.光照范围：[57.2MM@13](mailto:57.2MM@13)英寸处。

7.色温：大于或等于5800K

配置清单：

1. LED头灯 1 PC
2. 电池组 2 PC
3. 头灯头带 1 PC
4. 专用头灯盒 1 PC
5. 电池充电器 1 PC