**鱼峰院区5号楼加压水泵采购及更换服务的项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰院区5号楼加压水泵采购及更换服务项目

1. **项目概况**

鱼峰院区5号楼一楼二次供水加压水泵出现故障，经现场拆除检查，确认水泵已坏，无法修复，为不影响整栋楼生活用水，需要更换整套水泵及相关配件。

1. **资质要求**
2. 参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有从事本次招标采服务的准入资格及相关资质证件，具备法人资格的服务商；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **维修服务内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位（元） | 小计（元） |
| 1 | 三相异步电动机 | RYJ160M1-2 | 1 |  |  |
| 2 | 多级清水离心泵 | 50LG24 20X4 | 1 |  |  |
| 3 | 浮球开关 | EKY-5M | 5 |  |  |
| 合计金额（元）： | | | | |  |

1. **报价要求**
2. 报价内容包含制造、采购、包装、运输、装卸、二次搬运、保险、税金、拆卸旧件、安装、调试全过程的所有费用。
3. **质量和施工要求**
4. 更换整套二次供水加压水泵及相关配件。
5. 所有产品必须具有出厂检验合格证。
6. 所有产品必须具有使用维护说明书。
7. 所使用的产品符合设计要求和国家标准。
8. 在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
9. 认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
10. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期1年。
11. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
12. 坚持推行贯彻执行“工完场洁”和“一日一清”的管理标准，树立文明施工形象。
13. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室：总务科 申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任： 科主任：

经办人： 经办人 ：