**柳州市工人医院2024年度后勤物资（窗帘、床帘类）项目采购需求**

**一．项目名称**

柳州市工人医院2024年度后勤物资（窗帘、床帘类）项目

**二．项目概况**

应我院各科室需求，拟对后勤物资（窗帘、床帘类）进行采购，遴选1家供应商。

**三．供应商资质条件**

1.参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商；

2.参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3.参与单位有效的“营业执照”副本复印件(经营范围包括窗帘、医用床帘制作、安装能力）；

4.由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5.参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

**四．物资具体参数**

**(一).说明：**

1.所有床帘按1：1.5倍皱褶制作，所有窗帘按照1：2倍皱褶制作。

2.报价单中注明货物的产地、品牌、材质。

3.需提供窗帘、床帘及轨道样品。

4.清单尺寸存在少量误差由乙方自行承担。

**(二).技术要求**

**窗帘:**

1.布料要求：所有材料均不含苯、铅等有害成份、或有害物质含量符合国家相关规范要求，达到国家防尘、防紫外线等各项环保要求。

2.采用2.8米宽幅面料，无毒，无异味，隔热．手感柔软形状记忆工艺，水洗后仍能保持原有的美观形态，不缩水，不易皱，要求面料重量≥285克/平方米，面料密度适应平时经常洗涤，垂感好，不易被风吹起。按1:2比例打皱。色牢度：≥3级。

3.阻燃性能：防火符合GB/TB17591-2006《阻燃织物》B1级规定。

4.断裂强度（N）：依据GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》GB/T3923.1-2013条样法检测，符合：经向≥200；纬向≥200。

5.水洗尺寸变化率：依据GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》GB/T8629-2001程序：5A，悬挂晾干检测法，符合经向：－3.0～＋3.0；纬向：－3.0～＋3.0。

6.PH值：依据GB 18401-2010《国家纺织品产品基本安全技术规范》GB/T7573-2009 0.1mol/L KC溶液检测法，符合：4.0~9.0（C类）；

7.甲醛含量（mg/kg）：依据GB/T2912.1-2009水萃取法 方法检出限20 mg/kg，达到≤300（C类），未检出。

8.异味：依据GB18401-2010 6.7检测法 检测结果：无异味。

9.可分解致癌芳香胺染料：依据GB/T17592-2011,常规前处理方法检测，均达到未检出的结果。

10.耐洗色牢度（级）：依据GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》GB/T12409-1990AIS.40℃，钢珠10粒检测法，符合：变色≥4；沾色≥3～4。

11.耐摩擦色牢度：依据GB/T3920-2008检测法，符合：干摩≥3～4；湿摩≥3。

12.抗菌效果（AA级）：依据FZ/T73023-2006附录D震荡法，样品经洗涤20次检测，达到抑菌率：金黄色葡萄球菌≥95%；大肠杆菌≥85%；白色念球菌≥85%。

13.成品比例按1：2倍做法，每幅含防刮同布料绑带，含10cm韩式加厚有纺带、特厚24#不锈钢单钩，每米（轨道）配8个单钩。

**窗帘轨道：**

1.纳米静音轨道，颜色:白色。

2.轨道为原生树脂PBT+PVC，要求耐磨性能强，冲击强度优，且能在90℃下保持不变。

3.要求耐化学药品性优良；润滑度：一级静音、消音性好，摩擦系数低≤0.2；单只滑轮承重≥2.3kg。

4.安装码：金属表面烤漆处理。

**窗帘辅料：**韩式防晒辅料，打褶方式采用固定杆、使用不绣钢单钩形式制作，便于拆洗，并一侧配绑带。

**床帘：**

1.材质：机织一体，100%低弹网络丝，门幅280cm，网眼高度50cm～80cm，网格宽4cm，高1cm；布料克重≥260克/㎡，按1：1.5倍皱褶加工，无毒，无异味，不变色，手感柔软，耐洗，耐磨，不起毛球，水洗后也能保持原有美观垂感。床帘颜色及花形可根据采购方要求提供和制作；

2.阻燃性能：防火符合GB/TB17591-2006《阻燃织物》B1级规定。

3.水洗尺寸变化率：依据GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》GB/T8629-2001程序：5A，悬挂晾干检测法，符合 经向：－3.0～＋3.0；纬向：－3.0～＋3.0。

4.PH值：依据GB 18401-2010《国家纺织品产品基本安全技术规范》GB/T7573-2009 0.1mol/L KC溶液检测法，符合4.0～9.0（C类）；

5.甲醛含量（mg/kg）：依据GB/T2912.1-2009水萃取法 方法检出限20 mg/kg，达到≤300（C类）。

6.异味：依据GB18401-2010 6.7检测法，检测结果：无异味。

7.可分解致癌芳香胺染料：依据GB/T17592-2011,常规前处理方法检测，均达到未检出的结果。

8.耐洗色牢度（级）：依据GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》GB/T12409-1990AIS.40℃，钢珠10粒检测法，符合：变色≥4；沾色≥3～4。

9.耐摩擦色牢度：依据GB/T3920-2008检测法，符合：干摩≥3～4；湿摩≥3。

10.抗菌效果（AA级）：依据FZ/T73023-2006《抗菌针织品》附录D震荡法，样品经洗涤20次检测，达到抑菌率：金黄色葡萄球菌≥95%；大肠杆菌≥85%；白色念球菌≥85%。

11.胀破强度：依据GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》，测试方法:GB/T 7742,1-2005，符合：胀破强度≥220kpa。

  **床帘轨道：**

 1.材质：采用100%铝合金，激光防伪雕刻；精湛电泳工艺处理；颜色：白色；耐用手滑平稳、抗静电弯曲不变形，耐久性优越；

2.滑轮：采用原生树脂，二轮旋转式，滑轮安全负荷1.2KG/个，滑轮破坏负荷：20KG/个；

3.轨盖（封口）：均为原生树脂；不易生锈。

**床帘辅料：**韩式防晒辅料，打褶方式采用固定杆、使用不绣钢单钩形式制作，便于拆洗，并一侧配绑带。

**卷帘（阳光卷帘）：**

成份：100%玻璃纤维（涂层除外）；克重量：≥665g/㎡；耐干摩擦色牢度≥4级；耐皂洗色牢度≥4级；耐酸汗渍色牢度≥4级；耐碱汗渍色牢度≥4级；\*耐光色牢度：≥3级；耐水色牢度：≥4级；PH值：3-9级；环保性能：甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺燃料≤5mg/kg；异味：无；可萃取的重金属（汞）<0.02mg/kg；可萃取的重金属（铅）<0.2mg/kg；可萃取的重金属（镉）<0.1mg/kg；阻燃标准：GB-B1级。

**卷帘上管：**

规定非比例延伸强度: ≥185 MPa；\*抗拉强度: ≥210MPa；\*断后伸长率: ≥9%；\*韦氏硬度: ≥10；\*壁厚: ≥1.5mm。

**卷帘下杆：**

规定非比例延伸强度: ≥210 MPa；\*抗拉强度: ≥230MPa；\*断后伸长率：≥7%；\*韦氏硬度: ≥12；\*壁厚: ≥1.2mm。

**卷帘制头：**

材质ABS+POM；≥2mm高强度镀锌钢板，含加强筋，力学性能符合GB710-88，支架具备工程塑料护板，配色和谐，与墙面相匹配；制头可万向自锁，使用寿命十万次以上。拉珠：采用优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。

**采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单价**  | **备注** |
| **1** | 床帘面料 | 定制 | 元/平方米 | 床帘按1：1.5倍皱褶制作 |
| **2** | 床帘轨道 | 定制 | 元/米 |  |
| **3** | 床帘辅件 | - | 元/米 |  |
| **4** | 窗帘轨道滑轮 | 常规 | 元/个 |  |
| **5** | 会议室窗帘面料 | 定制 | 元/平方米 | 窗帘按照1：2倍皱褶制作 |
| **6** | 窗帘面料 | 定制 | 元/平方米 | 窗帘按照1：2倍皱褶制作 |
| **7** | 窗帘轨道 | 定制 | 元/米 |  |
| **8** | 窗帘辅件 | - | 元/米 |  |
| **9** | 窗帘罗马杆 | 定制 | 元/米 |  |
| **10** | 窗帘挂钩 | 常规 | 元/个 |  |
| **11** | 卷帘（纤维半遮光） | 定制 | 元/平方米 |  |
| **12** | 卷帘（棉麻全遮光） | 定制 | 元/平方米 |  |

**备注：以上项目包含免费安装（轨道、辅料布带、滑轮等配件）；参加报名的供应商可到总务仓库了解现有样板，联系人及电话：林女士0772-3806175。**

**五.物资属性及相关要求**

1.中标方负责免费上门量尺寸，送货上门、免费安装（包含轨道、辅料布带、滑轮等配件）和调试，附安装说明书和售后服务电话；

2.交货期：甲方需订购的品种数量提前三个工作日通知乙方，乙方接到甲方通知后3个工作日内完成供货、安装、调试；

3.交货地点：柳州市区内采购人指定地点；

4.质保期不少于3年，终身上门维护，发现问题1小时内响应，12小时内到达现场处理，并能提供相应的免费措施和配件。

**六.合同期及结算方式**

1.合同期限为：1年；

2.结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

**七.供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

**八.其它要求**

本项目除了前期需要投标人现场勘察之外，还必须按以下表格提供样品，样品注明投标单位名称、具体货物名称、规格型号等；中标后将由采购人封样，作为验收依据，不予退还。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量** | **样品规格要求** |
| 1 | 窗帘 | 1 | 样品尺寸：1M×1M，可多带不同款式 |
| 2 | 床帘 | 1 | 样品尺寸：1M×1M，可多带不同款式 |
| 3 | 卷帘 | 1 | 可提供多样化 |
| 4 | 布帘轨道 | 1 | 可提供多样化 |