**2024-2027年度全院消防器材类采购项目的需求**

**一．项目名称**

2024-2027年度全院消防器材类采购项目

**二. 项目概况**

根据医院使用要求，需遴选消防器材类供应商，进行年度供应。

**三．服务商资质条件**

1. 具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 在中华人民共和国境内注册且具备独立法人资格的企业（营业执照经营范围应包括消防器材生产或销售）。
3. 具有合法的企业法人营业执照，组织机构代码证，税务登记证以及法定代表人授权书。
4. 财务状况良好，在经营活动中没有违法记录。
5. 参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
6. **采购内容清单及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **消防器材明细** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **质保（年）** | **单价（元）** | **品牌** |
| **1** | 新配置4kg干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 5 |  |  |
| **2** | 新配置2kg二氧化碳灭火器 | MT2 | 具 | 5 |  |  |
| **3** | 悬挂式超细干粉灭火器4kg | FZX-ACT4/1.2 | 具 | 5 |  |  |
| **4** | 灭火器箱（0.8mm） | 4kg装2具 | 个 | 5 |  |  |
| **5** | 消防应急灯 | 常规 | 盏 | 2 |  |  |
| **6** | 安全出口标志灯 | 常规 | 盏 | 2 |  |  |
| **7** | 消防服（5件套） | 最新款（款式、号型、规格符合GB/T1335.1、GB/T1335.2有关规定自行设计） | 套 | 2 |  |  |
| **8** | 消防水带 | 65-10型-20米 | 条 | 2 |  |  |
| **9** | 灭火毯 | 1\*1m | 块 | 3 |  |  |
| **10** | 路锥筒（方锥） | 70\*35\*35cm | 个 | 1 |  |  |
| **11** | 消防手报按钮 | JBF-VB5301 | 个 | 1 |  |  |
| **12** | 消防栓报按钮 | JBF5123 | 个 | 1 |  |  |
| **13** | 声光报警器 | JBF5176A | 个 | 1 |  |  |
| **14** | 烟感探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 个 | 1 |  |  |
| **15** | 温感探测器 | JTY-GD-JBF5101 | 个 | 1 |  |  |
| **16** | 消防水枪 | DN65cm水枪 | 个 | 2 |  |  |
| **17** | 消防水枪接扣 | DN65cm接口 | 个 | 2 |  |  |
| **18** | 消防主机电池 | 12V12AH | 个 | 1 |  |  |
| **19** | 防火卷帘门 | 甲级 | 平方 | 2 |  |  |
| **20** | 钢质防火门 | 甲级 | 平方 | 2 |  |  |
| **21** | 木质防火门 | 甲级 | 平方 | 2 |  |  |
| **22** | 防火卷帘门按钮 | SXD-G2 | 个 | 1 |  |  |
| **23** | 卷帘门控制箱 | FJK-SF=HR200 | 个 | 1 |  |  |
| **24** | 卷帘门电池 | CA1212 12V2.2A | 块 | 1 |  |  |
| **25** | 卷帘门电机 | FJJ1102-3P-(100A) | 个 | 1 |  |  |
| **26** | 消防广播输入输出模块 | JBF5143A | 块 | 1 |  |  |
| **27** | 浮球阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  |
| **28** | 消火栓箱门 | 800×650×220 玻璃门 | 个 | 2 |  |  |
| **29** | 800×650×220 铁皮门 | 个 | 2 |  |  |
| **30** | 1800\*700\*240 铝门 | 个 | 2 |  |  |
| **31** | 消火栓箱框 | 1800\*700\*240 | 个 | 2 |  |  |
| **31** | 800×650×220 | 个 | 2 |  |  |
| 合计单价（元） | | | | |  |  |

1. **质量标准、技术要求**
2. 消防器材产品质量及维护、维修及更新等服务应符合国家相关法律规定的质量要求，供应商并保证通过消防验收。
3. 供应商提供的消防器材符合消防安全有关法律法规，并按照规定取得生产许可并经检验合格，使用登记手续齐全。
4. 应当保证其负责送货、安装、调试、保修等作业人员按照国家有关规定取得相应资格，严格执行安全技术规范和管理制度以及招标单位有关规章制度。
5. 供应商提供的消防器材详细技术资料，其消防器材技术性能和资料上显示相应一致，所供消防器材及随附品应当同时提供制造商制造、安装、改造、维修消防器材的相关资质。
6. 交付的所有消防器材包装能够保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击措施，并且按照需要分别采取防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施。
7. 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。
8. 负责对招标单位操作人员免费培训。
9. 对安装调试、质保期服务中的安全事项负责，发生安全、质量事故应承担全部赔偿责任。
10. 交货后如出现质量劣质、型号不适合的情况，供应商应无条件给予更换。
11. 供应商积极响应，接到任务后2个工作日要求送货（量不认大小）。
12. 突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在12小时内完成采购人的采购任务。
13. **报价要求：**
14. 本项目报价为：对采购内容清单进行单价报价。
15. 供应商的报价应包含货物、人工、运费、税金等所有费用的价格。
16. **合同期限和结算方式**

本项目供货期为3年；

结算方式：按实际使用量，每季度结算一次；

**九.服务商遴选方式**

**对供应商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。**

承办科室 ： 使用科室：

经办人： 科主任：

科主任：

日期：2024年02月 日 日期： 2024年02月 日