**热熔牙胶充填机**

用途：用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。

**主要技术参数**

1.充电底座可实时监控电池温度；

2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

3.热熔牙胶充填机使用无线设计；

4.温控灵敏，显示简洁，操作方便；

5.热熔牙胶充填机有多种预设温度可选择：150℃-230℃；

6.有无操作时自动关机功能；

7.轻便小巧的手柄，且电池可更换；

8.电源输入：AC100—240V, 50/60Hz, 0.8A Max

9.电源输出：DC15.0V/1.6A

10.电池：3.7V/2000mAh可充电锂电池

**主要配置：**

加热充填手柄 1个

充电底座 1个

电源适配器 1个

工作尖 不少于4枚

工作尖隔热套 不少于4个

1.无线手持式；

2.有多款可重复使用注胶针型号；

3.银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度；

4.牙胶棒直接装载到注胶针内部；

5.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；

6.采用液晶屏显示，显示有电量、温度、速度等参数；

7.配大容量电池，可快速更换，充满电可供充填约100个根管；

8.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度；

9.牙胶余量设计有指示窗，可直观显示牙胶余量情况；

10.有安全保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机；

11.有多个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃-200℃；

12.有多个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求；

13.有多组可关机记忆保存的参数模式；

14.电源输入:AC100—240V, 50/60Hz, 0.8A Max

15.电源输出:DC15.0V/1.6A

16.电池:3.7V/2000mAh可充电锂电池

**五、主要配置**

加热充填手柄 1个

充电底座 1个

电池 2个

电源适配器 1个

注胶针 不少于4枚

隔热保护罩 不少于2个

注胶针扳手 1个

清洁环 1个