**柳州市工人医院鱼峰山院区门诊连廊上方电缆安全检测及电缆保护采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院鱼峰山院区门诊连廊上方电缆安全检测及电缆保护项目。

**二、项目概况**

 项目为柳州市工人医院鱼峰山院区门诊连廊上方电缆安全检测及电缆保护，项目位于柳州市工人医院鱼峰山院区门诊2楼连廊，包含检测实验、设备设施采购及安装。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

柳州市工人医院鱼峰山院区门诊连廊上方电缆安全检测及电缆保护，是对门诊连廊上方老旧电缆进行电缆安全检测，并采购安装钢支撑架及电缆桥架保护放置电缆，对外皮破损电缆进行绝缘外皮修复，主要内容包含门诊连廊上方电缆高压电缆耐压试验、高压电缆养护、钢结构支撑及电缆桥架等，主要项目见清单表。

主要设备清单表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **计量单位** | **配置要求及主要技术参数功能** |
| 1 | 钢结构主材 | 85 | 米 | C型横橫钢（镀锌） 6×12 |
| 2 | 电缆桥架  | 30 | 米 | FQJ-C-01A-200×100 NI~NIII |
| 3 | 支撑架  | 6 | 副 | 5T-150 |
| 4 | 铜鼻子 | 4 | 个 |  |
| 5 | 高压电缆耐压试验 | 1 | 项 |  |
| 6 | 高压电缆养护 | 1 | 项 |  |
| 7 | 其他措施 | 1 | 项 | 安全警示措施、脚手架、提升架、切割、焊接等 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装、试验、现场垃圾清运；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，10天内完成货物采购及安装、试验；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2024年2月26日