**柳州市工人医院后社办五金维修配件备用库标外物资**

**采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院后社办五金维修配件备用库标外物资采购。

**二、项目概况**

为方便临床科室维修，完善五金维修配件备件库备货，拟采购一批五金维修配件。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：五金维修配件一批，采购清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **型号规格，尺寸/参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 感应龙头三通混水阀 | 15mm | 个 | 5 |  |
| 2 | 加长快开水龙头 | （4分）通用 | 个 | 10 |  |
| 3 | 绿化水管快速取水阀 | 25mm | 套 | 30 |  |
| 4 | 小便池感应头 | 小冲电眼-ZQC | 个 | 30 |  |
| 5 | 小便池冲水电池阀 | 电池阀SQC | 个 | 30 |  |
| 6 | 小便池交流电源 | 交流电源-ZDC 6V100MA | 个 | 20 |  |
| 7 | LED平板灯 | 300\*600mm/24W | 套 | 20 |  |
| 8 | LED灯恒流驱动镇流器 | 20-40W | 个 | 30 |  |
| 9 | LED灯恒流驱动镇流器 | 40-60W | 个 | 30 |  |
| 10 | LED灯恒流驱动镇流器 | 60-80W | 个 | 10 |  |
| 11 | LED灯恒流驱动镇流器 | 80-120W | 个 | 10 |  |
| 12 | 交流接触器 | M7―220V/18A | 个 | 5 |  |
| 13 | 热继电器 | 18A | 个 | 5 |  |
| 14 | 交流接触器 | TGC1-2511/220V/32A | 个 | 5 |  |
| 15 | 热继电器 | JR28-25 | 个 | 5 |  |
| 16 | 键盘架走轨 | 250mm | 副 | 10 |  |
| 17 | 键盘架走轨 | 350mm | 副 | 10 |  |
| 18 | 电插锁 | PKL340STB-1/标准型 | 个 | 10 | 意林 |
| 19 | 日光灯架/电杆式 | T8双管， 40W | 套 | 5 |  |
| 20 | 双用混水阀芯 | 4孔，M35HE | 个 | 5 |  |
| 21 | 双用混水阀芯 | 3孔 | 个 | 5 |  |
| 22 | 灯芯条 | 220V,长75CM（10颗灯珠） | 条 | 10 |  |
| 23 | 摇摆水龙头 | 4分，长20cm | 个 | 2 |  |
| 24 | 电动门开关电源 | 12V-12.5A | 个 | 10 |  |
| 25 | 浮球开关 | M15-6 6米 | 个 | 20 |  |
| 26 | 不锈钢拉手 | 长14cm，宽3cm | 个 | 10 |  |
| 27 | PVC管 | DN110 | 米 | 2 |  |
| 28 | PVC直通 | DN110 | 个 | 2 |  |
| 29 | PVC活接 | DN110 | 个 | 2 |  |
| 30 | 花洒底座 | 通用 | 个 | 10 |  |
| 31 | 花洒杆 | 整套花洒支架 | 套 | 2 |  |
| 32 | LED格栅灯 | 600\*600mm 68W | 盏 | 35 |  |
| 33 | 柜门把手 | 孔距95MM | 个 | 10 |  |
| 34 | 尼龙吊轮 | 6201Z 空∅12 | 个 | 30 |  |
| 35 | 空调灌流风扇 | 格力（长度74cm） | 个 | 1 |  |
| 36 | 水位控制阀 | 100X-16Q DN100 | 个 | 2 |  |
| 37 | 配电柜开关电源 | S-500-24 20A | 个 | 2 |  |
| 38 | 微波炉电路板 | 格兰仕G90F25CN3LN-C2(T1) | 个 | 2 |  |
| 39 | 开关模块 | 118型 | 个 | 30 |  |
| 40 | 3孔插座模块 | 118型 | 个 | 20 |  |
| 41 | 网口模块 | 118型 | 个 | 10 |  |
| 42 | 2位面板 | 118型 | 个 | 10 |  |
| 43 | 3位面板 | 118型 | 个 | 10 |  |
| 44 | 4位面板 | 118型 | 个 | 10 |  |
| 45 | 5位面板 | 118型 | 个 | 5 |  |
| 46 | LED洁净平板灯 | 300X1200mm/48瓦 | 盏 | 20 |  |
| 47 | 压力表缓冲弯管 | 两头外丝4分 | 个 | 5 |  |
| 48 | 压力表缓冲弯管 | 内丝：20X1.5外丝：4分 | 个 | 5 |  |
| 49 | 锁扣 | 总长155MM | 套 | 5 |  |
| 50 | 射灯 | 20瓦,暖光 | 个 | 2 |  |
| 51 | 陶瓷板微晶板 | 格兰仕微波炉腔体内底板/长26CM，宽26CM | 块 | 1 |  |
| 52 | 704硅橡胶 | 704硅橡胶，45g/支 | 支 | 2 |  |
| 53 | 地灯 | 86型 | 个 | 10 |  |
| 54 | 电池盒 | 6V电池盒，装4节5号电池 | 个 | 20 |  |
| 55 | 柜门天地锁 | 开孔19MM，板厚22MM | 个 | 10 |  |
| 56 | 热水器隔电墙 | 长27.5cm，杆粗1.2cm | 根 | 2 |  |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，7天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科经办人：

总务科主任：

2024年3月6日