**西院院区五楼空中花园连廊修补**

**采购安装需求**

**一、项目名称**

西院院区五楼空中花园连廊修补采购安装项目。

**二、项目概况**

项目为西院院区五楼空中花园连廊修补采购安装，项目位于柳州市工人医院西院院区五楼空中花园，该项目包含：新安装防腐木主架39.6㎡，耐力板42㎡，并且原有连廊的木架重新喷涂防腐漆。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

西院区五楼空中花园有两个连廊，一个是职工来往两栋楼之间的重要通道，一个位于空中花园内，都是西院区五楼环境容貌的一部分。由于连廊材质是实木并处于露天阳台，长期风吹雨打日晒，大大增加了木头腐烂的概率，木材寿命难以长久维持。经现场勘查，为了优化院容院貌，增强入院体验感，延长木质连廊的使用期限，具体处理方案为：新安装防腐木主架39.6㎡，耐力板42㎡，并且原有连廊的木架重新喷涂防腐漆等一系列工作。

主要项目清单表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 防腐木主架 | 39.6 | m² | 含人工安装辅材及运费 主柱142\*112\*3，横梁7\*142\*4 拉力梁46\*112\*4，花格5\*5\*4 底板1.2\*92\*4 |
| 2 | 阳光耐力板 | 42 | m² | 足2.3mm厚 |
| 3 | 原有防腐木翻新保养 | 86 | m² | 含人工打磨及油漆成品保护 |
| 4 | 垃圾清理及外运 | 1 | 车 | 含人工打包装车 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少5年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，20天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2024年5月16日