**鱼峰山院区监控液晶显示单元采购与安装**

**一、项目名称**

鱼峰山院区监控液晶显示单元采购与安装。

**二、项目概况**

项目为工人医院鱼峰山院区监控液晶显示单元采购与安装

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 配置参数 |
| 1 | 液晶拼接单元 | 55寸 | 台 | 12 | ▲工业级整机，尺寸4856mm\*2055mm双边拼缝为3.5mm，采用直下式LED背光源，显示单元亮度均匀，无边界暗影现象。选用的LCD液晶显示单元具有丰富的接口，可接入DVI，VGA，HDMI等各种信号源。支持RS232串口控制、按键控制、红外遥控等多种控制方式。 |
| 2 | 框体支架拆除（保护性拆除） |  | 套 | 12 | 原屏幕设备保护性拆除后安装到西院监控室 |
| 3 | 框体支架安装（利旧） |  | 套 | 12 |  |
| 5 | 静电地板拆除、修复安装 |  | 项 | 1 | 框体支架下沉，拆除静电地板10平方；静电地板沿框体支架裁剪包边恢复安装 |
| 6 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |

**注：以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用**。

**五、招标要求**

1. ▲应标方提供的产品必须和原系统兼容。
2. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
3. 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
4. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
5. 应标方负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
6. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
7. ▲主要设备材料提供检验报告跟合格证。

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年6月28日