**总院住院楼、献血屋步行道局部改造**

**压花地坪的需求**

**一、项目名称**

总院住院楼、献血屋步行道局部改造压花地坪项目。

**二、项目概况**

项目为总院住院楼、献血屋步行道局部改造压花地坪，项目位于柳州市工人医院总院一楼院内，包含原地面拆除、石粉翻挖及压花地坪的施工等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

总院住院楼、献血屋步行道局部改造压花地坪项目，主要内容为拆除原有步行道石材地砖、透水砖、沙土层硬化，混凝土浇筑，成品磨具刻印等，施工面积约330㎡。

主要项目清单表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 护栏拆除及安装 | 原出口机动车护栏临时拆除 | 1 | 项 | 因机动车隔离护栏影响地坪施工，需临时拆除，印花完工后恢复隔离护栏 |
| 2 | 透水砖翻挖 | 原地面透水砖人工翻挖 | 77.75 | ㎡ | 因透水砖易损，人工翻挖原地面透水砖，搬运、集中堆放 |
| 3 | 透水砖人工装卸 | 原透水砖人工装车 | 1 | 项 | 透水砖人工装车，轻拿轻放 |
| 4 | 透水砖码放 | 透水砖拉至指定地点人工码放整齐 | 1 | 项 | 绿皮车运输透水砖至院区内指定地点，人工卸车、码放整齐 |
| 5 | 透水砖运输 | 绿皮车运输 | 1 | 项 | 绿皮车6方 |
| 6 | 石粉翻挖 | 铲车清理原地面石粉垫层 | 1 | 项 | 铲车清理原有透水砖石粉垫层，人工辅助清理，绿皮车运输至指定地点倾倒 |
| 7 | 印花地坪 | 新做地面印花地坪 | 77.75 | ㎡ | 在清理干净垫层的地面上洒水，浇筑C30标号混凝土，震动密实，收光平整，撒着色剂及脱膜粉，人工模具印花，保养48小时，冲洗干净脱模粉，喷涂透明罩面漆 |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |  |
| 1 | 地砖翻挖 | 原出口机动车护栏临时拆除 | 245 | ㎡ | 因机动车隔离护栏影响地坪施工，需临时拆除，印花完工后恢复隔离护栏 |
| 2 | 地砖砖人工装卸 | 原地面透水砖人工翻挖 | 1 | 项 | 因透水砖易损，人工翻挖原地面透水砖，搬运、集中堆放 |
| 3 | 地砖砖码放 | 原透水砖人工装车 | 1 | 项 | 透水砖人工装车，轻拿轻放 |
| 4 | 地砖砖运输 | 透水砖拉至指定地点人工码放整齐 | 1 | 项 | 绿皮车运输至院区内指定地点，人工卸车、码放整齐 |
| 5 | 石粉翻挖 | 铲车清理原地面石粉垫层 | 1 | 项 | 铲车清理原有透水砖石粉垫层，人工辅助清理，绿皮车运输至指定地点倾倒 |
| 6 | 印花地坪 | 铲车清理原地面石粉垫层 | 245 | ㎡ | 在清理干净垫层的地面上洒水，浇筑C30标号混凝土，震动密实，收光平整，撒着色剂及脱膜粉，人工模具印花，保养48小时，冲洗干净脱模粉，喷涂透明罩面漆 |
| 7 | 路沿石 | 新做地面印花地坪 | 7.6 | m | 定制成品路沿石，与原有路沿石衔接，与地面持平 |
| 8 | 铁马护栏 | 施工区域铁马护栏分隔 | 1 | 项 | 成品铁马护栏，防止无关人员误入施工现场 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有项目的采购及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及付款方式**

1.签订合同后，15天内完成施工；

2.报价为总价包干报价形式，项目验收合格后中标单位提供合格的发票一次性付款为至100%。

总务科

2024年8月15日