**柳州市工人医院四大中心制作安装发光字、灯箱**

**及路面喷漆项目需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院柳州市工人医院四大中心制作安装发光字、灯箱及路面喷漆项目。

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院为优化四大中心建设，制作安装发光字、灯箱及路面索引喷漆更新。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料工艺 | 宽（M） | 高（M） | 面积 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 卒中中心（楼顶大字） | 1.0mm304#不锈钢切割穿孔， 围边焊接成型，表面烤红色汽车漆，穿孔镶嵌9mm12V灯珠（昕光灯），正面发光字，内置蓝景LED模组，围10公分 | / | 0.95 | / | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 房颤中心（楼顶大字） | / | 0.95 | / | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 胸痛中心（楼顶大字） | / | 0.95 | / | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 创伤中心（楼顶大字） | / | 0.95 | / | 个 | 4 |  |  |
| 5 |  | 电源 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 6 |  | 定时器 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | 电箱 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 |  | 空开 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 |  | 发光字所需线材、PVC管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  | 1.0mm镀锌管支撑架焊接安装 | 5 | 2.5 | 12.5 | 平方 | 4 |  |  |
| 11 | 防锈漆 | | | | | 桶 | 8 |  |  |
| 12 | 吊车 | | | | | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 高空作业费(须有高空作业证书，含操作人员购买高空作业保险，操作人员3人） | | | | | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 急救中心门口 | 3mmPVC模版制作+刷漆 （道路反光漆） | 3.8 | 2.43 | 9.23 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 路上四个中心 | 3mmPVC模版制作+刷漆 （道路反光漆） | 3.2 | 2.4 | 7.68 | 套 | 3 |  |  |
| 16 | 大门口外四个中心 | 3mmPVC模版制作+刷漆 （道路反光漆） | 3.2 | 2.4 | 7.68 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 四个中心灯箱导视 | 不锈钢切割折弯焊接，表面烤漆，内嵌10mm耐力板，表面3M贴膜，内置 LED灯 | 2.55 | 0.6 | / | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 合计： | | | | | | | |  |

注：以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2. 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
3. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. 主要设备材料提供检验报告跟合格证。

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年9月30日