**柳州市工人医院2025年度后勤物资（电脑类小设备）项目采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院2025年度后勤物资（电脑类小设备）项目采购

**二、项目概况**

应我院各科室需求，拟进行2025年度后勤物资（电脑类小设备）项目采购，遴选1家年度供应商。

**三、供应商资质条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、投标人须在柳州市本地设有办事处。

1. **采购内容，具体物资采购参数如下：**

详见附件1：柳州市工人医院2025年度后勤物资（电脑类小设备）项目采购需求清单。

备注：报名参加该项目的供应商如需了解项目需求情况，请与总务科联系，联系电话：0772-3806175林女士。

**五、报价要求**

1.本项目不接受联合体报价；

2.该项目实行单价进行报价，报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按报价清单模板（详见附件2）要求填写应标品牌、型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

4、合同期内如出现中标产品停产情况，供应商需按中标价提供对应停产产品的升级款或同品牌不低于对应配置的型号产品。

**六、物资属性及相关要求**

1. 交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。
2. 供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
3. 供应商积极响应，接到任务后2个工作日要求送货（量不认大小）。
4. 突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在12小时内完成采购人的采购任务。

5、所有产品质保期参照生产厂家三包服务，附件1清单内打印机类产品质保期不少于1年。

**七、、合同期及结算方式**

1. 合同期限为：1年
2. 结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

**八、供应商遴选方式**

1. 本项目对投标人应标的品牌型号、参数偏离情况、质保期、价格及服务及时性进行综合评价，遴选1家供应商。

**九、送货方式**

本项目医院不提供存储仓库（医院只备用少量常用和应急用品），其余均由供应商配送到科室。

信息科：

总务科经办人：

总务科主任：

2024年10月12日

**附件1：柳州市工人医院2025年度后勤物资（电脑类小设备）项目采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **建议品牌** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** |
| 1 | 笔记本电脑1 | 联想 | G1d-016麒麟三年正式版 兆芯KX-U6780A/16G内存/512G固态硬盘/集显/14寸/KOS激活版/OKR一键恢复智能版（含麒麟系统） | 1 | 台 |  |
| 2 | 笔记本电脑2 | 联想 | P-203麒麟三年正式版 兆芯KX6640MA G2/8G/512G/集显/14寸/高色域/背光键盘/麒麟三年正式版（含麒麟系统） | 1 | 台 |  |
| 3 | 笔记本电脑3 | 华为 | 信创笔记本电脑 14英寸 麒麟9006C/16G/1T UFS/集显/2160x1440/含授权版麒麟系统/普通键盘（国产软件另选购） | 1 | 台 |  |
| 4 | 平板电脑 | 华为 | 1、操作系统：Android 10或以上版本；2、CPU ：麒麟820以上或骁龙855以上；3、运行内存（RAM）：≥6GB；4、存储容量（ROM）：≥128GB ；5、WiFi传输：支持802.11ax无线协议，双频（2.4GHz+5GHz）；6、蓝牙功能：支持；7、数据接口：USB Type-C；8、分辨率：≥1920\*1200；9、屏幕尺寸：10英寸以上；10、电池容量：≥7000mAh；11、摄像头：不低于800万像素；12、多点触控：支持 ；13、重力感应：支持：光线感应；14：充电器；15、数据线：配置；16、钢化膜：配置；17、平板保护套：配置 | 1 | 台 |  |
| 5 | 激光打印机1 | 惠普、佳能、兄弟 | 打印幅面：A4,分辨率：600×600dpi,黑白打印速度：单面A4：29ppm，Letter：30ppm双面A4：18ppm，Letter：19ppm,内存：64MB,双面打印：自动,网络功能：无线/有线网络打印/无线功能：WIFI直连（IEEE802.11b/g/n，2.4GHz）, 首页打印时间：7.2秒,月打印负荷：20000页 接口类型：USB2.0 x1 | 1 | 台 |  |
| 6 | 激光打印机2 | 惠普、佳能、兄弟 | A4幅面彩色激光打印机， 首页输出时间：11.5秒/黑白，13.4秒/彩色；打印速度：黑白16PPM，彩色16PPM；分辨率：600\*600dpi；内存：128 MB DDR,128 MB闪存；处理器：800MHz；接口：USB2.0； | 1 | 台 |  |
| 7 | 激光打印机3 | 惠普、佳能、兄弟 | 黑白激光打印机；最大打印幅面：A4 最高分辨率：1200×1200dpi 黑白打印速度：18ppm 月打印负荷：5000页 内存：标配：2MB，最大：2MB；双面打印：手动 网络功能：不支持网络打印； 接口类型：USB2.0接口 耗材类型：鼓粉一体 硒鼓型号：HP 88号（CC388A） 硒鼓寿命：随机标配：1500页 介质重量：60-163g/㎡ 进纸盒容量:150页 | 1 | 台 |  |
| 8 | 激光打印机4 | 惠普、佳能、兄弟 | 1、A4黑白激光打印机 2、行液晶控制面板 3、打印速度38页/分钟 4、 自动双面自动打印：高达32面A4纸/分钟  5、分辨率600\*600dpi 6、处理器：1200MHZ ，内存128M 7、250页进纸盒 ，150页出纸盒 | 1 | 台 |  |
| 9 | 激光打印机5 | 惠普、佳能、兄弟 | 1、黑白激光打印机 2、最大打印幅面 A4 3、分辨率1200\*1200dpi 4、黑白打印速度 ：40页/分钟 双面打印：34面/分钟 5、处理器 1200MHz 6、内存 256MB 7、网络功能 有线网络打印 8、**耗材大容量粉盒1520X、9700页** 9、首页打印时间 就绪：6.3秒，睡眠8.8秒 月打印负荷 80000页 接口类型 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） USB2.0 | 1 | 台 |  |
| 10 | 激光打印机6 | 兄弟、惠普、佳能 | 1、黑白激光打印机 高达34ppm的连续打印速度，能满足您大印量的办公需求。 2、打印分辨率最高可达到1200\*1200dpi，文档打印效果更佳。 3、标配自动双面打印功能，速度高达16面/分钟，帮您有效的节约纸张。 4、首页输出时间少于7秒。  5、支持有线/无线网络 支持NFC近场通讯打印功能 6、30页进纸托板 配备30页进纸托板，可应对诸如超长、加厚、异形等特殊打印介质的输入，可以打印胸卡、奖励证书、信封等等，适用于您的各种需求 | 1 | 台 |  |
| 11 | 喷墨打印机1 | 爱普生、佳能、惠普 | 墨仓式打印机；打印幅面：A4 打印技术:微压电打印技术；打印方向:双向逻辑查找 进纸方式:摩擦进纸 接口类型:USB接口（兼容USB2.0） 打印速度:约34 页/分钟 (经济模式) 逐份打印  无线网络接口, 无需预热，首页文档输出高达8s 最大分辨率 1440 x 720 dpi  进纸器容量 100页，A4普通纸（75g/m2） 出纸器容量 30页，A4普通纸 打印边距 3mm 最大月负荷 约6,000页 | 1 | 台 |  |
| 12 | 喷墨打印机2 | 佳能、爱普生、惠普 | 墨仓式A3喷墨打印机，USB接口，分体式墨盒，最大打印幅面：A3+，四色墨盒，双黑打印技术，最高分辨率 5760×1440dpi | 1 | 台 |  |
| 13 | 喷墨打印机3 | 爱普生、佳能、惠普 | 最大幅面：A4(210x297)最长2米；功能：喷墨打印；标准模式打印速度(黑白/彩色)：约 8页/分钟；配套墨水：爱普生056墨水系列6色染料墨；接口类型:USB接口（兼容USB2.0） | 1 | 台 |  |
| 14 | 针式打印机1 | 爱普生、得实、实达 | 产品类型: 票据针式打印机（平推式） 打印方式: 点阵击打式；打印方向: 双向逻辑查找 打印宽度: 82列(在10cpi下)；打印针数: 24针 可靠性: 打印头寿命：4亿次/针 色带性能: 色带型号：黑色色带芯S010076，黑色色带架S015583/S015290 色带寿命：400万字符（信函模式），800万字符（草体模式） 复写能力: 7份（1份原件+6份拷贝）；缓冲区: 128KB 接口类型: USB2.0（全速）接口，IEEE-1284双向并口 打印速度: 中文（6.7cpi）：超高速173字符/秒，高速115字符/秒，信函质量57字符/秒 中文（7.5cpi）：超高速195字符/秒，高速130字符/秒，信函质量65字符/秒 英文（10cpi）：超高速347字符/秒，高速260字符/秒，信函质量86字符/秒 英文（12cpi）：超高速416字符/秒，高速312字符/秒，信函质量104字符/秒 打印分辨率: 360dpi；可缩放字体：4种 ；条码字体：8种 控制代码: ESC/P-K，IBM PPDS仿真，OK15530SC仿真纠错；打印总量: 2000万行 出纸方式: 摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸） 介质类型: 单页纸，单页拷贝纸，连续纸(单页纸和多页纸)，信封/明信片/带标签的连续纸 | 1 | 台 |  |
| 15 | 针式打印机2 | 实达、爱普生、得实 | 24 针点阵式打印；打印方向：双向逻辑查找；打印列数：82 列；耗材类型：黑色色带 适用操作系统：WIN7、10，Unix，Linux 等 接口：并行接口，USB 接口；打印头寿命：5 亿次击打/针 拷贝能力：7 份(1 份原件+6 份复件)；缓冲区 128KB；色带性能：黑色、1000 万草体字符 打印速度：中文（7.5CPI）：超高速 281 字/秒，高速 150字/秒，信函质量 67 字/秒；英文（10CPI）：超高速 375 字/秒，高速 267字/秒，信函质量 89 字/秒 出纸方式：摩擦送纸：前进前出、前进后出；链轮送纸：后进前出 介质类型：单页纸，连续纸，拷贝纸，信封，明信片，不干胶标签，名片 | 1 | 台 |  |
| 16 | 条码打印机1 | 斑马 | 打印方式：热敏/热转印；打印分辨率：203DPIx203DPI  打印宽度：max 104mm；打印页长（ZPL模式）：max 1000mm 打印速度：203DPIx203DPI: max 200mm/s (热敏)，max150mm/s(热转印) 标签卷尺寸：宽度：19mm~120mm，外径：max130mm (轴芯直径大于25mm) 默认标签卷内置,支持外置纸卷；标签厚度：0.06－0.25mm 碳带尺寸：最大长度：300m，轴芯直径25 mm，最大宽度：110 mm 纸尽、页缝检测：发射-接收光电传感器；黑标/纸尽检测：反射式光电传感器（可移动） 开盖传感器：机械开关；碳带检测传感器：反射式光电传感器 文字打印：内置五种点阵西文字体和24点阵GB18030-2000中文宋体,支持下载TrueType字体 条形码打印:一维码：EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E, Interleaved-2of5, CODE-39, CODE-128, POSTNET；二维码：PDF417, QR, Datamatrix 接口:标配USB；选件:并口/串口/网口 /WIFI /蓝牙/RFID 接口切换:自动切换 | 1 | 台 |  |
| 17 | 条码打印机2 | 斑马 | 打印方式: 热敏或热转印；打印分辨率: 8点/mm 打印速度: 每秒6英寸/152mm；打印宽度: 4.09英寸/104mm；打印长度: 157英寸/3988mm 条形码: 条码：Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code二维条码：Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14（和附加码） 字体/字符集: 七种点阵字体，一种平滑向量字体（CG TriumvirateTM 粗体压缩字） 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 为 EMEA 字符集预装符合 Unicode 的可伸缩字体支持下列代码页的国际字符集 IBM Code Page 850支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标ZPL II 绘图命令 — 包括方框与线条 通讯接口: USB2.0接口，RS-232串行端口 存储: 128MB（4MB用户可用）；介质传感器: 传输式和反射式 介质类型: 连续纸，模切纸，标签纸，黑标纸；介质长度: 39英寸/991mm 介质宽度: 0.75-4.5英寸/19.4-114mm；介质厚度: 0.003-0.010英寸/0.076-0.25mm 最大外径: 8.0英寸/203mm；卷芯直径: 外径：6英寸/152mm，内径：1.0英寸/25mm 碳带设置: 仅限热转印选项：碳带墨面向外卷绕，卷芯对卷芯 碳带长度: 1476英尺/450m；碳带宽度: 1.57-4.33英寸/40-110mm 碳带比率: 3:1；碳带外径: 3.2英寸/81.3mm；卷芯内径: 1.0英寸/25mm | 1 | 台 |  |
| 18 | 腕带打印机1 | 格利斯 | 打印机体积尺寸: 195(W)×180(H)×290(D)；打印机重量: 2.05KG 电源: 内建电压自动切换电源供应器输入(Input)：AC 100-240V输出(Output)：DC 24V/2A 环境条件: 操作环境：5-45℃，25-85%不结露储存环境：-10-50℃,10-90%不结露 接口: 3接口（串口+USB+并口）；打印头解析度: 203dots/inch（8dots/mm） 打印模式: 碳带/热敏；Dot size(点的尺寸): 0.125×0.125mm（1mm = 8 dots） 打印速度(cm/秒): 2.5-15cm/秒；最大打印宽度: 80mm；最大打印长度: 2286mm 脉冲激发: 1×10(8次方) pulses；热敏片耐磨性: 100Km 碳带参数: 碳带外径 最大67mm；碳带长度: 300米 碳带轴心尺寸: 1 inch（25.4mm）；碳带宽度: Max 90mmMin 30mm 碳带缠绕方式: 外卷式；纸张参数: 纸张最大容量外径 127mm 纸张类型: 连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸；纸张缠绕方式: 打印面外卷式/打印面内卷式 纸张宽度: 最大100mm最小 20mm；纸张厚度: 最大0.254mm最小 0.06mm 纸卷轴心尺寸: 25.4-38mm；标签长度: 10-2286mm | 1 | 台 |  |
| 19 | 小票打印机1 | 佳卓 | 80/USB+串口 切刀 配usb线 | 1 | 台 |  |
| 20 | 小票打印机2 | 佳卓 | 58/usb/热敏 配usb线 | 1 | 台 |  |
| 21 | 小票打印机3 | 先擘 | ZST240(203DPI)，配usb线 | 1 | 台 |  |
| 22 | 多功能一体机1 | 惠普、佳能、兄弟 | A4黑白打印/复印/扫描/传真功能一体机 首页输出时间： 黑白(仅需 6.4 秒)； A4打印速度：28页/分钟；A5打印速度：47页/分钟；打印负荷：最高 30,000 页；打印精度：1200 x 1200 dpi；打印语言： PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF；标配自动双面打印；显示屏：2.7英寸触摸屏；处理器速度：800 MHz：内存：256MB；纸张处理（进纸）：250 页进纸盒，10页优先进纸盒；纸张处理（出纸）：150 页面朝下纸盒；复印速度：黑白：高达 28 份/分钟；复印分辨率：600 x 600 dpi；复印缩小/放大设置：25% 到 400%；复印量（最大）：高达 99 份；支持身份证复印；仅支持单面到双面复印；扫描分辨率：1200 x 1200 dpi；扫描速度：黑白15页/分钟；传真：有；传真发送速度：33.6 kbps；传真分辨率：高达 300 x 300 dpi 分辨率；自动开关机；惠普云打印、 Apple AirPrint； 接口：usb2.0,10/100M网口，802.11b/g/n无线接口；USB前置打印接口； 随机耗材(成像鼓：23,000页，黑色碳粉1,600页) | 1 | 台 |  |
| 23 | 多功能一体机2 | 惠普、佳能、兄弟 | A4 连供无线打印一体机(打印/扫描/复印/无线) 打印速度：黑白（草稿）: 22页/分钟; 彩色（草稿）: 21 页/分钟; 黑白 (ISO): 12 页/分钟; 彩色 (ISO): 7 页/分钟；首页输出：黑白15秒，彩色18 秒；打印负荷：最高 3,000 页/月；打印质量（最佳）：黑白1200x1200dpi，彩色4800 x 1200 dpi（优化）；自动双面打印；支持无边距打印（最大A4）；打印语言：HP PCL 3 GUI；无线功能：有，双频无线；标配端口：1 个 USB 2.0 端口, 1 个无线 802.11b/g/n 端口；双行液晶显示屏及智能引导式按钮；惠普“云打印”功能：有；移动打印功能：Apple AirPrint；Mopria 打印服务；HP 打印服务插件（Android 打印）；HP Smart 应用程序；Wi-Fi 直接打印；内存（标配）：128MB；处理器速度800 MHz；纸张处理：150 页进纸盒；100 页出纸盒；支持介质重量：60~250克/平方米； 扫描仪类型：平板式；光学扫描分辨率：1200 dpi；位深度：24 位；最大扫描尺寸：216 x 297 毫米； 复印速度： ISO模式：黑白11份/分钟，彩色5份/分钟；复印分辨率： 600 dpi；复印量：高达 99 份； 支持身份证复印；颜色：机身白色，灰绿色盖板； | 1 | 台 |  |
| 24 | 多功能一体机3 | 惠普、佳能、兄弟 | 黑白自动双面激光一体机，连续扫描、自动双面打印和复印，A3\A4\A5幅面，链接方式有线、局域网、USB，支持输稿器，黑白模式打印分辨率1200\*1200dpi，单面打印速度22页/分（A4），自动双面扫描进纸器，扫描至PC/电子邮件/SMB/FTP，一键键身份证双面复印。 | 1 | 台 |  |
| 25 | 多功能一体机4 | 惠普、佳能、兄弟 | **A4**幅面双面黑白激光一体机，打印，复印，自动连续扫描功能；自动双面打印、 黑白（A4，普通）：高达 29 页/分钟；黑白（A4，双面）：高达 18 面/分钟、打印分辨率：600×600dpi内置快速有线网络、高速 USB，月打印负荷2000页，带输稿器。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 多功能一体机5 | 兄弟、惠普、佳能 | 自动双面打印/复印/扫描/传真，打印速度: 高达48页/分钟,自动双面打印速度: 24面/分钟,复印速度: 高达48页/分钟，N合1复印: 支持，分辨率: 高达1200×600dpi，扫描速度: 黑/彩：28/20ipm，自动进搞器ADF: 50页，支持有线网络，引擎技术: 电子照相技术（一次成像技术）接口: 高速USB2.0/10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，液晶显示: 3.5英寸彩色液晶触摸屏，介质尺寸: 标配纸盒：A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4short/270mm, Folio,16K，介质类型: 标配纸盒：普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、再生纸、厚纸（60 ~163g/m²），内存容量（标准）: 1GB，选配纸盒输入量: 250页（LT-5505）x 2个或520页（LT-6505）x 2个，最大纸张容量1,040页，进纸托板: 100页，纸张输出: 正面朝下150页（80g/m²），1页正面朝上（直通纸道），安全锁功能: 支持，标准纸盒输入量: 250页 | 1 | 台 |  |
| 27 | 多功能一体机6 | 佳能、惠普、兄弟 | A4彩色墨仓式一体机（打印/复印/扫描） 耗材容量：黑色4500页，彩色7500页 接口类型：USB2.0 | 1 | 台 |  |
| 28 | 多功能一体机7 | 爱普生、佳能、惠普 | A4彩色墨仓式一体机（打印/复印/扫描） 耗材容量：黑色4500页，彩色7500页 打印速度：黑白10页，彩色A4文本约5页 A4彩色墨仓式一体机（打印/复印/扫描） 耗材容量：黑色4500页，彩色7500页 打印速度：黑白10页，彩色A4文本约5页 复印速度：10页 打印分辨率：最大5760×1440dpi, 复印分辨率：最大600×600dpi（输入） 扫描类型：平板式，光学分辨率：600dpi 最大物理分辨率：1200×2400dpi， 最大分辨率：9600dpi 扫描尺寸：最大216mm×297mm 打印边距：无边距0mm（有边距，最小3mm） | 1 | 台 |  |
| 29 | 多功能一体机8 | 爱普生、佳能、惠普 | 墨仓式/彩色/支持有线+无线网络/自动双面/带输稿器/连续复印扫描 | 1 | 台 |  |
| 30 | 多功能一体机9 | 兄弟、佳能、惠普 | 1、1.8英寸液晶显示，操作一目了然 ， A4喷墨墨仓式三合一多功能一体机，自动双面打印、复印、扫描 2、耗材寿命黑色7,500\*页/彩色5,000页、 3、支持无线/有线网络打印 4、打印速度黑白 30页/分钟 、彩色26页/分钟 5、分辨率1200×6000 dpi，色彩等级48 位输入 /24 位输出 6、内存128MB,•自动进稿器ADF：20 页，自动双面打印； 7、无线网络； 微信小程序直连， 支持远程打印 支持麒麟OS、UOS国产操作系统，支持国产电脑CPU芯片（海光、兆芯、鲲鹏、飞腾、龙芯 ）连接 8、产品尺寸：435×380×195 | 1 | 台 |  |
| 31 | 投影仪1 | SONY | 5000 IS0 流明，激光光源，1024\*768 5.7KG ，1.6倍变焦镜头，采用 Brightera无机液晶面板，对比度为：3000000：1，360度全角度安装，具有垂直/水平/四角梯形校正功能，自动亮度调节功能，双HDMI接口 | 1 | 台 |  |
| 32 | 投影仪2 | 松下 | 4200 IS0 流明，1024\*768 4KG ，1.6倍变焦镜头，高效环保节能教育机型，双风扇散热，自动亮度调节功能，断电保护,采用 SONY 0.63Brightera无机液晶面板，对比度为：12000：1，双HDMI接口，16W扬声器 | 1 | 台 |  |
| 33 | 投影仪3 | EPSON | 1、影像系统：采用3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.61英寸；标准亮度以及色彩亮度≥4000流明；标准分辨率1920\*1080 象素数2,073,600 dots x3；对比度≥16000：1。 2、投影画面比例16：9，变焦≥1.6倍。 3、灯泡功率≥230W；灯泡寿命标准模式≥5500小时，环保模式≥12000小时。 4、内置AV/Mute/Open滑盖实现随时待机随时开机，投影图像偏移量8:1，内置16W扬声器。 5、具有丰富的连接性：VGA输入\*1，HDMI输入\*2，USB-B\*1，USB-A\*1,S Video输入\*1。 | 1 | 台 |  |
| 34 | 投影幕布4 | 红叶 | (100英寸)2.03×1.53m，上门安装，配遥控器 | 1 | 张 |  |
| 35 | 投影幕布5 | 红叶 | (120英寸)2.44×1.83m，上门安装，配遥控器 | 1 | 张 |  |
| 36 | 投影幕布6 | 红叶 | (120英寸)宽屏，上门安装，配遥控器 | 1 | 张 |  |
| 37 | 显示器1 | 三星 | 23.8"、银边、直面、三面窄边框、IPS、75HZ、1K：1920\*1080、99%sRGB、VGA+HDMI、配线VGA | 1 | 台 |  |
| 38 | 显示器2 | 三星 | 27"、黑色、直面、三面窄边框、IPS、75HZ、1K：1920\*1080、99%sRGB、VGA+HDMI、配线HDMI | 1 | 台 |  |
| 39 | 显示器3 | 三星 | 21.5"、黑色、直面、广视角、VA、60HZ、1K：1920\*1080、VGA+HDMI、配线HDMI | 1 | 台 |  |
| 40 | 显示器4 | 飞利浦 | 1、尺寸 27寸；2、特点：无边框IPS，4K；3、面板/亮度：IPS技术350nits；4、屏幕比例：16:9；5、接口：2H1DP；6、分辨率：3840×2160；7、可视角度：178°/178°；8、配线：HDMI线；9、挂壁：支持；10、产品规格：平面、IPS技术、UHD、2H1DP、三边无边、LowBlue模式 | 1 | 台 |  |
| 41 | 扫码盒1 | 新大陆 | 自助式二维码读取设备，支持微信、支付宝等扫码支付 | 1 | 台 |  |
| 42 | 扫描枪2 | 霍尼韦尔 | 无线，带底座 | 1 | 支 |  |
| 43 | 扫描枪4 | LogicScan | 有线扫描抢 | 1 | 支 |  |
| 44 | 扫描枪5 | 斑马 | 无线，可以扫描一维码、二维码 | 1 | 支 |  |
| 45 | 扫描枪6 | 码捷 | 条形码扫描枪，带支架 | 1 | 支 |  |
| 46 | 扫描枪7 | 摩托罗拉 | 无线条形码扫描枪，带底座 | 1 | 支 |  |
| 47 | 激光扫描平台1 | 霍尼韦尔 | 立式，全向扫描 | 1 | 台 |  |
| 48 | 激光扫描平台2 | Orbit码捷 | 立式，全向扫描 | 1 | 台 |  |
| 49 | 扫描仪1 | 紫光 | 扫描类型:平板式 扫描幅面:A4 扫描元件:CIS彩色光敏传感器 光学分辨率:2400dpi x 1200dpi 可自定义最大分辨率:2400dpi 输出分辨率:75, 100, 150, 200, 300, 400, 600,1200dpi,2400dpi 光源:LED 扫描模式:彩色/灰度/黑白 扫描介质:尺寸不超过A4幅面的纸张、身份证、税票等 扫描区域:216 x 297 mm(8.5 x 11.7in) 预扫时间:0秒 扫描速度标称:1.5S/3.5S(回程) 日扫描量:2500页 输出文件格式:BMP/JPG/PNG/PDF/可检索PDF/RTF/TIF/压缩TIF/多页TIF/多页压缩TIF/OFD 接口类型:USB 2.0 驱动接口:Twain 支持系统:Windows XP/ 7 / 8 / 8.1/10 电源规格 :输入：100-240V，50/60Hz,输出：12V，1.5A 功率:操做：17W 节电： 3.4W,就绪：16W 关机：0.3W 外观尺寸 :284×401×45mm 重量:1.5Kg（3.3lb.） | 1 | 台 |  |
| 50 | 扫描仪2 | 汉王 | 硬件参数 扫描仪类型：平台式扫描仪 扫描技术：接触式图像传感器 光源：：LED(发光二极体 最大扫描范围:8.62”x11.69”(219x297) 扫描模式：黑白，灰阶，彩色 扫描速度：6秒/张（A4黑白模式300dpi）,6秒/张（A4灰阶模式300dpi）6秒/张（A4彩色模式300dpi） 接口：Hi-speed USB 2.0 USB电源: 5Vdc. 0.5A 耗电：2.5W( 操作 )。1.5W( 待机 )。 湿度: 20~85% RH 使用温度： 5度 ~ 35度 尺寸：400.8 x283.3 x 45mm (D x W x H) 重量：1.5公斤 | 1 | 台 |  |
| 51 | 传真机 | 松下 | 松下KX-FT876CN | 1 | 台 |  |
| 52 | 高拍仪1 | 良田 | 500万像素，图像色彩：24位 文件格式：静态JPG/PDF/BMP/PNG/TIF/TGA/PCX/RAS等，动态：AVI/WMV 接口：USB2.0 | 1 | 台 |  |
| 53 | 高拍仪2 | 良田 | 1300万像素，图像色彩：24位 文件格式：静态JPG/PDF/BMP/PNG/TIF/TGA/PCX/RAS等，动态：AVI/WMV 接口：USB2.0 | 1 | 台 |  |
| 54 | 高拍仪3 | 捷易拍 | 2592x1944(500万像素)，图像色彩RGB24位真彩，拍摄幅面：A4、A5、A6、sim卡，图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF，图片大小：彩色<=300K、黑色<=60K，拍摄速度<=1秒，电脑接口：USB，提供完整二次开发包及DEMO | 1 | 台 |  |

**附件2：报价清单模板**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **参数配置** | **单价** | **质保** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |