**总院神经内科重症监护病房分隔式单间**

**采购安装项目需求**

**一、项目名称**

 总院神经内科重症监护病房分隔式单间采购安装项目。

**二、项目概况**

 项目为总院神经内科重症监护病房分隔式单间采购安装，项目位于柳州市工人医院总院住院楼，该项目包含：整体单间西北利用原来墙体和玻璃窗，东侧和南侧采用合金8+8钢化透明加胶玻璃隔断双层中空玻璃隔断，每边宽度约3.5m，高度均约2.8m，并且在东侧预留电动玻璃门（宽约1.5m）等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

总务科联合院感、各使用科室到现场勘查，因诊疗需要，同时满足院感要求，病床医疗区中需要增加分隔式房间一间，以便分隔精神障碍、特殊感染和特殊治疗患者。计划在监护病房西北角设置分隔式单间，整体单间西北利用原来墙体和玻璃窗，东侧和南侧采用合金8+8钢化透明加胶玻璃隔断双层中空玻璃隔断，每边宽度约3.5m，高度均约2.8m，并且在东侧预留电动玻璃门（宽约1.5m）。

工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 钢化中空玻璃 | 合金8+8钢化透明加胶玻璃隔断 | ㎡ | 19.6 |
| 2 | 横梁框架+小配件 | 铝合金型材包含自动门横梁框架，固定玻璃框架等小配件 | 套 | 1 |
| 3 | 电机组 | 自动门电机组 | 套 | 1 |
| 4 | 安全防夹光线 | 安全光线防夹功能配件（含材料+安装人工费） | 套 | 1 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2024年10月29日