**鱼峰山院区食堂厨具设备采购项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰山院区食堂厨具设备采购项目

1. **项目概况**

鱼峰院区食堂设备使用年限久，设备经常发生故障，维修率高，现有部分设备已出现无法维修情况，为保障食堂正常运转，需购买三台电蒸饭柜、三台保温台、2台蒸笼台。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **采购需求及报价方式**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **产品参考图** | **品牌/厂家** | **数量** | **单位** | **规格、技术参数及性能配置** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1 | 24盘电蒸饭柜 |  |  | 3 | 台 | 规格：1400\*510\*1500mm 额定功率：2\*12KW 额定电压:380V 额定频率：50Hz 盘数：24盘 |  |  |  |
| 2 | 7格柜式保温台 |  |  | 2 | 台 | 规格：2380\*700\*800（mm）  1、台面采用1.2mm 304#优质不锈钢板； 2、柜体采用1.0mm 304#优质不锈钢板；  3、脚通采用ф51x1.2mm 304#不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚； 4、功率：2\*3kw 电压：220v； 5、配自动进水功能，内置防干烧系统。 |  |  |  |
| 3 | 5格柜式保温台 |  |  | 1 | 台 | 规格：1800\*700\*800（mm）  1、台面采用1.2mm 304#优质不锈钢板； 2、柜体采用1.0mm 304#优质不锈钢板；  3、脚通采用ф51x1.2mm 304#不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚； 4、功率：2\*3kw 电压：220v； 5、配自动进水功能，内置防干烧系统。 |  |  |  |
| 4 | 柜式保温蒸笼台 |  |  | 2 | 台 | 规格：750\*700\*800（mm）  1、台面采用1.2mm 304#优质不锈钢板； 2、柜体采用1.0mm 304#优质不锈钢板；  3、脚通采用ф51x1.2mm 304#不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚； 4、功率：2\*3kw 电压：220v； 5、配自动进水功能，内置防干烧系统。 |  |  |  |
| **合计金额（元）** | | | | | | |  | | |

1. **项目实施要求**
2. 所有产品必须具有出厂检验合格证。
3. 所有产品必须具有使用维护说明书。
4. 所使用的产品符合设计要求和国家标准。
5. 在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
6. 认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
7. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期1年。
8. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
9. 坚持推行贯彻执行“工完场洁”和“一日一清”的管理标准，树立文明施工形象
10. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

1. **结算方式**

项目采购安装完成验收合格后，一次性付清全款。

承办科室 ：总务科 使用科室：后勤社会化服务管理办公室

经办人： 经办人：

科主任： 科主任：

日期：2024年 月 日 日期： 2024年 月 日