**柳州市工人医院口腔科门诊手术室电动门采购及安装需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院口腔科门诊手术室电动门采购及安装。

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院口腔科门诊手术室电动门采购及安装

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、投标人提供有效的“营业执照”副本复印件（3证合一）。

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动门 | 1.规格2100\*1300 ★2、门扇板材0.8mm钢板喷涂，内含铝合金龙骨架。  3.铝合金专用型材包边，嵌入式不锈钢防撞带  4.双面嵌入式不锈钢拉手  5.视窗是400\*600双层5mm钢化玻璃（视窗尺寸可定制）  ★6.24V直流无刷电机+控制系统，性能稳定，单/双光束防夹探头，感应灵敏  ★7.可配多种开门传感器 | 套 | 2 |
| 2 | 平开门电机 | 1.规格2100\*1000 2、门扇采用实木门  3.电源:200V~240V ★4、开启时间:3~7s/90开门保持时间:1~30s温度:-20C~+55C保护等级:  5、18V变压器  ★6、配单/双光束防夹探头，感应灵敏 | 套 | 2 |
| 3 | 铝合金门框 | 1.规格2100\*1300 | 套 | 2 |
| 4 | 脚踏控制器 | 1.规格180\*150\*50 2、红外感应探头 | 个 | 4 |
| 5 | 设备安装 | 1、拆除及修复吊顶天花。  2、自动门电源及控制线布管布线。  3、原门拆除及墙面修复。 4、建筑垃圾运至市政垃圾销毁点。 | 项 | 1 |

注：以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

1. **设备及安装要求**

**标注“**★**”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。非标注“★”的一般技术参数仅为参考要求，不作为废标项，投标人根据自身情况自行响应。**

★1、自动门必须具备关门防夹功能。

★2、门扇板材0.8mm钢板喷涂，内含铝合金龙骨架

3、门身边框采用铝合金。

★4、电机采用超静音无刷电机。

★5、可配多种开门传感器

6、原墙体为轻钢龙骨墙体，安装时，包含墙体加固，防撞门身脱落。

6、安装时不能影响科室正常开诊使用。

7、施工时必须做到防尘处理，不能产生扬尘，损坏到室内精密医疗设备。

**六、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2. 要求所有设备材料质量保证期至少1年。
3. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. 主要设备材料提供检验报告跟合格证。

**七、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，10天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年11月23日