**柳州市工人医院“会议一体机”采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院“会议一体机”采购。

**二、项目概况**

根据医院需求，采购3套“会议一体机”供教学部、疼痛科使用。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商；

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、投标人提供有效的“营业执照”副本复印件（3证合一）；

4、供应商通过ISO质量管理体系认证 ，通过环境管理体系认证和通过职业健康管理体系认证。

**四、项目内容**

|  |  |
| --- | --- |
| **65寸会议触控一体机** | |
| 品牌型号 | 招标技术参数 |
| 65寸会议触控一体机 | * + - 1. 所投整机触控大屏显示比例支持16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1。       2. ★所投整机采用内置4K高清超广角摄像头，物理像素≥5000W，全链条4K点对点成像，支持自动白平衡，自适应环境亮度，自动曝光；可视角DFOV≥107°，带摄像头工作状态指示灯。       3. ★整机采用内置拾音麦克风阵列，要求麦克单元数量≥6个，对称式设计，支持自动回声消除、自动波束形成、自动增益控制、自动噪声消除，3A智能滤噪，180度广角拾音、10米长距离拾音；       4. 整机前置接口要求具备USB3.0（支持智能识别）≥2，全功能Type-C接口（Android、Windows；业务支持充电、数据传输、音频传输、视频传输）≥1，HDMI输入（HDMI2.0）≥1。       5. 整机要求内置扬声器，支持2.2声道，功率≥60W，拥有至少4个发音单元，支持Dolby杜比解码，支持Dolby Atmos音效。       6. 全局五指主控快捷菜单：五指主控菜单。无须任何实体按键，使用者在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过五指手势触控方式在屏幕上调取中控菜单。功能入口包括：返回、主页、批注、设置、音量+、音量-、信号源、电脑、截图。       7. 整机应支持悬浮小窗功能，运行中的应用在打开其他应用时，自动以上层小窗口方式运行，且支持从小窗口一键切换回全屏界面。       8. ★整机应支持OPS下具备语音助手功能，且支持开启和关闭语音助手。语音助手功能开启后支持语音唤醒，并可通过语音的方式操控会议大屏常用功能，在拾音的有效距离范围内对大屏说出相应命令，即可方便的启动关闭白板、启动应用等。       9. ★整机应预置提供会议语音助手应用，可分角色会议纪要、实时语音翻译、语音转写（识别率≥95%）、实时语音字幕、勿扰模式；生成的会议记录中区分角色，会议结束即可成稿；支持通过无线传屏共享PPT时，把当前的文档资料与转写的文字进行一一对应。       10. ★整机应提供用户帮助功能，提供常见问题、服务信息、常用操作视频指导等功能，并支持在线视频客服接入功能。       11. ★整机应具备远程协助能力，协助用户远程解决问题，远程获取错误日志等信息；需支持整机预置或应用商店下载。       12. ★整机预置白板应用应支持智能协作便签，支持多个标签模板用户自选；智能协作便签，大屏和手机端互动编辑上传。       13. ★整机预置白板应用支持会议纪要支持一键发送至外部存储或者邮箱，支持通过扫码方式分享。       14. 整机网络支持IPV6，采用WiFi6 WPA3加密协议与IPV6网络层加密，双重保护，确保传输安全。       15. ★整机预置的会议应用支持会中一键投屏共享，电脑无需入会，传屏宝或投屏码一键启动投屏内容共享到会议中。 |
| 无线传屏宝 | 所投整机大屏应支持标配投屏器，标配传屏器要求至少具备1键投屏功能，大屏端无线连接任何设备即可实现投屏。  所投整机大屏应支持投屏器NFC投屏能力，搭配带NFC功能的投屏器后，开启NFC功能的手机安装传屏客户端应用后，触碰带NFC功能的投屏器即可实现手机投屏到会议平板。 |
| OPS电脑模块 | Windows电脑模块OPS硬件参数  投整机大屏搭配的OPS要求预装正版操作系统win10企业版。所投整机大屏可搭配的OPS应支持高低不同配置组合。至少要求提供以下配置组合：Intel I5 12代处理器及以上，内存8G或以上，所投整机大屏可搭配的OPS具备独立非外扩展的电脑USB接口数量：USB 3.0接口≥4，USB2.0≥2。 |
| 性能参数要求 | 带★项提供第三方检测机构出具的检测报告以备查验 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、质量保质期：整机一年 屏幕三年

2、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

4、安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2025年2月6日