**鱼峰山院区5号楼2楼设备带采购项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰山院区5号楼2楼设备带采购项目

1. **资质要求**
2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或营业执照的经营范围达到本次招标采购货物及安装服务要求的生产厂家或供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. **采购产品**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** | **品牌** |
| 1 | 设备带 | 长1000mm\*高60mm\*厚1.5mm | 28.4 | 米 |  |  |  |
| 2 | 脱脂紫铜管 | Φ8×1mm厚 | 88 | 米 |  |  |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | Φ10×1mm厚 | 88 | 米 |  |  |  |
| 4 | 紫铜球头、球帽 | 8YC | 30 | 个 |  |  |  |
| 5 | 负压终端 | 国标 | 15 | 个 |  |  |  |
| 6 | 氧气终端 | 国标 | 15 | 个 |  |  |  |
| 7 | 检修阀门 | / | 6 | 个 |  |  |  |
| 8 | 明装大板开关 | / | 15 | 个 |  |  |  |
| 9 | 明装五孔插座 | 国标 | 60 | 个 |  |  |  |
| 10 | 一体化灯带（带灯罩） | T4-8W | 15 | 个 |  |  |  |
| 11 | 漏电保护开关 | 正泰 | 6 | 个 |  |  |  |
| 12 | 安装所需配件（套） | 电源线、传呼线、线排、绝缘套管、堵头、装饰条、装饰盖、铜焊条等 | 6 | 批 |  |  |  |

**备注：以下所列出产品为我院设备带安装所需常规清单，投标单位按清单进行报价并列出品牌。**

1. **服务要求**
2. 所有设备必须是设备合法渠道的全新正品，按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏须无偿调换相同产品。产品符合国家有关质量标准。
3. 产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4. 投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
5. 质保要求1年。
6. **报价要求和结算方式**

根据采购产品清单进行报价，报价应包含产品费用，人工费、运输费、安装费、开票税金及质保等所有费用的价格。

1. 结算方式：完成供货安装调试使用后进行结算
2. **商遴选方式**

对服务商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室：总务科 申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任： 科主任：

经办人： 经办人 ：

时间： 时间：