**柳州市工人医院总院RICU防飞溅洗手池采购需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院总院RICU防飞溅洗手池采购

1. **项目概况**

工人医院总院RICU根据院感要求，申请采购8套符合人体工学与防溅水设计洗手池。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目清单内容**

**主要项目清单内容**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 盆体 | 陶瓷,耐腐蚀，耐酸碱 | 个 | 8 |  |
| 2 | 木柜 | 高密度多层板+实木，表面多层烤漆防潮,阻尼铰链60°自动平缓防撞击关门/手动开门 | 个 | 8 |  |
| 3 | 龙头&管路 | 锌合金电镀镍铬(耐腐蚀镀层，符合ROHS) | 个 | 8 | 国内知名品牌 |
| 4 | 感应器 | 采用特殊算法，在保持0.1S快速识别感应的同时确保误动作率低。同时采用特殊结构，防止水珠沾在感应器上导致的误动作 | 个 | 8 | 新华莎罗雅，基恩士，科勒 |
| 5 | 水管 | ф11\*8PU管，管接头均采用环保铜接头，抑制细菌滋生 | 个 | 8 | 国内知名品牌 |
| 6 | 水阀 | 电磁阀，进水端内置滤网 | 个 | 8 |  |
| 7 | 手动出液装置 | 手消毒液手动出液装置 | 个 | 8 |  |
|  | 整体参数 | 产品尺寸：≥W590mm x D445mm xH1070mm；红外反射式感应出液,感应距离可调整，最大可调控感应距离190mm；供水管：进水口G1/2外螺纹(4分管)，供水管路可以定期更换；出水量：≥3L/分钟，持续感应最长出水时间1分钟；功耗：待机1.5W，工作9W。 |  |  |  |

注：以上内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装,同时设备必须满足科室场地安装要求。
2. 整机保修1年，核心部件保修5年(泵，感应器)。
3. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，60天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2025年3月14日