**柳州市工人医院保卫科西院监控设备采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院保卫科西院监控设备采购。

**二、项目概况**

因西院监控内磁盘列阵损坏，为确保西院监控系统存储时间能够达到要求，拟采购企业级硬盘、网络硬盘录像机。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：企业级硬盘、网络硬盘录像机采购，清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置要求** | **数量（单位）** |
| 1 | 企业级硬盘 | 产品容量：6TB，尺寸规格：3.5英寸，产品接口：SATA，高速缓存：256MB，MTBF:200万小时 | 4个 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器；  操作系统：嵌入式Linux操作系统；  后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、车牌比对；  前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、视频质量诊断、车辆密度、物品监控；  周界后智能性能（路数）：同源模式：32路，每路绘制10规则线异源模式：24路，每路绘制10规则线；  周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）；  人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：8路，单路同时最多检测12张人脸异源模式：5路，单路同时最多检测12张人脸；  人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸 异源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持5路视频流，最多同时处理10张/秒人脸；  人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）；  结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路；  接入路数：128路；  分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；  解码能力：不开智能：2路32MP@30fps; 2路24MP@30fps; 4路16MP@30fps; 5路12MP@30fps; 8路8MP@30fps; 11路6MP@30fps; 12路5MP@30fps; 16路4MP@30fps; 开智能：1路32MP@30fps; 1路24MP@30fps; 2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 5路6MP@30fps; 6路5MP@30fps; 7路4MP@30fps；  RAID：RAID0/1/5/6/10；  报警输入：32路；  报警输出：16路；  硬盘接口：24个SATA，单盘最大20T；  RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；  网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45） | 3台 |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

2、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

3、所有配件质保期不得低于3年。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、签订合同后，7天内完成所有物资供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科经办人：

总务科主任：

2025年4月22日