**总院门诊二楼检验科增加排风系统采购安装需求**

**一、项目名称**

总院门诊二楼检验科增加排风系统采购安装项目。

**二、项目概况**

项目为总院门诊二楼检验科增加排风系统采购安装，项目位于柳州市工人医院总院门诊二楼检验科，该项目包含：排风机采用箱式2台：规格型号一台为风量2200m³/h；静压350Pa，另外一台为风量3500m³/h；静压350Pa；排风口采用百叶窗以及管道采用PVC管道等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

项目主要内容为：排风机采用箱式2台：规格型号一台为风量2200m³/h；静压350Pa，另外一台为风量3500m³/h；静压350Pa；排风口采用百叶窗以及管道采用PVC管道等。具体见以下工程量清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **工程量** | **技术参数说明** |
| 1 | 箱式排风机 | 台 | 1 | 1、风量2200m³/h；静压350Pa |
| 2 | 箱式排风机 | 台 | 1 | 1、风量3500m³/h；静压350Pa |
| 3 | 排风口 | 个 | 7 | 400\*400\*300 |
| 4 | 排风百叶 | 个 | 7 | 400\*400 |
| 5 | 排风百叶 | 个 | 2 | 1000\*500 |
| 6 | PVC排风管 | 米 | 22 | PVC-Ø250 |
| 7 | PVC排风管 | 米 | 10 | PVC-Ø320 |
| 8 | PVC排风管 | 米 | 36 | PVC-Ø400 |
| 9 | PVC排风管弯头 | 个 | 11 | PVC-Ø250 |
| 10 | PVC排风管弯头 | 个 | 4 | PVC-Ø400 |
| 11 | PVC排风管直接 | 个 | 2 | PVC-Ø250 |
| 12 | PVC排风管直接 | 个 | 8 | PVC-Ø400 |
| 13 | PVC排风管调节阀 | 个 | 7 | PVC-Ø250 |
| 14 | PVC排风管调节阀 | 个 | 2 | PVC-Ø400 |
| 15 | PVC排风管止回阀 | 个 | 7 | PVC-Ø250 |
| 16 | PVC排风管止回阀 | 个 | 2 | PVC-Ø400 |
| 17 | 软接头 | 个 | 7 | PVC-Ø250 |
| 18 | 软接头 | 个 | 4 | PVC-Ø400 |
| 19 | 集风箱 | 个 | 2 | 1000\*500\*500 |
| 20 | 电源线 | 米 | 100 | WDZ-RYY-3\*2.5 |
| 21 | 线管 | 米 | 90 | KBG-Ø20 |
| 22 | 辅材及吊顶开孔恢复 | 项 | 1 | 400\*400\*300 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2025年5月11日