**南院太平间殡棺柜、不锈钢床采购项目需求**

1. **项目名称**

南院太平间殡棺柜、不锈钢床采购项目

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **采购需求**
6. 双门殡棺柜（1台）（详细参数下表）

|  |
| --- |
| **双门太平殡棺柜参数** |
| 序号 | 产品项目 | 产品描述 |
| 1 | 规格 | 外部尺寸(长\*宽高)mm:2871\*940\*1321内部尺寸(长\*宽\*高)mm:2000\*740\*1058 |
| 2 | 外墙 | 304不锈钢，厚度0.7mm |
| 3 | 内胆 | 经氧化处理冰柜专用轧花铝板。厚度0.6mm |
| 4 | 门洞 | 640\*440(mm) |
| 5 | 柜门 | 凸装门 |
| 6 | 外表面材料 | 304无指纹板，厚度0.8mm内部材料:PS板一次吸塑成型 |
| 7 | 框架 | 不绣钢方管，规格25\*25\*0.7(mm) |
| 8 | 托板 | 外形尺寸(长宽)mm:1970\*625材料:不锈钢管，规格25\*25\*0.7(mm)，不锈钢板，厚度0.7mm |
| 9 | 助力导轮 | 工业耐磨尼龙，规格中30\*30(mm)9 制冷方式 直冷 |
| 10 | 蒸发器 | 直冷内藏式紫铜盘管蒸发器 |
| 11 | 冷凝器 | 风冷式测片紫铜盘管冷凝器 |
| 12 | 保温层 | 聚氨酯整体高压回温发泡，密度50Kg/m3.厚度100mm |
| 13 | 额定温度 | -15℃ |
| 14 | 电源 |  220V/50HZ |
| 15 | 输入功率 | 770W(首次运行1540W) |
| 16 | 机组形式 | 全封闭进口压缩机4台 |
| 17 | 制冷剂 | 无氟绿色环保制冷剂R404a |
| 18 | 温度控制 | 微电脑全自动控制 |
| 19 | 功能 | 双系统功能。首次通电，两系统在正常延时后同时工作:首次运行(开机和停机)后，两系统交赫工作:当一系统故障，自动跳入另一系统正常运行:根据环境温度变化实现三种模式自动运行。 |
| 20 | 基脚架 | 棤钢，外表面镀锌处理，规格63\*40(mm) |
| 21 | 安装 | 适应医院太平间场地，包安装 |

1. 不锈钢更衣床(1张）参数：1900\*700\*700mm,材质：304#不锈钢，适应医院太平间场地，包安装。
2. **质量和供货要求**
3. 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。
4. 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期2年。
5. 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
6. 提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
7. 不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
8. **报价及结算方式**
9. 双门殡棺柜**：** 元/1台；
10. 不锈钢更衣床：元/1台；
11. 该报价含产品价格，运输、安装调试、人工、质保及税费等。
12. 完成安装调试验收后一次性付清全款
13. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

承办科室：总务科

科主任：

经办人：