**箭盘山中心采购安装遮阳、遮雨棚项目需求**

**一、项目名称**

箭盘山中心采购安装遮阳、遮雨棚项目。

**二、项目概况**

项目为箭盘山中心采购安装遮阳、遮雨棚项目，项目位于柳州市工人医院箭盘山社区，该项目包含：第一层镀锌方通焊接支架，间距70cm高度2.6m（立柱截面100\*100，横梁截面40\*60）面积为95.04㎡；第二层镀锌方通焊接横梁支架，间距70cm高度0.3m-0.2m（立柱截面100\*100，横梁截面40\*60）面积为104.34㎡以及天面安装50厚防火棉彩钢瓦（上层0.426铁皮，下层0.326铁皮）共计95.04㎡等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

箭盘山中心采购安装遮阳、遮雨棚项目，项目位于柳州市工人医院箭盘山社区，该项目包含：第一层镀锌方通焊接支架，间距70cm（立柱100，横梁40\*60）面积为95.04㎡；第二层镀锌方通焊接横梁支架，间距70cm（横梁40\*60）面积为104.34㎡以及天面安装50厚防火棉彩钢瓦（上层0.426铁皮，下层0.326铁皮）共计95.04㎡等，具体工程量清单如下：工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 镀锌钢板垫板 | 150mm\*150mm镀锌钢板（钻12孔四颗） | 块 | 12 |
| 2 | 第一层支柱 | 镀锌方通焊接支架，间距70cm，高度2.6m（立柱截面100mm\*100mm，横梁截面40mm\*60mm） | ㎡ | 95.04 |
| 3 | 第二层支柱 | 镀锌方通焊接第二层横梁支架，间距70cm高度0.3m-0.2m（立柱截面100mm\*100mm，横梁截面40mm\*60mm） | ㎡ | 104.34 |
| 4 | 第一层面 | 天面安装50厚防火棉彩钢瓦（上层0.426mm铁皮，下层0.326mm铁皮） | ㎡ | 95.04 |
| 5 | 天面 | 天面安装0.426mm铁皮瓦 | ㎡ | 104.34 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料和辅材的采购、运输及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。