**鱼峰山院区、西院区病房呼叫系统零配件采购需求**

1. **项目名称**

鱼峰山院区、西院区病房呼叫系统零配件采购

1. **项目概况**

根据医院实际需求，申请采购鱼峰山院区、西院区呼叫系统零配件。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. **项目清单内容**

**主要项目清单内容**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量（单位） | 质保 | 备注 |
| 1 | 传呼系统主机 | 德亮DL-00BG/018（60床） | 1套 | 1年 |  |
| 2 | 传呼系统主板 | 德亮2000/018型 | 1套 | 1年 |  |
| 3 | B3-4型分机 | 德亮B3型 | 1台 | 1年 |  |
| 4 | 床头分机 | 德亮DL-FM-00/DL-XLQ-M型 | 1台 | 1年 |  |
| 5 | 卫生间分机 | 德亮DL-FE-00/DLQ-WCL | 1个 | 1年 |  |
| 6 | 四位走廊显示屏 | 德亮DL-XP4/DL-XS1 | 1台 | 1年 |  |
| 7 | 治疗室小屏幕 | 德亮DL-ZL | 1台 | 1年 |  |
| 8 | 四位走廊显示屏中间板 | 德亮ZJB | 1套 | 1年 |  |
| 9 | 音调板 | 德亮YTB-008G | 1套 | 1年 |  |
| 10 | 普通吊咪线 | 德亮2000/018型 | 1条 | 1年 |  |
| 11 | IP300床头分机(6寸) | 德亮IP300-FCR(6寸) | 1套 | 1年 |  |
| 12 | IP300分机手柄 | 德亮IP300型 | 1套 | 1年 |  |
| 13 | IP300门口分机(10.2寸) | 德亮IP300型(10.2寸) | 1台 | 1年 |  |
| 14 | 中文走廊显示屏(DL-XPC-6) | 德亮(DL-XPC-6) | 1台 | 1年 |  |
| 15 | 主控箱 | 德亮DL-ZK-02 | 1台 | 1年 |  |
| 16 | 操作台主机(80)床 | 德亮BEY-02G型 | 1台 | 1年 |  |
| 17 | 02型主机板 | 德亮02型 | 1套 | 1年 |  |
| 18 | IP300型床头分机板 | 德亮KZB-V1型 | 1套 | 1年 |  |
| 19 | 操作台主机电话板 | 德亮02型 | 1套 | 1年 |  |
| 20 | 中文走廊显示屏主板 | 德亮02型 | 1套 | 1年 |  |
| 21 | 中文走廊显示屏电源板 | 德亮02型 | 1块 | 1年 |  |
| 22 | 无线主机 | 德亮ZJ-49 | 1套 | 1年 |  |
| 23 | 无线分机(发射) | 德亮SYT500-2X | 1套 | 1年 |  |
| 24 | 无线放大器 | 德亮ZZQ8(中继器） | 1套 | 1年 |  |
| 25 | 无线分机接收控制盒 | 德亮SYT500-1X | 1套 | 1年 |  |
| 26 | 电源变压器（24v） | 盛捷威XFYP-A650 | 1套 | 1年 |  |
| 27 | 分机适配器（12V） | 小耳朵HMQ-Z24T-12C | 1套 | 1年 |  |
| 28 | 咪头(拾音器） | 麦克风52DB | 1个 | 1年 |  |
| 29 | 信号线 | 东风RVS2\*1平方 | 1米 | 1年 |  |
| 30 | 线槽 | 荣塑PVC30\*15 | 1米 | 1年 |  |
| 31 | 线管 | 荣塑PVC20管 | 1米 | 1年 |  |
| 32 | 主机压舌件 | 德亮ZJYSJ | 1个 | 1年 |  |
| 33 | 听筒线 | 德亮TTX2 | 1条 | 1年 |  |
| 34 | 交换机主板 | ONV16PORTS100MPOE | 1块 | 1年 |  |
| 35 | 电脑主机板 | 联想E63Z | 1块 | 1年 |  |
| 36 | 电脑硬盘 | 希捷SATA256GB | 1块 | 1年 |  |
| 37 | POE交换机(5口） | 普联TL-5F1005P-POE | 1台 | 1年 |  |
| 38 | POE交换机(16口） | 普联16FE(POE)+2GE/119W | 1台 | 1年 |  |
| 39 | 主机芯片 | STC89C52RC | 1块 | 1年 |  |

**注：1.以上内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。2.以上内容非核心设备议价时对品牌数量不做限制。**

**五、招标要求**

1. ▲应标方提供的产品必须和原系统兼容。
2. 应标方负责项目所有零配件的采购及安装。
3. 所有零配件至少保修1年。
4. 所有零配件到场后经院方验收合格后才能进行安装。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. **报价方式**

每季度甲乙双方核对零配件使用数量，甲乙双方签字验收，作为请款依据，每季度结算一次费用。每季度按实际量核对无误后，乙方按季度开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付季度采购款的全款。

 总务科

 2025年9月3日