**总院急诊120车棚采购安装项目需求**

**一、项目名称**

 总院急诊120车棚采购安装项目。

**二、项目概况**

 项目为总院急诊120车棚采购安装，项目位于柳州市工人医院总院住院楼，该项目包含：混凝土基础、镀锌钢板垫、钢结构、树脂瓦屋面等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

项目为总院急诊120车棚采购安装，项目位于柳州市工人医院总院高压氧舱东侧，该项目包含：混凝土基础、镀锌钢板垫、钢结构、树脂瓦屋面等，具体工程量清单如下：

工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 混凝土基础 | C30混凝土基础 400mm\*400mm\*600mm | 个 | 10 |
| 2 | 镀锌钢板垫 | 300mm\*300mm\*20mm钢板（预埋钢板,钢板下焊接4根500mm长Φ18钢筋） | 块 | 10 |
| 3 | 钢结构 | 镀锌方通焊接刚架，钢柱纵向间距5.64m（两个车位），横向间距3m，共10根；主梁间距为5.64m，共9根；连梁间距0.6m，纵向布置（立柱截面 100mm\*100mm，主梁截面120mm\*60mm，连梁截面 40mm\*60mm）。屋面单向坡，屋面最高点4.2m，1:10排水坡度。 | ㎡ | 136 |
| 4 | 树脂瓦屋面 | 2.5mm厚树脂瓦屋面，滴水板，ABS防水帽及螺丝 | ㎡ | 154 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料和辅材的采购、运输及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少1年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。