柳州市工人医院急诊科三楼会议室LED屏幕及音响设备采购需求

一、项目名称
    柳州市工人医院急诊科三楼会议室LED屏幕及音响设备采购。
二、项目概况
    柳州市工人医院急诊科三楼会议室，拟采购LED屏幕及音响设备。
三、投标人/供应商资格条件
1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。
2.投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3.投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4.投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
四、项目内容
采购内容：会议一体机1套，清单如下：
	序号
	名称
	参数配置
	数量
	单位
	备注

	1
	急诊科三楼会议室LED显示屏
	详见附件
	1
	套
	

	2
	急诊科三楼会议室音响
	详见附件
	1
	套
	

	3
	升降多媒体演讲台
	详见附件
	1
	套
	

	4
	会议室背景墙
	详见附件
	1
	套
	

	5
	施工辅材
	详见附件
	1
	批
	


五、报价要求
1.报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。
2.报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期（要求不低于2年）等内容。
六、其他要求
1.交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。
2.供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
七、合同期及结算方式
1.本项目为一次性采购，签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；
2.结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。 
      


总务科经办人：                        医院办公室：
总务科负责人：
        2026年6月29日                         2026年6月29日   



















附件：参数配置需求
	序号
	名称
	数量
	参数描述

	1
	急诊科三楼会议室LED显示屏
	1套
	LED屏体
★1.铝质底壳，LED封装方式 SMD1515表贴三合一
★2.点间距：1.86mm ；像素密度：288906点/㎡；模组分辨率（WH）：172*86；模组尺寸（W*H*D）：320×160mm；
★3.视角（水平、垂直）：H≥169°V≥149°；平整度：≤0.08mm ；白平衡亮度：≥1000cd/㎡；
★4.换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz ；
最大对比度：≥5500:1；色温：3000～18000可调；
★5.最大功耗：≤492W/㎡；平均功耗：≤246W/㎡；亮度均匀性：≥98%；发光点间距偏差：<3%；
6.低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，16bit灰度
7.单点亮度校正：支持单点亮度校正功能；
8.模组表面结构：不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好；
★9.接口：信号接口HUB75接口，电源和信号接口均采用防呆插头设计避免反接，均设计有防脱落结构；
★10.软件亮、暗线功能：软件支持亮暗线校正功能；
★11.电源系统：支持N+1冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电；
★12.安全防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，支持电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、支持实时监控温度、故障报警功能；
13.系统双备份：支持系统双备份；智能节电：支持智能节电功能；
14.图像处理：图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫、鬼影跟随现象；
15.寿命典型值（hrs）：≥100000hrs、无故障时间：≥10000hrs
★16.泄漏电流：对地漏电流∶I（漏）≤1.4mA/㎡
★17.抗电强度：显示模组或LED显示屏应承受50Hz、1500VAC（交流有效值）的试验电压60S不发生绝缘击穿；
★18.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测；试验结果：无危害；
19.保护技术：显示屏具有防潮、防尘，防腐蚀，防电磁干扰，抗静电功能；搭配多功能卡具有过流、短路、过热保护等功能；
20.振动试验：模拟振动试验后，样品外观无变化、无破损，功能正常。
★21.阻燃（防火）：PCB板样品点燃无滴落物，能在10S内熄灭，阻燃等级UL94V-0；IP等级：IP40（灯面）；
22.电源端子骚扰电压（EMC）：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压，符合GB/T9254-2008Class B限值要求；
23.电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2008Class B限值要求；
24.辐射骚扰（EMC）：30MHz21000MHz符合GB/T9254-2008 Class B限值要求；
25.抗紫外UV辐射：辐射强度∶0.3W/F、温度∶70℃、时间∶24h，无异常；
26.像素失控率：SJ/T11281-2017.5.3.5、P2≤1×10'；PZ=0；
★27.灯珠耐焊耐热：Tmax=260℃，回流焊2次，灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；
★28.灯珠常温寿命：Te=25℃ Ifr=10mA IFg-10mA Ifb=10mA、通电1000H；灯珠点亮无异常；
★29.灯珠冷热冲击：-50℃～130℃各15min 200次，光电特性及表面构造正常，点亮正常；
★30.灯珠抗静电（ESD）测试：HBM模式∶ESD>2000V，灯珠点亮无异常；
★31.灯珠漏电流：反向电压VYr=10V、漏电流0.2uA，符合要求；
★32.灯珠红墨水试验：回流焊1次，纯红墨水常温浸泡24H，无渗透。
★33.投标时提供所投产品的CCC证书，节能认证证书复印件，加盖制造商厂家公章。
★34.供货时提供★部分具有国家级第三方认证机构出具的检测（验）报告扫描件并加盖投标人公章。

视频控制器
4网口，带载260万；单画面；横向最大3840，纵向最大1940；U盘脱机播放；支持无线投屏，鼠标控制（选配）输入：1×CVBS，1×VGA，1×DVI，1×HDMI，1×Audio；输出：4×网口，1×Audio；4网口输出；

[bookmark: _GoBack]视频系统接收卡
带载256×768，输出12个HUB75E接口，支持32扫，支持校正，支持参数回读，支持电压检测

LED电源
出功率：200W Max 
泄漏电流：<1ma(Vin:230)
工作温度：-30℃~60℃
散热方式：自冷
储存温度：-40~80℃
输入电压：200-240Vac,47—63Hz
绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KV

视频控制应用软件
1.拼接带载：多台控制带载同一屏体时，设置当前控制器的拼接参数
2.载入箱体配置文件：将选中的箱体配置参数离线载入当前箱体中
3.固化至接收卡：固化当前接收卡配置参数
4.双主控热备份：设置控制器为主控模式或备份模式
5.高级属性：VGA自动调整、ADC校准、返回主界面时长（s）
6.工厂复位：控制器参数均设置为出厂默认值
7.预设模板：内置10个场景模板，用于保存应用场景、场景恢复及不同场景间的快速切换
8.自定义按键：画面黑屏、画面冻结
9.灰度调节：液晶灰度调节
10.通讯设置：通讯模式USB优先、LAN优先；网络设置：网络模式、设备IP、网络掩码、网络参数复位
11.语言/Language：中文/Chinese控制器液晶中文菜单显示；English/英文：控制器液晶English菜单显示 

屏体框架/装饰结构
包边0.05M
净显示面积：	宽*高=3.840m*1.920m=7.37㎡
含框面积：		宽*高=3.920m*2.000m=7.84 ㎡
模组尺寸：		宽*高=320mm*160mm		
模组分辨率：	宽*高=172点*86点		
整屏分辨率：	宽*高=2064*1032=2130048点
模组排列：		宽*高=12张*12张=144张


	2
	急诊科三楼会议室音响
	1套
	箱体
1.铝合金音柱，氧化喷砂
2.频率响应：20Hz-20kHz
3.灵敏度：96dB
4.额定阻抗：8Ω
5.额定功率：100W
6.峰值功率：200W                                                             
7.尺寸：宽120*深155*高500 
8.喇叭单元参数：1寸高灵敏度钕铁硼号角高音，4*3寸全频 五单元配合组成，高音25芯钕磁铁驱动，中低音19芯70磁，复合纤维盆，音乐细节丰富，人声通透清晰，中低频厚实，还原度高。箱体铝合金，结构结实严密，外加私模铁网独特外观，外形美观大方，多种安装方式，操作简易快捷。广泛应用于各种会议室、背景音乐厅、多功能厅。

功放
标准2U专业机箱铝合金材质面板，高性价比电路设计 内置发烧级专业音频限幅芯片，高系数声道串扰SMT贴片工艺生产，经典发烧级数字PWM处理芯片高效率散热器双速，低噪散热方式2种声道模式输出选择，安全保护：短路保护，过载保护，高温保护，限幅保护，直流保护，独特独立4通道功率放大器
强悍的输出功率：
立体声8欧：150W×4(8/1KHz  RMS THD+N 1%)
立体声4欧：182W×4(4/1KHz  RMS THD+N 1%)
桥接8欧：350W×2 (8/1KHz  RMS THD+N 1%)
最小输出阻抗：
立体声模式：2.8-3
桥接模式：8
输入阻抗：10K—20K
输入灵敏度：1V (8/1KHz  RMS THD+N1%)
最大输入信号幅度：5.2V
信噪比：≥80dB（8/1KHz  RMS THD+N1%）
频率响应：±1dB（20Hz~20KHz 70%功率）
电压增益：68dB（8/1KHz  RMS THD+N1%）
上升速率：36V/uS（8/10KHz  RMS THD+N1%）

调音台
1.12路单声道话筒输入，2路立体声输入
2.每分路设有单独电平显示分路输出信号大小
3.每分路输入信号一键衰减功能
4带48V幻象电源每分路设有48V独立开关
5.每分路均衡带中音扫频功能
6.3路AUX辅助输出
7. 内置双效果器，分别使用24种DSP人声效果和8种DSP乐器效果，且每种效果参数单独可调
8.每分路设有独立静音按键并且带LED灯双色显示
9.每路监听按键带LED灯显示
10.100mm行程高精度推子
11.MP3通道有独立的增益控制输入信号大小以及设有高中低一段均衡可调
12.带声卡功能，可连接电脑/手机信号播录功能13带蓝牙和USB录音功能的MP3播放器
14.2.5寸点阵屏显示
15.立体声总输出双7段均衡可调
16.左右立体声输出，四路编组输出

音频处理器
1.数字音频处理器支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口凤凰端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、8段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.支持通过iPad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，配置4通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出XZ）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
8.通过基于Ethernet网络传输墙面板、Wi-Fi和第三方触摸屏实现控制。
9.支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码。可以通过主机界面自编 手机APP ，提供终端用户定制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理。                                                                                                                                           
10.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

适用场所
会议室 体育场 户外演出 多功能厅等场所

技术参数
处理器 ADI SHARC 21489(x2)
采样率/48K/24bit
最大输入电平 0/10/20/30/40dBu
最大输出电平 +18dBu
失真度 0.003%@4dBu
频率响应 +/-0.5dB （20Hz to 20kHz.）
底噪声 -91Db A记权
共模抵制比 @60Hz 108 dB
电源消耗 <20W

反馈抑制器
2进1出，内置24Bit A/D D/A转换，24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点数字音频处理器和最先进的子带回声消除技术，可有效消除回声和啸叫。全自动化操作，免人工调试。内置自适应动态噪声滤波器，提高信噪比，改善音质。内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。内置数字压限器，内置10段图示均衡器，内置人声激励功能模拟输入                     
2-XLR和2-TRS  平衡或非平衡输入方式
输入阻抗      平衡：20K，非平衡：10K  
线路输入电平  0 dB 两路
模拟输出
3-XLR和2¯TRS 平衡或非平衡输入方式 
输出阻抗     平衡：150欧，非平衡：300欧
线路输出电平 0 dB 两路
整机性能
采样频率     48KHz
动态范围     ＞102dB （A计权）
失真度       ≤0.1%
反馈抑制频响 +/- 2dB（50Hz  to  20KHz）
直通频响     +/- 2dB（50Hz  to  20KHz）
增益提升     6 - 12dB
工作电源     AC220-240V/50—60Hz
电源消耗     ＜20W
体积         485mm×198mm×45mm
净重（KG）   2.5kg

时序器
智能带语音唤醒功能，带网络Wi-Fi功能，手机智能APP控制                                                                                1.两寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态， 语音，Wi-Fi状态
2.具有定时开关功能，内置时钟芯片，可根据日期、时间设定自动开启或者关闭机器，可设定3种模式:(关闭、循环、非循环
3.30组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷
4.支持多台设备联级控制，联级状态可自动检测及设置
5.八路通道输出，每路延时开启和时间关闭可自由设置（范围0~999S）
6.单路额定输出电流最大30A，
7.支持面板LOCK锁定功能，防止人为错误操作
8.欠压，超压检测及报警功能
9.可实现远程集中控制，每台设备自带编码ID检测和设置
10.配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制
11.带5V  USB充电接口。
✭注（在手机下载端搜索：8路电源时序器，下载APP后需用户注册账户）
1.APP端可通过连接2.4GWIFI进行配网添加电源时序器进行通制。
2.电源时序器可同时支持多个手机端同时进行控制，可设管理权限。
3.电源按键与8个通道的顺序打开/关闭。连接的电源时序器名称与通道的名称修改。
4.语音唤醒功能，10米内呼唤：电源，或小思，电源会做相应动作。实现无需手持，语音开关机即可。
支持10米内拾音灵敏度-32db，扩声喇叭8欧2W超时无喊应退出时间：20秒内
YW-12时序器主要参数：
输入电源：交流90V~260V50Hz-60Hz
控制容量：每路最大输出电流30A
通道数量：共8路受控输出。1路直通
时序间隔：每路之间间隔1秒工作
尺寸：430mmx185mmX48mm（尺寸限制）
单机重量：4Kg

话筒  
包含8个话筒，话筒可以选择，手持，会议，领夹的。
智能型、多功能的无线系统，采用 UHF双通道多频点的设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，具有自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能，宽大清晰的LCD液晶显示，外观设计前卫、时尚。
系统采用UHF（超高频）波段传输。有A.B，C三组频段可用，每一频段有200个频点可调，多种频点\频段的混合使用，可以满足任意场合的使用，特别是多房间的使用。
微电脑CPU控制
整个系统硬件电路由微电脑CPU控制，可以进行选频、显示，频率数据处理及自动频道追锁等功能，实现传统机型不易实现的各种功能。
高精度PLL技术
系统采用高精度锁相环频率合成PLL技术，相对于石英控制的无线系统，具有更高频率稳定度，优秀的选频特性。可以在一套系统实现多频道、多功能的专业功能。

主机参数
使用1U金属机箱，铝合金属面板，坚固美观及隔离谐波辐射的专业品质。
综合特性
载波频率范围：640MHz-690MHz（取决于适用的国家规范）；频带宽度：50MHZ；调制方式：FH调频：最大频偏：±45KHz;
频率响应：50HZ-I5kHz；信噪比（S/N）：50dB(A）：失真度（lkDz）：<2%;
工作温度：-10℃-55℃;
消耗功率：8W；静态功率：3W;
接收距离：80米
拾音距离：30-40CM
接收机：
振荡模式：PLL（数字频率合成器）；杂散抑制：80dB;                               
镜像抑制：80dB;
灵敏度：5dBuV;
音频输出电平：平衡输出（XLRoutputjack）：250mW/600Ω，非平衡输出（1/4outputjack）：400mV/3KΩ;
工作电压：DC12-16V;
工作电流：<500mA
发射器技术规格
手持式发射器：
RF功率输出：最大30mW（取决于适用的国家规范）：
振荡模式：PLL（数字频率合成器）；发射频率稳定度：<30ppm；动态范围：100dB(A）；频率响应：50Hz-15KHz最大输入声压：130dBSPL；话筒拾音头：动圈式；电源：2节AA型碱性电池。
领夹/头戴发射器：
RF功率输出：最大30mW（取决于适用的国家规范）；
振荡模式：PLL（数字频率合成器）；发射频率稳定度：<30ppm；动态范围：100dB(A）；频率响应：50Hz-15KHz；最大输入声压：130dBSPL；话筒拾音头：动圈式；电源：2节AA型碱性电池。
会议发射器：
RF功率输出：最大30mW（取决于适用的国家规范）；
振荡模式：PLL（数字频率合成器）；发射频率稳定度：<30ppm；动态范围：100dB(A）：频率响应：50Hz-I5KHz：最大输入声压：130dBSPL;
话筒拾音头：动圈式；
电源：2节AA型碱性电池。会议座带锂电电池，可充电

机柜：
8U航空机柜


	3
	升降多媒体演讲台
	1套
	1.显示屏尺寸： 32寸，显示比例： 16:9,30W，视角（度）：  178°（H/V），亮度：400cd/m2，显示色彩：16.7M（8bit），对比度：5000:1
2.CPU： 351A 内存：1GB DDR3  内置储存：8GB，主频：1.5GHz，输入电源： 100—240V~50/60Hz，整机功耗： 100—240V~50/60Hz 2.5A
3.【支持格式】图片：BMP、JPEG、PNG；视频：MP4、AVI、RM/RMVB、MKV、TS、FLV、VOB、MOV、WMV等；音频：MP3、WMA、APE；
4.【播放介质】支持 内置存储/SD/USB 自动播放；
5.【列表播放】支持列表播放，全循环播放，单曲循环播放；
6.【背景音乐】支持背景音乐：纯图片播放时可添加音频作为
背景音乐（分屏模式下无效）；
7.【滚动字幕】支持滚动字幕（背景色和字幕颜色可选）；
8.【台标显示】支持台标显示（显示和隐藏可选）；
9.【分屏播放】支持分屏功能：多种系统预设方案可供选择；
10.【自动拷贝】支持USB全自动拷贝，方便用户安全、快捷更
新节目；
11.【定时开关】支持多时段性定时开关机；
12.【画面旋转】支持遥控一键快速将图片、视频及界面旋转；
13.【插播】支持插播功能：整点插播，半点插播，间隔插播；
14.【语言】多国语言：支持中文、英文等绝大多数国家语言；
15.通过网络完善的后台管理系统，可以对单台或多台机器进行
管理，能实时天气、时间。实时监控后台播放的内容，机器在
线情况。
16.通过网络直接将要更新的内容上传到广告机上，而且可以进
行删除、排序、设定播放规则、插播控制、飞播控制等等在几分钟内全部可以完成，而且节省了大量的人力成本。
17.可移动可升降，可随时切换/显示主讲人信息。
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	会议室背景墙
	1套（22㎡）
	1.轻钢轮毂9厘板，轻钢轮毂支架九厘板打底做隔断2定位 弹线 安装龙骨 铺钉面层 钉压条 含辅材
2.护墙板（碳晶板），1.50mm厚护墙板 
3.剔洞 木楞制作 截板 钉面层 钉压条含辅材
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	施工辅材
	1批
	网线：
超六类网线
1.传输性能：
超六类网线支持高达250MHz的传输速率，能够提供10Gbps的传输速度，而普通网线如Cat 5的传输速率仅为100MHz，传输速度为1Gbps。
2.抗干扰能力：
超六类网线采用更好的屏蔽技术，能够抵抗外部干扰，保持传输信号的稳定，尤其适合在高速网络环境中使用。
3.适用场景：
由于其高传输性能和抗干扰能力，超六类网线适用于对速度和带宽要求较高的网络环境，如千兆位以太网或万兆位以太网。
4.传输距离：
在传输速率为10Gbps时，超六类网线的传输距离可达到100米，而普通网线通常较短。
5.内部构造：
超六类网线比超五类网线多了一个十字骨架，增加了双绞线之间的绝缘效果，减少信号干扰，并且外径更粗，提升了耐用性。
6.标识与认证：
超六类网线上通常会附有标签或标识，注明其规格和型号，如“Cat6a”。
7.其他优势：
超六类网线在高温环境下也能正常使用，具有更好的带宽性能和稳定性。是一种高规格的以太网标准，适合用于对网络性能有较高要求的场合，提供更好的传输性能、抗干扰能力和更远的传输距离。绝缘性能优：介质损耗小，绝缘电阻大，耐压抗击穿，稳定性能好。
电源线缆：4平方国标纯铜芯单芯单股软线阻燃。包含线管、水晶头、胶水，扎带、绝缘胶布、直通头，线管直通、弯头等为完成本项目所需所有施工辅材。







































报价表：
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	急诊科三楼会议室LED显示屏
	
	
	
	
	

	2
	急诊科三楼会议室音响
	
	
	
	
	

	3
	升降多媒体演讲台
	
	
	
	
	

	4
	会议室背景墙
	
	
	
	
	

	5
	施工辅材
	
	
	
	
	

	合计（元）
	



3

