总院门诊5楼生殖中心实验室电缆采购安装需求

一、项目名称
  总院门诊5楼生殖中心实验室电缆采购安装。
二、项目概况
    本项目为总院门诊5楼生殖中心实验室电缆升级改造工程，主要包含全新电缆电线采购、原有老旧电缆置换、现场安装施工等全部工作内容。项目所需主电缆规格型号为0.6/1kV YJV22-4×185+1×95，预估采购安装总工程量约220米。本次老旧电缆置换施工，鱼峰山院区改造回收废旧带皮电缆共5028斤。
三、项目控制价要求
本项目设置两项专项控制价，所有投标报价必须严格遵守以下限价要求，否则视为无效报价：
1、 新电缆及配套材料采购、安装施工整体费用预算控制价：210000元（大写：人民币贰拾壹万元整），项目报价不得超出该预算控制价。
2、 废旧带皮电缆回收处置预算控制价：本次老旧电缆置换施工，鱼峰山院区改造回收废旧带皮电缆共5028斤。按2026年2月12日签订的2026-2027年度医院废旧物品回收服务合同，编号:LGY-GG-2026-003）回收单价60000元/吨计算，回收预控价：150840元（大写：人民币壹拾伍万零捌佰肆拾元整），项目回收报价不得低于该预算控制价。
四、投标人/供应商资格条件
1、投标人须为国内依法注册、具备独立法人资格的供应商，可独立承接本项目电缆货物采购及配套安装服务业务。
2、投标人近三年经营活动中，无重大违法违规记录、无不良信用记录、无行业处罚失信记录。
3、投标人需提供有效的营业执照副本复印件。
4、投标人需提供有效的税务登记证副本复印件（已三证合一企业无需单独提供）。
五、项目采购内容及回收置换清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量（单位）
	备注（参考品牌）

	1
	0.6/1kV YJV22 4*185+1*95
	米
	220
	松发电缆  顺业电缆  桂林国际电缆

	2
	铜鼻子185
	个
	8
	松发电缆  顺业电缆  桂林国际电缆

	3
	铜鼻子 95
	个
	2
	松发电缆  顺业电缆  桂林国际电缆

	4
	热缩终端SY-1/5.3150-240平方
	套
	2
	松发电缆  顺业电缆  桂林国际电缆

	5
	空开400A(三相)
	个
	1
	松发电缆  顺业电缆  桂林国际电缆

	6
	人工安装费
	次
	1
	松发电缆  顺业电缆  桂林国际电缆

	7
	废旧电缆带皮回收
	斤
	5028
	


六、报价要求
1、本次投标报价为综合包干总价，包含货物材料费、加工费、包装费、人工费、装卸车费、运输费、现场安装调试费、管理费、保险费、质保期服务费、利润、税金、废旧电缆拆除清运等完成本项目全部工作的所有费用，项目实施全过程中报价固定不变，不因市场材料、人工等价格波动进行调整。
2、报价人须严格按照本项目采购清单要求，完整填写应标品牌、详细型号、技术参数、参数偏离情况、分项报价、总报价、质保期限等全部投标信息，内容真实有效、不得缺项漏项。

3、报价表：
	序号
	项目
	规格型号
	长度（米）/重量（斤）
	报价（元）

	1
	新电缆及配套材料采购、安装施工
	0.6/1kV YJV22-4×185+1×95
	220米
	

	2
	废旧带皮电缆回收
	
	5028斤
	

	
	合计
	
	
	



七、产品及服务质量要求
1、供应商交付的所有货物型号、规格、技术参数、质量标准必须与招投标文件要求一致，若出现不符、质量不合格、型号偏差等问题，供应商须无条件免费更换、整改，承担全部损失及违约责任。
2、供应商所供全部产品须符合国家现行行业技术标准、质量规范及安全使用要求，具备合格的产品质量证明材料，确保设备安全稳定运行。
八、合同周期及结算方式
1、供货及施工周期：双方签订合同之日起5个日历天内，完成全部物资供货、现场安装、调试工作，达到验收标准。
2、结算方式：项目全部施工完成，经甲方验收合格、正常投入使用后，一次性支付项目全款。
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