	住院医师规范化培训基地能力提升项目模型设备需求参数   

	序号
	产品名称
	数量
	功能参数

	1
	生物显微镜
	5台
	1．光学倍率：40X—1000X，

2．铰链式双目观察筒：倾斜30°视度可调±5，双目瞳距：48~75 mm。目镜筒上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出。

3.当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.2mm。

4．大视场高眼点目镜：高眼点大视场目镜10х/18mm；

5．物镜转换器：内倾式四孔转换器，物镜；平场消色差物镜：4X/10X/40X/100X；齐焦范围：当物镜10X转换为40X时，齐焦允差±0.03%mm；
6．粗微调：粗微调同轴，采用三角导轨滚柱交叉导向机构，在载物台操作手轮的两侧设有指示方便识别聚焦位置。

7.调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作，一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；

8.具有自动卸力装装置，当调焦调节到上限位后还续调焦时，微调手轮会反方向回旋卸力，有利于保护切片和防止调焦机构因调焦过载而损坏。

9.粗调范围：20mm，微调每转：0.2mm，微调最小格值：2μm

10．矩形平台：面积：110×125mm

10．双层机械平台：行程为70mm×（25-30）mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。

11．聚光镜：阿贝式NA=1.25，固定式结构。

12．光源：0.5W LED光源寿命可达2万小时。亮度可调。具有可充电电池，充电一次可使用不少于20个小时。

13．防霉结构设计及加工过程的防霉处理，确保高温高湿环境下产品使用性能的稳定性。

	2
	背部胸腔穿刺电子标准化病人
	4套
	需求简介：产品解剖结构正确，体表骨性标志清楚，具有肩胛线、腋中线、腋后线上的胸腔穿刺，根据穿刺要求设置检测部件，即时语音提出操作错误信息。可用于背部胸腔穿刺示教和训练。 

功能参数：

1. 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

2. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。

3. 穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

4. 性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。

5. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

6.标配外加配2套皮肤和2个右侧穿刺囊。

	3
	成人气管插管训练仿真模型
	6套
	1、具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。

2、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，逼真的左右肺和胃。

3、能进行经口气管插管的操作训练，正确插入气管，供气双肺膨胀；错误插入食道，供气胃膨胀。
4、能观察对比瞳孔变化，一侧正常一侧散大。

	4
	腰椎穿刺仿真标准化病人
	2套
	需求简介：穿刺训练模型具有高度仿真的设计，采用新型高分子仿真材质，具有操作全程模拟真实穿刺情节的功能。 

功能参数：

一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

㈠腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。

㈡突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。

㈢继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 

四.标配外加配1套皮肤和1套脊柱穿刺腔配件

	5
	成人动脉穿刺手臂操作模型（右手）   
	10套
	1.成人动脉右手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。

2.能进行桡动脉、肱动脉穿刺，穿刺有回血，有落空感

3.能反复进行练习

4.能与血液循环模拟器配合使用

	6
	新生儿生长发育指标测量训练模型
	1套
	模拟男性新生儿1套（2人），婴儿外形和解剖结构完整，膝关节和踝关节的活动灵活，设计不同生长指标、头颈部姿势错误提示等，适用于新生儿发育指标测量训练。

功能参数：

●1.模型共有2种不同生长指标的新生儿仿真模型，此2种模型人为1套，并配有带身高测量托盘的体重秤，供学生训练与考核用。全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，手感真实，触有弹性。

2.上述2种新生儿模型（均为男孩儿）其身高分别为：（45-47）CM、50CM；头围分别为：（30-35）CM；体重分别为：（2.2-3.5）KG。

3.身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈弯曲状态，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。

	7
	腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人
	4套
	需求简介：产品具有标准化病人形象，解剖结构正确，体表骨性标志清楚，可改变体位姿势，模拟腹腔积液设计。可用于临床医学本科生实习示教、住院医师培训等。

功能参数：

1. 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

2. 体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。

3. 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

4. 仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。

5. 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

6. 能进行髂骨骨髓穿刺术。

7.●配有教学模拟注射器，外观结构基本上和真实注射器一样。模拟注射药液时，注射器内容液量自动减少，但不会流出注射器，既符合真实注射器注射药液的情况，不会流出药液，使操作感更加真实。即使模型内无液体穿刺时注射器也可体现有液体抽出。

8.标配外加配1个穿刺水囊、10个骨穿模块配件

	8
	鼻胃管插管训练模型
	4套
	需求简介：产品模拟病人的外形，口鼻咽喉、食管胃、小肠等解剖结构完整，适用于鼻胃管插管操作训练。

功能参数：

1. 模型具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2. 模型可取仰卧位、去枕平卧位。

3. 模型结构完整，有逼真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构。

4. 模型体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离，约为 45-55cm。

5. 模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作，头部可后仰、屈曲，插管至 10-15cm（咽喉处）可抬起头部靠近胸骨，利于插管。

6. 模型双侧鼻孔通畅，均可进行插管训练。

7. 模型具有正常成人的解剖结构参数：①食管第一狭窄处距中切牙 15cm；②食管第二狭窄处距中切牙 25cm；③食管第三狭窄处距中切牙40cm,；④胃管到达胃体的长度可达 45-55cm。

8. 模型可实现在插管完成后确定胃管在胃内的三种检测方法：①胃管末端接注射器，有胃液抽出；②将听诊器放于胃部，用注射器从胃管末端快速注入 10ml 空气能听到气过水声；③将胃管末端放入盛水的治疗碗中，看有无气泡从胃管内溢出，无气泡溢出则说明胃管在胃中。

9. 模型可实现在插管训练完成后外漏端的固定和拔管训练。

	9
	气管切开护理训练模型
	1套
	需求简介：

产品为模拟成人男性上半身，口腔、鼻腔、咽喉等解剖结构精确，颈部体表标志清楚可及，可显现口腔、咽喉的完整结构。适用于气管切开术的术后护理训练，也可用于口腔护理操作训练。

功能参数：

1. 模型模拟成年男性上半身，体表甲状软骨、环状软骨、胸骨上窝等解剖结构明显。

2. 模型模拟气管切开状态，皮肤及气管切口位置准确，且皮肤切口进行间断缝合。

3. 模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可进行口腔护理训练。

4. 能进行切口周围皮肤的消毒及换药训练。

5. 能进行模拟吸痰训练，正确操作可吸出痰液。

6. 能进行气管插管护理的相关操作，保持套管清洁、通畅。

7. 能进行气道湿化操作，可从气管插管处滴入抗生素药物预防感染。

	10
	不锈钢氧气瓶推车
	1辆
	1、材质：优质不锈钢制作

2、配置：二个≧4寸万向轮，二个≧8寸定向轮，可放置40升的氧气瓶，可移动，后脚可伸缩

	11
	治疗车
	6台
	1、整车采用抗倍特新型材质，具有:环保、防水、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃4小时，符合医院消毒、环保、安全要求。

2、台车采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，规格：680*480*890mm±5mm。

3、台面三边围栏采用不锈钢管材，护栏高度距离台面50mm,可防物品滑落亦可做推手使用，2个储物抽屉，抽屉内部均采用防水防火材质。

4、抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，防夹手功能，可防止抽屉在推动过程中滑出。

5、两层台面，台车左侧ABS侧挂盒。

6、≧4寸“防缠绕”设计超静音豪华万向轮，采用插式结构，360度任意刹车，内置实心圆钢直径¢12mm+内套管固定插式结构，永不弯曲、折断，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。

7、右侧配有大号脚踏式双踏开关垃圾桶，缓慢升降，人性化设计，避免手动操作桶盖带来二次污染的风险，区分医疗、生活垃圾桶，方便护理人员操作。

配置：储物抽屉 2个；脚踏垃圾桶2个；ABS侧挂盒1个；4寸脚轮 4个

	12
	LED手术无影灯
	2台
	性能要求：

1、产品通过ISO9001认证

2、产品通过ISO13485认证

3、产品通过ISO14001:2015认证

4、产品通过ISO45001:2018认证

5、产品通过欧盟CE认证

6、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。

7、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供提供相关证明文件）

8、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。

9、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。

10、采用LED灯泡，一主三副结构，非透镜结构，有效的利用反光碗多光源反射原理，减少光能损耗，提高无影率（须提供实物图片证明文件）。

11、每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升。

12、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。

13、采用X字型承重底座，保证产品基座的稳定性。二组带刹车功能。

技术规格：

1、照度（Lux）：子灯≤130,000

2、色温可调（K）3500-4500

3、演色性指数（CRI）96

4、红色还原指数（Ra)96

5、调光范围10—100%

6、术者头部温升≤0.5℃

7、术野温升≤2℃

8、照明深度≥80cm

9、光斑直径100-300MM

10、灯泡类型LED

11、灯泡平均寿命≥60000h

12、LED灯杯直径≥60mm（提供实物尺寸图片证明文件）。

13、灯泡数量子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯）

14、高度调整≥118cm

15、LED灯杯散热片≥33mm

16、LED灯头散热盖子灯≥90mm

17、弧形拉手尺寸≥270mm

18、聚光板灯盘≤4等分

19、扇形调焦活动板半径子灯≥200mm

20、照度和色温调节范围≥12档

21、电源输入100-240VAC,50/60Hz

22、功率子灯50W

	13
	半身心肺复苏模型
	2台
	1、整体：该模型为模拟成年人上半身躯干的心肺复苏（CPR）模型，皮肤为优质硅胶材质制造。仿真的解剖结构和体表标志使得学员在训练某项临床技能时可寻找到合适的操作位置，学员将会感觉到适当的胸部阻力，在通气过程中看到胸部起伏，并且需要实施仰头抬颏法、托颚法才可开放气道。产品设计符合美国心脏协会2015指南标准。

2、按压系统：模型身上具有手部位置传感器感应按压操作手位正确以否，按压位置错误时需能够有提示。包括胸部弹簧（软、标准、硬）的三项可以按各种胸部刚度模拟按压，模拟不同胸骨硬度的弹簧，在最典型的所需力量范围（30-60公斤）内达到符合指南规定的按压深度，默认安装在模型身上的为50公斤弹簧。内置感应器，可以感应到按压是否到达标准的深度，是否充分回弹。

3、通气系统：模型身上具有通气传感器感应通气次数和通气量，通气系统结合 BMV（袋阀面罩）和 MTM（口对口）产生适当的胸部起伏除了记录通气次数外，正确通气时有类似“bi”响声提示。吹气错误时也需有声音提示。提示音大小可以调节。

4、血压脉搏系统：模型颈部可以触及逼真的环状软骨结构，通过脉搏充气球，可以手动控制颈动脉搏动。

●5、数据反馈系统：

5.1具有有线连接电子显示器或者无线连接平板报告仪的功能，兼容3种或以上不同级别的外接电子反馈设备装置，以监测学员的训练效果。

●5.2模型自带蓝牙功能，可以无线连接反馈显示设备，支持学员从移动互联网下载反馈APP（应用程序）安装到学员自己的IOS系统的手机上，支持模型蓝牙无线连接到本人手机的APP，显示操作数据反馈界面功能。

5.3、标配的电子显示器具有以下功能：

（1）液晶屏幕显示，有图形和文字两种显示方式。电子显示器无需单独内置电池，设计环保，三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估。

（2）配置的电子显示器为液晶屏幕显示，实时反馈按压深度、按压速率、是否完全回弹，操作错误时会显示黄色光提示，当操作正确时会显示绿色光提示。

（3）模型会通过显示器自动记录按压的次数和吹气的次数。

（4）总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比 、CPR总时间（ 精确到几分几秒）

（5）具有练习、考核和评估三种显示模式。

可以显示：

（1）按压深度

（2）按压速率

（3）不完全回弹

（4）吹气量

●6、拓展功能：模拟人的四肢与躯干连接不需要另外的螺丝或工具即可便捷安装或拆卸。模拟的四肢可以替换升级成有输液功能、模拟创伤的更高级的选配功能。

●7、便携包装袋，打开所有拉链之后，可以展开平铺为一个跪垫进行CPR按压操作，无需额外购买跪垫。

●9、产品使用的评分标准和通过界值是符合美国心脏协会（AHA）心血管急救委员会指南或中华医学会心肺复苏指南，该评分标准关于CPR每个部分（通气、按压、中断）的评分阈值都基于临床证据，以证明符合AHA CPR 培训项目的要求。

●10、模拟人可以通过“开关”按钮启动，也可以直接通过按压模型胸部启动，内置锂电池带有充电功能，不需要更换干电池，环保设计,充满电量一次可以持续使用4-6小时。

11、配置清单：半身心肺复苏模型1个、上衣夹克1件，气道2条、面皮3个、包装袋1个，电子显示器1个，电源适配器1个，说明书1本。
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	半身心肺复苏模型
	4套
	1、成年男性上半身躯干模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

2、模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

●3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

●5、身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。材质为硅胶材质，需提供第三方检测报告。

6、瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

7、可触及颈动脉搏动。

8、心肺复苏执行标准：《2025美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

9、训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。

按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。

●10、考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。

11、模型内置锂电池，方便室外操作训练，可正常工作24小时。

12、电子盒内置锂电池，方便室外操作训练，可正常工作8小时以上。

13、配有CPR专用操作软垫，软垫厚度≧8mm，便于练习、考核。
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	腹腔镜器械-剪刀、钳子
	80把
	腹腔镜模拟训练仪配套剪刀40把、分离钳 40把
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	腹腔镜器械-针持
	50把
	腹腔镜模拟训练仪配套持针器
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	组合式壁挂式全科诊断系统
	1套
	1.系统组成：直接检眼镜、医用放大镜、医用检查灯、血压计、体温计组合式一体化壁挂式设计，自带储物盒，方便使用管理。检测项目包括但不限于：眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查、血压测量、体温测量（需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

2.直接检眼镜 

2.1.观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底；

●2.2.屈光度≥28种：正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30）D；

●2.3.≥6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙）

●2.4.≥3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片

2.5.最大孔径照明角θ：≥6-6.5°；

2.6.LED灯泡，色温3000K±10%；照度＞750 LX；

2.7.照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应＞80-85；

3.医用放大镜

3.1.光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光纤冷光源360°，光环照明，配有鼓气囊插口；

3.2.放大透镜可放大≥2.0倍（x），视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道；

3.3.色温≥3000K，最大照度≥7000LX；

4.医用检查灯

4.1.光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温≥3000K；

4.2.可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。

5.血压计

5.1.采用脉搏波法测量法、双气囊双传感器，保证测量准确性

5.2.测量范围： 压力（0～200）mmHg［(0～30)kPa］

5.3.脉率数40次/分～180次/分

5.4.测量准确度：≤ ±4mmHg(±0.4kPa）

5.5.脉率数≤±5%

5.6.存储容量：可存储两个用户各≥50组测量数据

6.体温

6.1.体温测量范围应为32℃～42.9℃ 

6.2.体温测量精度:体温计在35℃～42℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.3℃；体温计在32℃～34.9℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.3℃；体温计在42.1℃～42.9℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.3℃

6.3.测量距离(校准模式)：1cm-3cm

6.4.32组记忆数值

配置清单：

1 直接检眼镜（含灯泡） 1 套

2 医用放大镜（含灯泡） 1 套

3 医用检查灯（含灯泡） 1 套
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	可视化中心静脉穿刺术模型（自动循环）
	1套
	1、模型为男性上半身模型，头左偏，外形仿真，摆放为右侧颈部血管中心静脉穿刺术体位。

1.1、模型需具有逼真的解剖体表标志包括气管，胸骨柄和锁骨等，可在皮肤下触诊，同时可以触及颈动脉搏动，可以用于盲插中心静脉置管的定位。

1.2、●模型具有颈内静脉、颈总动脉、锁骨下动脉、锁骨下静脉、腋动脉、腋静脉、头臂静脉及上腔静脉、右心房等中心静脉穿刺置管术相关的精确血管通路。

2、模型材质具有人体组织类似的声学特性，可在超声设备和X光机下成像。

2.1、●在超声设备下可以观察到颈内静脉、颈总动脉、锁骨下静脉、锁骨下动脉、腋静脉、腋静脉、头臂静脉、头臂干等血管走行。

2.2、在超声设备引导下经颈内静脉和锁骨下静脉进行中心静脉穿刺术的完整流程操作训练。

3、模型的血管仿真度高。

3.1、●内置自动循环泵，电动循环泵驱动颈总动脉、锁骨下动脉、腋动脉等自动搏动，可在体表触及血管搏动，动脉搏动频率可以调节，调节范围为0-120次/分，应用超声探查时观察血管横断面时，动脉血管呈圆形，具有搏动表现，不被超声探头压扁。

3.2、静脉管径呈圆形或椭圆形，无搏动表现，应用超声探头加压时可被超声探头压扁。

3.3、●可应用多普勒超声技术探查右侧血管血流情况，可进行血管彩色多普勒，可以看到“迎红背蓝”、“快亮慢暗”的彩色多普勒特征，进行脉冲多普勒超声检查，可以观察血流及测量血流速，通过调节脉搏频率，获得仿真的脉冲波超声图。投标请提供应用真实超声设备在模型上进行超声检查的真实视频或者真实图片至少5张图，体现本参数功能。

4、●支持应用真实超声设备及中心静脉穿刺置管术导管套装在模型上进行中心静脉穿刺置管术训练。

4.1、包括颈部血管的超声探查，选中穿刺目标血管，进行消毒、铺无菌巾、动静脉辨识、局麻、穿刺针穿刺、引导导丝置入和中心静脉导管的置入全过程、导管固定的模拟训练。

4.2、具有逼真的穿刺手感体验及完整的操作体验。

5、●血管内填充模拟血液，穿刺成功后可回抽模拟血液，模型具有血管液量观察窗，支持快速补充血液。

6、支持进行中心静脉导管置管术后的日常护理训练，培养学员的中心静脉导管护理的标准流程及加强无菌观念训练。

7、●模型主要材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受18G-21G穿刺针的1200次以上反复穿刺训练。
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	腹部手术切开缝合模型
	20套
	1.剖腹手术切开缝合训练模型（开腹、关腹操作模型）采用高分子材料制成，仿真度高。

2.模型为成年人腹部局部结构，可进行腹部切开，层次分明。

3.用于训练剖腹和关腹手术切开缝合技能，内有模拟内脏组织，增加操作难度。

4.腹腔内的气球加压后可使腹壁垫处于绷紧状态，并模拟腹腔内环绕的真实肠管，训练学生在剖腹和关腹手术操作时避免损伤腹腔内的肠管。

5.皮肤和模拟内脏可更换。

6.能反复进行练习。
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	糖尿病肾病阶段演示模型
	1套
	1.模型直观展示健康肾脏、肾病中期、肾病晚期演示，体验不同肾脏形态的触感，观察组织细节血液尿液的流向；2.采用搪胶工艺，3D立体模型，结实耐用
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	糖尿病视网膜病变体验套装
	1套
	1.模拟糖尿病视网膜病变及不同病程阶段“视力、视野、视觉成像”方面的可能变化；2.镜片模拟视网膜“增殖期、非增殖期、黄斑”三种病程；3.采用PC机能弹性抗压防水隔离，肌肤触感

	22
	通用皮下注射人体模型
	1套
	可拆卸模版 模拟妊娠不同时期，以及注射部位；

2.采用光敏树脂材质
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	下肢病变症状体验服
	1套
	模拟下肢血管和神经病变发作症状及渐进变化，如：下肢发凉、蚂蚁爬行感、沉重感、麻痹感等行动束缚感；

2.采用聚碳酸酯材质
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	冠心病症状体验服
	1套
	模拟冠心病发作时的“心律失常、心前区紧缩沉闷、心前区压榨痛”等症状；

2.轻便易穿戴，人体工学设计，实现精准定位
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	糖尿病足示教模型
	1套
	模型展示足部感染所造成的化脓、溃烂等症状，是介绍、演示糖尿病足中最基本护理技能的理想模型

2.表现出水肿、发黑、腐烂、坏死等不同阶段的病变3.采用高科技的仿真材料制成，手感真实
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	糖尿病足辅助教育工具
	1套
	全方位糖尿病足筛查教育评估工具，利用人体在接触不同热导率材质时体感温度差的物理原理
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	低血糖发生及应对模拟教具
	1套
	通过与模拟血糖数值匹配的程序化变频振动为体验者带来心慌体验， 内置无线信号传输装置与“手抖模拟器”
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	甲状腺教学模型
	1套
	1.甲状腺病例模型直观教学；2.采用PVC材质制作

	29
	肝脏病理模型
	1套
	一目了然识别病理特征：正常肝脏、非酒精性肝脏、酒精性肝脏；

2.采用食品级硅胶材质，触感柔软有弹性


注：

●生产日期要求：国产设备生产日期不能早于合同签订日期前6个月，进口设备生产日期不能早于合同签订日期前12个月。

●计量服务要求：含计量检测服务，验收时需提供证书。

备注：带“●”为重要技术参数或配置要求。

