柳州市工人医院教学部、临床营养科会议一体机采购需求

一、项目名称
    柳州市工人医院教学部、临床营养科会议一体机采购。
二、项目概况
教学部为提升住培管理，拟为全科住培基地、外科教学门诊分别配置“会议一体机”用于住培临床教学培训。需采购会议一体机2台。临床营养科一直无学习会议电子设备，现拟成立肠道移植中心，科室学习、会议较多，为便于开展工作，需采购会议一体机1台。本项目共申请采购会议一体机3台。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。
2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
四、采购需求及报价
采购内容：86寸触控一体机、65寸触控一体机、可插拔式电脑模块、传屏器、移动推车采购，清单如下：
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	名称
	规格/型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	质保期/供货期品牌型号

	1
	65寸触控一体机
	1、液晶屏显示尺寸≥65英寸；LCD背光源：DLED；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；整机支持1.07B(10bit)色深
2、采用全贴合工艺；
3、玻璃表面硬度≥9H；透光率≥95%，雾度≤5%，反射率≤1%
▲4、前置物理按键≤1个，支持一键亮/息屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
5、整机接口：≥4路USB3.0，≥3路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），≥1路Type-C，≥1路line out，≥1路line in，≥1路RJ45以太网口，≥1路串口（RS232）
6、整机自带安卓系统，安卓版本不低于Android14 ，RAM≥4G，ROM≥64G；整机适配国产化芯片
7、采用红外触控，支持手指和不透明物体书写，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
8、首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，书写延迟≤10ms
▲9、整机内置2.2声道音响，整机底部左右对称设计两组阵列孔，孔径≤1.6mm，孔径可以调整声波传输路径，扩大发声范围，发声单元≥4个，总音腔体积≥2L，高频扬声器≥2*18W，全频扬声器≥2*18W，总额定功率≥72W；（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
10、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥91dB，10米处声压级≥85dB，响度差距≤6dB。
11、内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，180°广角拾音；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
12、内置≥5000万像素摄像头，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，可通过摄像头设置控制摄像头开关
13、摄像头支持环境色温监测，能感知周围环境色温，匹配最佳色温显示效果。
14、内置WiFi6模块，支持2.4G/5G双频，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，整机蓝牙支持Bluetooth 5.4 标准及以上
15、整机采用硬件低蓝光背光技术，采用低蓝光护眼LED灯珠,蓝光防护符合IEC/TR 62778标准，等级为RG0级。
▲16、整机支持低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）LB ≤0.1W·m-2·sr-1。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
17、整机采用直流无频闪DC调光技术，无可察觉的闪烁，符合GB/T 18910.61标准，闪烁等级≤-65dB（60Hz）
18、整机可通过前置按键或者手势调取菜单一键关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音频，触碰大屏或短按物理开关可退出息屏
19、整机具备自动识别功能,当推拉板完全遮挡住整机时,整机自动关闭背光，进入节能状态。
20、支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、电脑、音量加减、批注、白板、更多、返回等。
21、整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
22、整机支持从侧边栏快速启动分屏功能，进入分屏状态（支持分屏应用列表显示供选择），启动白板不打断不遮挡原有全屏应用，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件、图片、浏览器等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口
23、整机预置白板应用支持白板主界面白/红/黄三种常见颜色一键选择，同时预置8种常用画笔颜色选择，1种用户自定义颜色；支持白板主界面快速画笔切换选择、擦除、插入、撤销、恢复、打开、导出、设置、退出功能；插入功能支持图片、图形、表格、工具、便签
24、整机预置白板应用支持笔锋开关、多人书写开关、智能图形开关（手绘转标准图形）、标准字转写开关。
25、支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容进行选定，选中目标后，支持颜色调整、删除、复制、换页 (选中目标移动到选的页面)等操作
▲26、支持手写体转标准体，使用白板中的画笔功能在大屏上进行书写时，书写之后的笔记在停笔后自动识别成标准的字体，支持中文、英文、数字、标点符号的识别；支持划线删除标准体，使用二折及以上的折线段或波浪线在标准体文字上贯穿，可直接将被贯穿文字删除，其余文字位置保持不变（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
27、预置白板支持手势操作，可以对白板内容及图片进行缩放、旋转、漫游、擦除；支持无限漫游
▲28、支持两人以上在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
29、支持动态批注，启动批注后，批注背景可以正常移动，方便在讲解连续几页的内容或观看视频时可以保留批注内容。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
30、整机自带文件快传功能，支持将图片、文档、视音频等信息快速上传至大屏
31、支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式可七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
32、整机智能管家支持清理加速、故障检测、检测报告、网络检测、常见问题、高级设置。支持内存与缓存垃圾计算并进行优化，支持应用白名单。用户可发起故障检测，检测过程中显示触控框、摄像头、音频输出、麦克风、OPS、光感模块、主板、电源板、Wifi硬件、网络连接等检测结果正常或不正常，并生成检测报告，支持扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；支持当前网络、网络速度、网络等级的检测。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
33、整机具备远程协助能力，协助用户远程解决问题，远程获取错误日志等信息；支持整机预置或应用商店下载。（需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
34、整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报
35、整机采用非可燃材料制成，外壳开孔不会引燃防护外壳外侧的材料，能有效阻隔火源。
36、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2021 Class B等级要求，符合各场景下多种电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。
37、整机通过振动试验，频率：5～50～5Hz，加速度幅值：10m/s2，扫频速率：≤1oct/min，振动时间：30min/轴向，振动方向：三个互相垂直的方向，试验后样品结构无损伤，工作正常。
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	2
	可插拔式电脑
	1、可插拔电脑模块，无需工具即可快速拆卸模块。
2、供电保护：电脑模块未固定完全插入插槽时，无法向电脑模块供电。
3、WiFi和蓝牙：内置电脑具备WiFi6和蓝牙5.2功能，集成10/100/1000M以太网卡。
4、OPS采用符合Intel标准协议的80pin OPS接口。
5、配置要求：Intel I5 12代处理器，内存8G，硬盘256G  SSD。
6、具备标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7、预装正版Windows操作系统。
8、具有独立非扩展的接口，USB≥6，Type-C≥1，mic in≥1，line out≥1，DP OUT≥1，HDMI OUT≥1，RJ45≥1。
9、OPS模块与整机连接采用万兆级数据级联，传输速率≥10Gbps。
	3个
	
	
	

	3
	传屏器
	内置Wifi传输发射AP，具备无传屏功能，信号稳定快速，支持1920*1080 ，不需安装软件，一键传屏，1对1 ，APP支持ios/android/windows/mac OS
	3个
	
	
	

	4
	移动推车
	固定卡扣轮设计，可适配65-86寸一体机，最大承重：80kg
	3辆
	
	
	

	5
	86寸触控一体机
	1、液晶屏显示尺寸≥86英寸；LCD背光源：DLED；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160；亮度≥500cd/㎡；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；整机支持1.07B(10bit)色深。
2、采用全贴合工艺；
3、玻璃表面硬度≥9H；透光率≥95%，雾度≤5%，反射率≤1%
4、前置物理按键≤1个，支持一键亮/息屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。
5、整机接口：≥4路USB3.0，≥3路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），≥1路Type-C，≥1路line out，≥1路line in，≥1路RJ45以太网口，≥1路串口（RS232）
6、整机自带安卓系统，安卓版本不低于Android14 ，RAM≥4G，ROM≥64G；整机适配国产化芯片
7、采用红外触控，支持手指和不透明物体书写，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒
8、首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，书写延迟≤10ms
9、整机内置2.2声道音响，整机底部左右对称设计两组阵列孔，孔径≤1.6mm，孔径可以调整声波传输路径，扩大发声范围，发声单元≥4个，总音腔体积≥2L，高频扬声器≥2*18W，全频扬声器≥2*18W，总额定功率≥72W；
10、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥91dB，10米处声压级≥85dB，响度差距≤6dB。
11、内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，180°广角拾音；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声
12、内置≥5000万像素摄像头，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，可通过摄像头设置控制摄像头开关
13、摄像头支持环境色温监测，能感知周围环境色温，匹配最佳色温显示效果。
14、内置WiFi6模块，支持2.4G/5G双频，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，整机蓝牙支持Bluetooth 5.4 标准及以上
15、整机可通过前置按键或者手势调取菜单一键关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音频，触碰大屏或短按物理开关可退出息屏
16、支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、电脑、音量加减、批注、白板、更多、返回等
17、整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控
18、整机支持从侧边栏快速启动分屏功能，进入分屏状态（支持分屏应用列表显示供选择），启动白板不打断不遮挡原有全屏应用，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件、图片、浏览器等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口
19、整机预置白板应用支持笔锋开关、多人书写开关、智能图形开关（手绘转标准图形）、标准字转写开关。
20、支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容进行选定，选中目标后，支持颜色调整、删除、复制、换页 (选中目标移动到选的页面)等操作
21、支持手写体转标准体，使用白板中的画笔功能在大屏上进行书写时，书写之后的笔记在停笔后自动识别成标准的字体，支持中文、英文、数字、标点符号的识别，使板书更加整洁；支持划线删除标准体，使用二折及以上的折线段或波浪线在标准体文字上贯穿，可直接将被贯穿文字删除，其余文字位置保持不变
22、预置白板支持手势操作，可以对白板内容及图片进行缩放、旋转、漫游、擦除；支持无限漫游
23、支持两人以上在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响。24、动态批注启动批注后，批注背景可以正常移动，方便在讲解连续几页的内容或观看视频时可以保留批注内容。
25、整机自带文件快传功能，支持将图片、文档、视音频等信息快速上传至大屏
26、支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式可七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置
27、整机舒适护眼支持：文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼、无六种模式，其中，自定义护眼模式支持纹理选择，分别支持选择水纹、木纹、花纹、石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。
	1台
	
	
	

	合计金额（元）：

	报价含材料产品、人工、运输、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。


5、 质量和供货要求
1． [bookmark: OLE_LINK1]所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。
2． 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期1年屏幕三年。
3． 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
4.不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。 
六、供应商遴选方式
1、对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。
七、合同期及结算方式
1、签订合同后，7天内完成安装调试；
2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。 
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