柳州市工人医院总院、鱼峰食堂一批厨房设备采购项目需求

一、项目名称
柳州市工人医院总院、鱼峰食堂一批厨房设备采购项目
二、项目概况
为确保食品安全，提升餐饮服务质量，改善职工、病人及家属就餐体验，总院、鱼峰食堂计划推出面食类餐品，为提高后厨工作效率，降低人力成本，特申请新购一批厨房设备。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
6、投标所提交的所有资质证明文件必须真实、有效、完整，所有复印件须加盖投标人公章；若提供虚假材料，一经查实取消投标 / 中标资格，并承担相应法律责任。
四、项目内容
主要项目内容清单：
	序号
	名称
	规格型号
	配置参数
	数量（台）
	备注

	1
	三合一自动洗菜机
	1.8米（气泡+臭氧+加热）
	设备尺寸 1800* 800 * 950 mm（1.8米长，不含提升机）
内槽尺寸 约 1650 * 590* 320mm
槽体材质 不锈钢，厚0.8mm
处理量 300–500 kg/h（叶菜/根茎类有差异）
气泡泵功率 0.75–1.1 kW，翻滚式气泡清洗
臭氧发生器 内置，臭氧产量 500–1000 mg/h，灭菌去农残
加热方式 电加热管，功率 4–6 kW
温控范围 常温–70℃（或80℃），可设定自动控温
总功率 约 5.5–8 kW（220V 或 380V，根据加热选）
进水/排水 独立阀门，溢流口，快排设计
输送方式 多为人工投料、人工捞取（中低档通常不带自动提升出料）
控制面板 简易旋钮/数显温控，水泵、气泡、加热独立开关
机器重量 约 120–180 kg
其他功能 带有循环水过滤、底部网篮、防漏电保护
	1
	总院食堂

	2
	三合一自动洗菜机
	1.5米（气泡+臭氧+加热）
	设备尺寸 1500* 800 * 950 mm（1.5米长，不含提升机）
内槽尺寸 约 1400 * 590* 320mm
槽体材质 不锈钢，厚1.0mm
处理量 100–300 kg/h（叶菜/根茎类有差异）
气泡泵功率 0.75–1.1 kW，翻滚式气泡清洗
臭氧发生器 内置，臭氧产量 500–1000 mg/h，灭菌去农残
加热方式 电加热管，功率 4–6 kW
温控范围 常温–70℃（或80℃），可设定自动控温
总功率 约 5.5–8 kW（220V 或 380V，根据加热选）
进水/排水 独立阀门，溢流口，快排设计
输送方式 多为人工投料、人工捞取（中低档通常不带自动提升出料）
控制面板 简易旋钮/数显温控，水泵、气泡、加热独立开关
机器重量 约 120–180 kg
其他功能 带有循环水过滤、底部网篮、防漏电保护
	1
	鱼峰食堂

	3
	和面机
	JL-S40，40L静音
	规格：860*490*920 容量：40L，最大和面量：17公斤
转速：钩220，桶19
	2
	总院、鱼峰各1

	4
	发酵箱
	双门、不锈钢，≥30层
	规格:1000*685*1880mm  容量:32盘，电压: 220V/50HZ
功率:2.8kw，温度范围：室温~50
整机重量：53kg，层高：73mm
煮水式发酵箱，430/0.6mm
	1
	总院

	5
	电饼铛
	锅径≥55cm，不锈钢，锅深≥3cm
	规格：650*800*130+720  功率：5KW 电压：220V 材质：不锈钢；上铛锅径：580*20mm,下铛尺寸：540*30mm; 常 温：0-300°
	1
	鱼峰


注：以上内容包含包含安装调试费、税费、运费、装卸费、质保期等所有费用，为完成本项目所需的所有费用
5、 设备要求
1． [bookmark: OLE_LINK1] 投标产品型号、技术规格、性能参数、配置等各项技术指标须等于或优于本采购需求；若为品牌替代产品，须提供详实技术对比说明，不得出现负偏离。
2． 所有供货设备均为全新原厂正品，未使用、非翻新、非样机；设备零部件均为原厂配套，不得使用拼装、改装零部件。在正确安装、规范操作、正常保养条件下，设备使用寿命周期内全部性能指标满足国家相关行业标准及本项目使用要求。
3． 全部厨房设备材质、安全性能须符合国家食品加工设备相关安全、卫生标准；接触食品部位材质应符合食品接触相关国家标准。
4． 设备整机须带有清晰的铭牌标识，注明设备名称、型号规格、生产厂家、额定电压功率、出厂编号、生产日期等信息。
5． 供应商应保证本项目所供产品不侵犯第三方知识产权，如发生知识产权纠纷，全部责任与经济损失由供应商承担。
6． 设备需适配医院现场水电条件，配套必要安装辅件、管路、接头等配件，确保设备可以完整投入使用。
7． 凡供货设备、材料与采购文件、中标响应文件及合同约定不符、质量不合格的，采购人有权拒收、要求无条件更换退货，由此产生的运输、拆装、工期延误等全部损失由中标供应商承担。
8． 设备交付同时须移交设备使用说明书、维护保养手册等全套技术资料。
六、招标要求
1． 中标供应商负责本项目全部设备的供货、运输、装卸、搬运就位、安装、调试，直至设备达到正常使用状态。
2． [bookmark: _GoBack]本项目全部设备整体质量保证期不少于 1 年，质保期自项目整体验收合格之日起计算；质保期内非人为损坏故障，供应商提供免费维修、免费更换零部件服务，免收上门费、配件费。
3． 主要设备运抵项目现场后，须经采购人对外观、包装、合格证、资料进行到场核验，核验合格后方可开展安装作业；到场核验不合格，采购人有权拒绝接收该批货物。
4． 中标供应商负责将全部设备运输、装卸、搬运至采购人指定的院内安装点位，包含楼内转运、上楼等工作，相关费用全部包含在总报价内。
5． 现场安装施工严格执行安全文明施工管理规定，落实安全生产防护措施；施工时间须服从医院安排，避开就诊、就餐高峰，严禁影响医院诊疗、办公及食堂正常业务运行；施工期间发生人身、财产安全事故，全部责任由中标供应商承担。
6． 随设备须提供主要设备产品合格证、第三方质量检验报告等完整质量证明文件，所有资料加盖生产厂家或供应商公章。
7． 安装完成后，中标供应商须对医院操作使用人员开展现场操作培训、日常维护保养培训，讲解设备操作流程、安全注意事项、简单故障排查。
8． 施工过程中做好现场成品保护，不得损坏医院原有墙体、水电管线、地面设施；施工产生包装废料、垃圾由中标供应商负责全部清运离场。
9． 设备安装调试完成后，按采购需求、投标响应文件、国家相关标准开展整体验收；验收不合格，中标供应商须限期完成整改直至验收通过，由此造成工期延误由乙方承担。
10． 质保服务响应：设备发生故障，供应商应提供技术咨询；接到报修后须在约定时限内到场处置，保障食堂设备正常运转。
七、合同工期及报价方式
1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；
2.报价为总价包干报价形式。 
3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

  

