总院住院楼神外一病区、神内一病区UPS配套设施采购安装需求

一、项目名称
    总院住院楼神外一病区、神内一病区UPS配套设施采购安装。
二、项目概况
本项目为总院住院楼神外一病区、神内一病区UPS配套设施采购安装，主要包含空调设备安装、电力线缆铺设等。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
6、标书中应注明该单位相关业绩；
四、项目采购内容及回收置换清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注（参考品牌）
	备注

	1
	风机盘管安装
	台
	2.00 
	静压风机盘管1、制冷量：3.6KW，制热量：5.4KW。2、风量：680m³/h，3、机外静压：30Pa，4、利旧
	

	2
	镀锌风管
	㎡
	8.00 
	镀锌薄钢板净化风管制作安装(法兰连接) 厚度δ=0.75mm
	

	3
	保温棉
	㎡
	8.00 
	通风管道橡塑保温板保温 δ=20mm
	

	4
	帆布软接
	个
	4.00 
	B1防火帆布柔性接头制作安装
	

	5
	镀锌钢管
	米
	52.00 
	空调水镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN25
	

	6
	保温管套
	米
	52.00 
	DN25管道橡塑保温管(板)绝热 厚 20mm
	

	7
	散流器
	个
	2.00 
	散流器600*300mm 
	

	8
	回风百叶
	个
	2.00 
	单层回风百叶400*400mm 
	

	9
	闸阀
	个
	4.00 
	螺纹全铜闸阀 DN20
	

	10
	两通电动阀
	个
	2.00 
	两通电动阀 DN20
	

	11
	不锈钢波纹管
	个
	2.00 
	不锈钢波纹管 DN20*150mm
	

	12
	钢制过滤器
	个
	2.00 
	1.铜制过滤器
2.规格：DN20
	

	13
	辅材、支架
	项
	1.00 
	防腐木托、角铁、丝杆、螺丝、防锈漆
	

	14
	管道排水、试压、调试
	项
	1.00 
	原管道排水、增加管道试压及系统调试
	

	15
	YJV 4*25+1*16
	米
	180
	品牌国标电缆
	

	16
	32pvc套管
	米
	180
	包含90跟吊杆固定安装
	

	17
	拆装吊顶扣板
	米
	180
	施工时拆除布线区域吊顶后恢复安装
	

	18
	人工安装费
	次
	1
	包含脚手架 人工 打孔
	


五、报价要求
1、本次投标报价为综合包干总价，包含货物材料费、加工费、包装费、人工费、装卸车费、运输费、现场安装调试费、管理费、保险费、质保期服务费、利润、税金等完成本项目全部工作的所有费用，项目实施全过程中报价固定不变，不因市场材料、人工等价格波动进行调整。
2、报价人须严格按照本项目采购清单要求，完整填写应标品牌、详细型号、技术参数、参数偏离情况、分项报价、总报价、质保期限等全部投标信息，内容真实有效、不得缺项漏项。
六、产品及服务质量要求
1、供应商交付的所有货物型号、规格、技术参数、质量标准必须与招投标文件要求一致，若出现不符、质量不合格、型号偏差等问题，供应商须无条件免费更换、整改，承担全部损失及违约责任。
2、供应商所供全部产品须符合国家现行行业技术标准、质量规范及安全使用要求，具备合格的产品质量证明材料，确保设备安全稳定运行。
七、合同周期及结算方式
1、供货及施工周期：双方签订合同之日起15个日历天内，完成全部物资供货、现场安装、调试工作，达到验收标准。
2、结算方式：项目全部施工完成，经甲方验收合格、正常投入使用后，一次性支付项目全款。
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