需求柳州市工人医院总院、鱼峰食堂“明厨亮灶”项目
采购需求
1、 项目名称
柳州市工人医院总院、鱼峰食堂“明厨亮灶”项目
2、 项目概况
根据上级文件要求及食堂监管工作需要，要求食堂监控系统接入广西食品安全“互联网+明厨亮灶+AI监管”平台工作，即运用互联网技术和人工智能技术，对食品安全风险进行实时监测、智能预警、动态管理。
三、供应商资质条件
1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
2.投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3.投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4.投标人有效的“税务登记证”副本复印件（三证合一除外）。
4、 物资具体参数
采购内容：
	地点
	互联网带宽
	明厨亮灶
监控类型
	合约期（月）
	点位数量
（个）
	功能

	总院食堂
	100M
	AI监控
（一宽带拖一摄像头）
	36
	6
	实时监控、30天回放、危险区域告警、WIFI覆盖、分层分级管理满足不同部门监管需求。含7个AI分析：未佩戴厨师帽、未佩戴口罩、有害生物识别、吸烟行为、玩手机、垃圾桶未盖起、未穿厨师服。

	鱼峰食堂
	100M
	AI监控
（一宽带拖一摄像头）
	36
	6
	实时监控、30天回放、危险区域告警、WIFI覆盖、分层分级管理满足不同部门监管需求。含7个AI分析：未佩戴厨师帽、未佩戴口罩、有害生物识别、吸烟行为、玩手机、垃圾桶未盖起、未穿厨师服。含建设户线。

	明厨亮灶专用摄像头主要参数要求：1、光学传感器：400万像素/CMOS图像传感器；2、视频分辨率: 2560x1440(400 万)；3、清晰度:高清；4、夜视: 30米红外夜视、20米全彩夜视；5、镜头焦距:4mm；
6、镜头视角:60°；7、视频编码协议:H.264/H.265；8、视频码率:1Mbps～2.5Mbps(自适应)；9、语音:支持双向语音通话；10、云存储:支持24小时云存储；11、本地存储:支持TF卡存储，最大128GB；12、网口：10/100M自适应以太网口，支持PoE；13、电源：PoE供电；14、工作环境：-30℃~+50℃；15、防护等级：IP67；16、客户端：支持Android/iOS/Web


五、物资属性及相关要求
1.投标人确保所供应产品必须符合以上要求，必须保证设计成果文件属于原创，若涉及侵权，由参与企业自行承担相关责任与后果。
2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。
3.投标人必须自行为其所投产品侵犯其他竞价人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞价人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。
4.货物按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。
5.供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
6.供应商积极响应，合同签订后25个工作日完成供货安装调试。
7.报价包含：安装费、税费、运费、装卸费、质保期等所有费用，为完成本项目所需的所有费用。
8.质保期：不少于3年，其中户线（入户线）质保期不少于15天，从验收合格之日起计算，在质保期内出现损坏的，接到采购人故障通知后一日内响应，并于三日内到达现场，五日内排除故障。质量保证期内发生的问题，由成交供应商负责免费解决，包括所有零配件及耗材的更换；质保期外，只收配件成本费，免服务费。
六、报价方式
1.投标人按采购内容进行单价、总价报价。
七、遴选方式
对投标人提供的方案、货物质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。
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