**附件2：数字遥测监护系统技术参数ND21085、**

1.全面的报警功能  本中央监护系统不仅能提示详细的病人生理报警信息，而且能将监护仪的非生理报警（如导联脱落，传感器未连接等）是医护人员在中央站即可以快速识别病人与设备的准确状态。

2.灵活的视窗设计：可根据病人数量设置窗口数量

3.大字体显示格式：醒目的大字体显示监护数据信息，适合多种复杂的治疗环境下监测。

4.最大信息量显示：单屏可最多显示16床病人信息，

5.双屏可最多显示32床病人信息。动态短趋势：全参数最近4小时动态短趋势

6.趋势回顾：全参数最近240小时的趋势图和趋势表

7.波形回顾：最近72小时64道全息波形

8.报警回顾：所有报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形

9.历史回顾：支持20,000个历史病人监护数据的回顾

10.病人信息、药物计算结果、波形回顾、报警回顾、实时波形记录、冻结记录、实时报警记录