柳州市工人医院总院互联专线询价招标需求

一、柳州市工人医院总院需租用一批互联专线，各类专线用途及详细情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 专线用途 | 接入地址 | 数量 | 线路带宽 |
| 1 | 总院至鱼峰院区业务专线 | 总院至鱼峰院区 | 2条（不同运营商不同路由） | 1000M |
| 2 | 总院至鱼峰院区存储专线 | 总院至鱼峰院区 | 2条（不同运营商不同路由） | 1000M |
| 3 | 总院至鱼峰院区数据中心专线 | 总院至鱼峰院区 | 2条（不同运营商不同路由） | 1000M |
| 4 | 总院至鱼峰院区无线网络专线 | 总院至鱼峰院区 | 2条（不同运营商不同路由） | 1000M |
| 5 | 总院至西院业务专线 | 总院至西院 | 2条（不同运营商不同路由） | 1000M |
| 6 | 总院至西院存储专线 | 总院至西院 | 2条（不同运营商不同路由） | 1000M |
| 7 | 总院至西院无线网络专线 | 总院至西院 | 2条（不同运营商不同路由） | 1000M |
| 8 | 总院互联网专线  （提供2个IP地址） | 总院 | 1条 | 500M |
| 9 | 总院互联网备用专线  （提供1个IP地址） | 总院 | 1条 | 50M |

二、各院区具体地址如下：

总院：柳州市柳南区和平路156号；

鱼峰山院区：柳州市柳石路1号；

西院：柳州市红岩路47号。

三、线路及服务要求：

1. 总院互联网专线需提供2个固定IP地址，总院互联网备用专线需提供1 个固定IP地址。
2. 所用组网技术不影响要求传输层及以上协议，能透传用户端VLAN，接入两端无需任何配置。
3. 运营商需要在我院指定的地点进行安装，按我院要求提供光纤接口或电口接口、提供光收发设备或光模块。
4. 在接到柳州市工人医院通知后，在20个工作日内开通线路。
5. 线路运营商在接到我院故障申报后须在30分钟内做出响应，1小时内赶赴现场查看情况及维修；非光纤线路故障须在2小时内解决，光纤线路故障解决时间不超过12小时；并于一周内提供书面故障检修报告。
6. 拥有不中断业务的网络在线监测管理平台，向我院提供7\*24小时网络运行监控、报警服务（当线路运营商检测到链路或业务异常中断后，须在半小时内电话通知我院，并及时采取有效措施加以解决)；定期向我院提供网络运行监控报告。
7. 运营商如有与专线相关的数据或光纤割接作业，需提前48小时通知我院。
8. 专线须安全可靠，安全性满足安全等保第三级要求，提供的专线上下行速率均恒定不低于承诺提供的带宽，掉线率不高于0.01%。
9. 违约条款：

1）. 专线故障正式上报后，超过4小时至8小时内仍无法恢复正常使用的，每超时一小时支付100元违约金；

2）. 专线故障正式上报，超过8小时至12小时内仍无法恢复正常使用的，每超时一小时支付200元违约金；

3）. 专线故障上报12小时后，专线仍无法恢复正常使用的，每超时一小时支付500元违约金；

1. 报价要求：合同按两年签；提供每条线路的单独报价，线路建设所需的全部费用包含在报价当中；每条线路需提供2条不同的路由设计方案以供我院自行选择。