**柳州市工人医院总院职工之家健身器材**

**采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院总院职工之家健身器材采购需求。

**二、项目概况**

 项目为总院工会职工之家健身器材采购需求。采购商用跑步机、动感单车、椭圆机等健身器材设备设施用于总院门诊4楼工会职工之家使用。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，参与单位需具体育用品或健身器材销售等相关资质；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

工会职工之家室内设置商用跑步机、椭圆机、动感单车、史密斯机训练器等24项健身器材设备设施，项目包含清单内所有设备采购及安装调试。

设备清单：

**主要设备清单**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数需求 |
|
| 1 | 商用跑步机 | 台 | 6 | （1）马达持续功率至少2HP以上；（2）最大速度至少为20km/h；（3）电动调节坡度，坡度范围0-15%；（4）多层减震系统；（5）跑步纯面积至少150\*50cm（不含两侧防滑台）；（6）承重上限150kg；（7）电子屏幕，仪表显示：速度、坡度、时间、里程、卡路里、心跳、步数等运动参数。 |
| 2 | 椭圆机 | 台 | 2 | （1）前置飞轮，飞轮重量不少于10kg；（2）步幅不少于50cm；（3）四条滑轨道；（4）电动磁控阻力调节；（5）有坡度调节；（6）最大承重150kg；（7）仪表显示时间、速度、距离、心率、卡路里等运动数据；（8）有ipad支架。 |
| 3 | 动感单车 | 台 | 2 | （1）飞轮重量不少于10kg；（2）最大承重150kg；（3）皮带传动系统；（4）电动磁控系统；（5）座椅和扶手可上下、前后调节；（6）仪表显示时间、距离、心率、卡路里等参数。 |
| 4 | 史密斯机训练器 | 台 | 1 | 有垂直、倾斜、三维三种轨道，标配配重块、杠铃片。 |
| 5 | 小飞鸟综合训练器(小龙门架） | 台 | 1 | 单组配重重量不低于100kg，标配配件：曲柄长手把1根、直柄长手把1根、短杆手把2根、拉手柄2个、双头绳2个、辅助带2个、脚拉带2个 |
| 6 | 多人站综合训练器 | 台 | 1 | 至少满足三人同时锻炼，具备推胸、蝴蝶夹胸、哈克深蹲、双杠臂屈伸、高拉、俯身双臂上拉、悬垂举腿、腿部伸展、蹬腿等训练功能，标配配重块、杠铃片。 |
| 7 | 坐式蹬腿训练器 | 台 | 1 | 配重重量不低于130kg |
| 8 | 腿部后弯训练器 | 台 | 1 | 配重重量不低于100kg |
| 9 | 大腿内外侧肌训练器 | 台 | 1 | 配重重量不低于100kg |
| 10 | 躯干转动训练器 | 台 | 1 | 配重重量不低于100kg |
| 11 | 臀部训练器 | 台 | 1 | 配重重量不低于100kg |
| 12 | 引体向上器（辅助性引体向上器） | 台 | 1 | 除可做引体向上、双杠臂屈伸外，必须含辅助器装置，助力做引体向上、臂屈伸。配重重量：不低于140kg |
| 13 | 上位蝴蝶式胸肌训练器 | 台 | 1 | 配重重量不低于100kg |
| 14 | 多功能仰卧起坐板 | 台 | 1 | 可调节高度，最大载重：150KG |
| 15 | 罗马椅 | 台 | 1 | 最大载重：150KG |
| 16 | 哑铃凳（练习凳） | 台 | 2 | 具有多功能、可调节靠背角度，最大承重不少于100Kg |
| 17 | 平板凳 | 台 | 1 | 最大载重：150KG |
| 18 | 上斜练习凳 | 台 | 1 | 最大载重：150KG |
| 19 | 哑铃架 | 台 | 1 | 两层，可放置6对哑铃（12个） |
| 20 | 哑铃 | 组 | 1 | 6对（12个），重量分别为1.5kg、2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg |
| 21 | 1.2米直杆杠铃 | 组 | 1 | 材质为45#钢，手握把柄直径30mm.外镀硬镀铬，含2个轴承，尾端螺丝固定，承重120kg。配杠铃片105KG。 |
| 22 | 壶铃 | 组 | 1 | 4kg、6kg、8kg各一个 |
| 23 | PVC地胶 |  | 110㎡ | 厚度至少4.5mm，提供质量检测报告（复印件加盖公章） |
| 24 | 乒乓球台 | 台 | 2 | 标准尺寸：2740mm\*1525mm\*760mm，大脚轮，可折叠移动。赠品：网架2副，球网2副，中档球拍2副、乒乓球40个。 |

**五、招标要求**

1、应标方负责项目所有设备的采购及安装。

2、所有产品质保期参照生产厂家三包服务，质保期不少于三年。

3、交货时如出现质量、型号、参数与招标需求清单不符的情况，供应商应无条件给予更换。

4、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求，主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。

5、应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。

**六、合同工期及报价方式**

1、签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；

2、报价为总价包干报价形式。

3、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。