**西院柴油发电机组短路器采购的项目需求**

1. **项目名称**

西院柴油发电机组短路器采购的项目需求

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **采购需求**

西院柴油发电机组控制箱断路器烧坏缺相故障，需更换施耐德塑壳断路器（NS-1600N3PMicrologic2.0前置接线）

1. **报价方式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 施耐德塑壳断路器  | NS-1600 N 3P Micrologic 2.0 前置 接线  | 1 个  |  |  |  |
| 2 | 安装附件  |  | 1 套 |  |  |  |
| 3 | 安装费  |  | 1 台 |  |  |  |
| 合计金额（元）: |