**柳州市工人医院西院门诊五楼会议室会议一体机**

**采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院西院门诊五楼会议室会议一体机采购。

**二、项目概况**

 我院西院门诊五楼第一二会议室现有会议投影设备已老化，拟更换为会议一体机。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：会议一体机2台，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 会议一体机 | 锐利、长城、康维 | 110寸，详见附件 | 2 | 台 |  |
| 2 | 无线投屏 | 详见附件 | 2 | 套 |  |
| 3 | 移动支架 |  | 适用于110寸会议一体机 | 1 | 个 |  |
| 4 | 施工辅材 |  | 详见附件 | 1 | 批 |  |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为一次性采购，签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科 西院综合办公室

2023年3月2日 2023年3月2日

附件：会议一体机参数配置需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **参数描述** |
| 1 |  110寸会议一体机 | 2台 | 1. 有效显示尺寸：≥110英寸，显示类型：LED背光源，表面采用防爆防眩光玻璃；分辨率：≥3840\*2160（4K高清显示标准），亮度：≥350cd/m²，静态对比度：≥1200:1，可视角度：≥178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2\*10W；功耗：待机功耗≤0.5W。2.整机具备至少2路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取；3.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于120000小时；4.硬件自检无需借助PC，整机可进行硬件自检，对网络、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS 等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示；5.自带书写白板软件，授课软件支持20点同时书写批注备注等功能操作，书写笔迹超高清分辨率，笔画细腻，提供了扫码分享；6.高性能书写软件，支持单点、多点书写，增加笔锋书写效果等，支持白板插入图片，加页，手势板檫，放大，缩小及漫游、扫码分享，任意通道任何界面下可进行批注等功能；7.支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、计时器、截屏、童锁、触摸感应、智能护眼、菜单隐藏、等触摸选项8.支持传屏功能，可以将外部电脑，手机的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示,总支持4画面；9.主板接口：LAN 接口≥1，VGA 输入接口≥1，PC-AUDIO≥1，Earphone OUT≥1，RF-IN≥1，SPDIF≥1，HDMI输入≥1，触摸USB\*2(含前置1个），RS-232≥1,USB2.0≥4(含前置2个），内置前置摄像头

10、电脑模块：CPU：≥Intel Core i5内存:≥8G硬盘:≥256G。 |
| 2 | 无线投屏 | 2套 | 1.多平台互通支持Android 及IOS 版本系统2.手机和电脑支持混合无线投屏展示，最多支持四画面同屏显3.小屏控制大屏，内容同步分享电脑手机画面 |
| 3 | 移动支架 | 1个 | 适用于110寸会议室一体机 |
| 4 | 辅材以及施工 | 1 | 强电类辅材要求桂林国际或同档次品牌，弱电类要求秋叶原或同档次品牌，设备提供方须安装院方要求包含两间会议室所有辅材安装到位 |