**柳州市工人医院工会会议一体机采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院工会会议一体机采购。

**二、项目概况**

 我院职工之家活动中心拟采购一台移动式会议一体机，用于工委会会议、职工学习培训、电子竞技比赛、每日健身、瑜伽、舞蹈等视频播放。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：会议一体机1台，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 会议一体机 | 显触、长城、康维 | 86寸，详见附件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线投屏 | 详见附件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 移动支架 |  | 适用于86寸会议一体机 | 1 | 个 |  |
| 4 | 施工辅材 |  | 详见附件 | 1 | 批 |  |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期（要求不低于3年）、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为一次性采购，签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

总务科 工会

2023年4月10日 2023年4月10日

附件：会议一体机参数配置需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数描述 |
| 1 |  86寸会议一体机 | 1 | 1、有效显示尺寸：≥86英寸，显示类型：LED背光源，表面采用防爆防眩光玻璃；分辨率：≥3840\*2160（4K高清显示标准），亮度：≥350cd/m²，静态对比度：≥1200:1，可视角度：≥178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2\*10W；功耗：待机功耗≤0.5W；2、整机具备至少2路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取；3、整机经过产品可靠性检验，MTBF大于120000小时；4、硬件自检无需借助PC，整机可进行硬件自检，对网络、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS 等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示；5、自带书写白板软件，授课软件支持20点同时书写批注备注等功能操作，书写笔迹超高清分辨率，笔画细腻，提供了扫码分享；6、高性能书写软件，支持单点、多点书写，增加笔锋书写效果等，支持白板插入图片，加页，手势板檫，放大，缩小及漫游、扫码分享，任意通道任何界面下可进行批注等功能；7、支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、计时器、截屏、童锁、触摸感应、智能护眼、菜单隐藏、等触摸选项8、支持传屏功能，可以将外部电脑，手机的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示,总支持4画面；9、主板接口：LAN 接口≥1，VGA 输入接口≥1，PC-AUDIO≥1，Earphone OUT≥1，RF-IN≥1，SPDIF≥1，HDMI输入≥1，触摸USB\*2(含前置1个），RS-232≥1,USB2.0≥4(含前置2个），内置前置摄像头（4k, 3840\*2160）；电脑模块：CPU：≥Intel Core i5内存:≥8G硬盘:≥256G；10、支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命；11、支持不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行；12、音视频直播：支持同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、桌面+视频直播、视频直播、音频直播；并且可实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实施了解直播质量，包含直播源码率、FPS数据，实时掌握直播稳定情况。（响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）。 |
| 3 | 无线投屏 | 1 | 1.多平台互通支持Android 及IOS 版本系统2.手机和电脑支持混合无线投屏展示，最多支持四画面同屏显3.小屏控制大屏，内容同步分享电脑手机画面 |
| 4 | 辅材以及施工 | 1 | 强电类辅材要求桂林国际或同档次品牌，弱电类要求秋叶原或同档次品牌，设备提供方须安装院方要求包含所有辅材安装到位 |
| 5 | 移动支架 | 1 | 适用于86寸会议室一体机 |