**柳州市工人医院总院、鱼峰院区食堂油烟清洗服务项目需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院总院、鱼峰院区食堂油烟清洗服务项目

1. **项目概况**

我院总院、鱼峰院区食堂油烟清洗合同即将到期，现需重新启动相关招标程序，招标服务商结合我院实际需求，负责总院、鱼峰院区食堂油烟清洗。

1. **资质要求**

1、法定代表人必须具有中国国籍且有完全民事行为能力。相关资质包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照）等，证件齐全。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

3、在最近三年内的生产、经营中无有关食堂清洗安全方面的违法违纪行为，不存在不良记录及服务质量等问题。

1. **服务内容及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：【工人医院（鱼峰）油烟机清洗】 | | | | | | | | | |
| 职工食堂 | | | | | | | | | |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 次/年 | 总价 | 备注 |
| 1 | 炒区 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗集烟罩、清除管道内油烟积泥。 | 米 | 8 |  | 2 |  |  |
| 2 | 离心风机 | 清理叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 3 | 油烟净化器 | 清理油池中滤网及清排废油 | 台 | 1 |  | 4 |  | 一年清洗四次 |
| 4 | 蒸饭区 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗集烟罩、清除管道内油烟积泥。 | 米 | 4.5 |  | 2 |  |  |
| 5 | 小风扇 | 清理叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 3 |  | 2 |  |  |
| 6 | 粉档区 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗集烟罩、清除管道内油烟积泥。 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |
| 7 | 小风扇 | 清理叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 营养区 | | | | | | | | | |
| 1 | 豆浆区 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗集烟罩、清除管道内油烟积泥。 | 米 | 3.8 |  | 2 |  |  |
| 2 | 食堂 | 运水烟罩 | 清洗集烟罩、清除管道内油烟积泥。 | 米 | 7.6 |  | 2 |  |  |
| 3 | 共用 | 离心风机 | 清理叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 4 | 油烟净化器 | 清理油池中滤网及清排废油 | 台 | 1 |  | 4 |  | 一年清洗四次 |
| 5 | 蒸饭 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗集烟罩、清除管道内油烟积泥。 | 米 | 3 |  | 2 |  |  |
| 6 | 圆筒风机 | 清理叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| **鱼峰院区每年清洗项目合计** | | | | | | |  |  |  |
| 项目名称：【工人医院（总院）油烟机清洗】 | | | | | | | | | |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 次/年 | 总价 | 备注 |
| 营养食堂 | | | | | | | | | |
| 1 | 中厨 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 10 |  | 2 |  |  |
| 2 | 离心抽风机 | 清洗叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 3 | 净化器 | 清理油池中滤网及清排废油 | 台 | 1 |  | 4 |  | 一年清洗四次 |
| 4 | 蒸饭间 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 7 |  | 2 |  |  |
| 5 | 离心抽风机 | 清洗叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 6 | 粉档1 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 2.5 |  | 2 |  |  |
| 7 | 厨房吊顶上方 | 出烟管 （横管） | 进入管道，清除管道内油烟积泥 | 米 | 35 |  | 2 |  | 吊顶上方部分连接管，尤其是设备和背管连接处 |
| 职工食堂 | | | | | | | | | |
| 1 | 烹饪区 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 7.5 |  | 2 |  | 5米+2.5米 |
| 2 | 离心抽风机 | 清洗叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 3 | 净化器 | 清理油池中滤网及清排废油 | 台 | 1 |  | 4 |  | 一年清洗四次 |
| 4 | 蒸饭间 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 7 |  | 2 |  |  |
| 5 | 离心抽风机 | 清洗叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 6 | 烧腊间 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 4.3 |  | 2 |  |  |
| 7 | 净化器 | 清理油池中滤网及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  | 一年清洗四次 |
| 8 | 离心抽风机 | 清洗叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 4 |  |  |
| 9 | 煲仔饭间 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 6 |  | 2 |  |  |
| 10 | 离心抽风机 | 清洗叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 11 | 粉档1 | 烟罩+背管+挡板 | 清洗集烟罩、清除管道内油烟积泥。 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |
| 12 | 圆筒风机 | 清理叶轮，清除机器内部油烟积泥及清排废油 | 台 | 1 |  | 2 |  |  |
| 13 | 厨房吊顶上方 | 出烟管 （横管） | 进入管道，清除管道内油烟积泥 | 米 | 48 |  | 2 |  | 吊顶上方部分连接管，尤其是设备和背管连接处 |
| 14 | 洗碗区 | 烟罩+背管 | 清洗烟罩、集烟罩、油网、清除背板油烟积泥 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2\*2米的宽度（加大烟罩） |
| **总院院区每年清洗项目合计** | | | | | | |  |  |  |
| **鱼峰+总院清洗总价/年（每年两次整体大洗，净化器洗4次）** | | | | | | |  |  |  |
| **三年费用合计：** | | | | | | | | | |

1. **服务保障：**有齐全配套的清洗设施设备，服务态度要到位，按照要求进行清洗。
2. **企业信誉：**遵守国家有关法律法规及保密要求；具有依法缴纳税收和社会保障资金的完整记录；无偷税、欺诈、拖欠员工工资等失信行为；近三年内无因违法、违规等行为被国家有关部门予以处罚的不良记录。
3. **合同年限要求**

合同期三年，具体以双方签订的合同正式文件执行时间为准。试用期三个月，如试用期内任何一个月评分不达90分，院方有权终止合同。

1. **务商遴选方式**

对服务商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家总院、鱼峰院区食堂油烟清洗厂家。

1. **现场踏勘要求**

各投标人可按采购单位统一组织安排，到柳州市工人医院总院、鱼峰院区进行实地勘察（逾期不到不再单独组织踏勘）对现场进行了解。因中标人勘察有误造成无法按采购单位要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由中标人承担全部赔付责任。踏勘时间另行通知，联系人黄龙查：18377211376。