**柳州市工人医院分体空调拆装移机零星工程服务采购项目需求**

1. **项目名称**

分体空调拆装移机零星工程服务采购项目

1. **项目概况**

我院分体空调拆装移机零星工程服务项目合同到期，根据医院运行需求，现需重新遴选服务商。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. 投标人须具有中国制冷空调设备维修安装企业资质；
7. 本项目不接受联合体投标。
8. **项目内容及报价**
9. 空调机型：1-1.5P;2P;3P;5P;3P天花机；5P天花机共6中空调机型
10. 拆装方式：拆装整机；拆装内机；拆装外机；单拆整机；单装整机；单拆内机；单装外机共7种方式
11. 辅材：加长铜管；空调支架（不锈钢）；加长电源线共3种辅材
12. 加长铜管：1-1.5P，厚度≥0.8mm；2-5P，厚度≥1mm；
13. 空调支架（不锈钢）：1-2P，不锈钢豪华架B312；2-3P，不锈钢豪华架B313；5P，不锈钢豪华架B315；
14. 电源线：加长电源线须等于或优于桂林国际电线；
15. 根据下表进行报价：报价含人工，税费等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目/机型** | **拆装整机（元）** | **拆装内机（元）** | **拆装外机（元）** | **单拆整机（元）** | **单装整机（元）** | **单拆内机（元）** | **单装内机（元）** | **加长铜管（元/米）** | **空调支架（不锈钢）** | **电源线（元/米）** |
| **1-1.5P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3P(天花机）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5P（天花机）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **服务要求**
2. 拆装服务地点及范围：

拆装空调的型号及数量以甲方实际拆装型号及数量为准，地点包括总院(和平路156号)、鱼峰山院区(柳石路1号）、南院(柳石路145号）、西院（红岩路四区46号)、以及除此之外甲方名下的其他部门所在地。

1. 作业人员要求：

（1）进行现场作业人员必须是熟悉拆、装维修工作人员，现场维修人员须持有暖通(或制冷）专业证书。

(2)作业人员做到着装统一、规范安全作业，且对员工有安全生产动教育的义务，维修技能培训的义务。

（3）现场作业人员必须安全施工，施工安全由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

1. 拆装记录要求：

服务单位有责任做好设备型号、拆装位置、增加材料等详细的书面记录，并与医院相关监督部门核对耗材及数量，双方签字作付款依据。

1. 服务单位有在合同期间保证随时有专人与院方保持联系，保证在约定的时间内安排人员到达现场进行进行拆装服务，并服从院方主管人员调动。
2. 服务单位在服务过程中有为甲方节省费用的义务，对原有附件尽力做到能用则用的原则。增加配件必须事先得到甲方的认可（包括数量与价格)，否则甲方拒绝付款。
3. **合同期及结算方式**
4. 合同期限为：3年，合同实行一年一签。
5. 结算方式：每季度结算一次。
6. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。