**柳州市工人医院鱼峰山院区3号楼卫生间外墙安装护墙板采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区3号楼卫生间外墙安装护墙板。

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院鱼峰山院区3号楼卫生间外墙安装护墙板项目。需要在3号楼住院病房厕所渗水外墙处安装竹木纤维护墙板。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

鱼峰山院区3号楼卫生间外墙安装护墙板，主要内容为对渗水发霉严重的病房进行修缮，加装竹木纤维护墙板保护装饰，项目包含3号楼9个病区共计82个病房卫生间外墙，计划新安装护墙板面积约689㎡。

护墙板采用600mm\*3000mm\*9mm规格竹木纤维板，房间做1.3米高墙裙，背面上结构胶粘接剂，每60CM上不锈钢扣件，护墙板上下做0.9cm深1.5cm宽1.2mm厚铝合金收边条收口，含人工清理墙面凸起腻子及安装，材料，辅材。

**3号楼安装竹木纤维护墙板清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼层** | **数量** | **单位** | **每间安装面积**  **（㎡）** | **总护墙板面积（㎡）** |
| 1 | 2楼 | 14 | 间 | 8.4 | 117.6 |
| 2 | 4楼 | 5 | 间 | 8.4 | 42 |
| 3 | 7楼 | 9 | 间 | 8.4 | 75.6 |
| 4 | 8楼 | 9 | 间 | 8.4 | 75.6 |
| 5 | 9楼 | 9 | 间 | 8.4 | 75.6 |
| 6 | 10楼 | 9 | 间 | 8.4 | 75.6 |
| 7 | 11楼 | 10 | 间 | 8.4 | 84 |
| 8 | 12楼 | 9 | 间 | 8.4 | 75.6 |
| 9 | 13楼 | 8 | 间 | 8.4 | 67.2 |
| 10 | 3号楼合计 | | | | 688.8 |

注：以上内容全部包含安装人工

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

6.主要设备材料必须提供正规的合格证、检验报告；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，20天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2023年7月11日